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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской академии наук (ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации          (протокол от                                                  №             )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	

	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 23268.4—78

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»




















Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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II
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПИТЬЕВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ, ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВЫЕ И ПРИРОДНЫЕ СТОЛОВЫЕ
Метод определения сульфат-ионов 
Drinking medicinal, medicinal-table and natural-table mineral waters. 
Methods of determination of chloride-ions


                                                                                   Дата введения –
[bookmark: _Toc196751324]1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, и устанавливает титриметрический метод определения содержания сульфат-ионов. Точность определения ± 20 мг/дм3 сульфат-ионов (метод позволяет определять от 0,2 мг сульфат-ионов в пробе).
Примечание – Допускается применение настоящего стандарта к продукции, не указанной в области применения при достаточном обосновании и (или) наличии в нормативном документе прямой ссылки на настоящий стандарт.

[bookmark: _Toc196751325]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2603 Реактивы. Ацетон. Технические условия
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3777 Реактивы. Барий азотнокислый. Технические условия
ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 6709[footnoteRef:1] Вода дистиллированная. Технические условия [1:  В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018.] 

ГОСТ 6755 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия
ГОСТ 20298 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 29169 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29227 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29228 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания
ГОСТ 29229 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с
ГОСТ 29251 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29252 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания
ГОСТ 29253 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 3. Бюретки с временем ожидания 30 с 
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания 
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Титриметрический метод определения содержания сульфат-ионов
3.1 Условия проведения определения 
При проведении определения содержания сульфат-ионов соблюдают следующие условия:
	- температура окружающего воздуха, С…………………...(20 + 5);

	- атмосферное давление, кПа………………………………..84,0 – 106,0;

	- относительная влажность воздуха, %..............................30 – 80.


3.2 Средства измерений, реактивы, вспомогательное оборудование
Бюретки 1-1-2-10-0,05, 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251
Пипетки 1-1-1, 1-2-2, 1-2-5, 1-2-10, 1(2)-2-25, 1(2)-2-50 и 2-2-100 по ГОСТ 29169
Колбы Кн: Кн-1-100, Кн-2-100; Кн-1-250, Кн-2-250 по ГОСТ 25336
Колбы 1-100-2, 1-500-2,1-1000-2 по ГОСТ 1770
Цилиндры 1(3)-50-2, 1(3)-100-2 по ГОСТ 1770
Капельницы по ГОСТ 25336
Колонка для катионита (КУ-2) изготовленная из прямой стеклянной трубки диаметром 2,5 см, в нижней части которой имеется стеклянная фильтрующая пластина и кран. В качестве колонки можно использовать нижнюю часть бюретки, вместимостью    100 см3 со слоем фильтрующей стекловаты.
Весы лабораторные аналитические по ГОСТ OIML R 76-1
Весы технические типа ВЛТ-200 
Барий азотнокислый по ГОСТ 3777, х.ч. или ч.д.а.
Барий хлористый фиксанал, 0,1 н. раствор
Нитхромазо, ч.д.а.
Хлорфосфоназо, ч.д.а.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962
Ацетон по ГОСТ 2603, х.ч. или ч.д.а.
Смолы ионообменные. Катионит по ГОСТ 20298
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709
Поглотитель химический известковый ХП-И (натронная известь) по ГОСТ 6755;
Кислота соляная фиксанал, 0,1 н. раствор. 
Бумага универсальная индикаторная.
Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками, вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также материалов и реактивов по качеству не ниже указанных.
3.3 Отбор проб
3.3.1 Отбор проб – по ГОСТ 23268.0.
3.3.2 Объем пробы воды для определения сульфат-ионов должен быть не менее 150 см3.
3.4 Подготовка к определению
3.4.1 Приготовление дистиллированной воды свободной от двуокиси углерода
Для удаления двуокиси углерода дистиллированную воду предварительно кипятят в течение 30 мин, колбу закрывают пробкой, через которую проходит стеклянная трубка. На её конце — хлоркальциевая трубка с натронной известью (она предотвращает поглощение CO₂ из воздуха).  Дистиллированную воду охлаждают до температуры 20 ± 5 С. 
3.4.2 Приготовление 0,02 н. раствора азотнокислого бария
Для приготовления раствора используют дистиллированную воду, приготовленную в соответствии с п. 3.4.1.
В мерную колбу, вместимостью 1000 см3, вносят 2,6134 г ± 0,0001 азотнокислого бария. Растворяют его в дистиллированной воде, содержимое доводят до метки дистиллированной водой. 
3.4.3 Приготовление 0,1 н. раствора хлористого бария
Раствор готовят из фиксанала. 
Для приготовления раствора используют дистиллированную воду, приготовленную в соответствии с п. 3.4.1.
Для приготовления 0,1 н. раствора хлористого бария содержимое ампулы количественно переносят в мерную колбу, вместимостью 1000 см3, растворяют в дистиллированной воде и объем раствора доводят до метки дистиллированной водой. 
3.4.4 Приготовление 0,02 н. раствора хлористого бария
Для приготовления раствора используют дистиллированную воду, приготовленную в соответствии с п. 3.4.1.
100 см3 0,1 н. раствора хлористого бария количественно переносят в мерную колбу, вместимостью 500 см3 и объем раствора доводят до метки дистиллированной водой. 
3.4.5 Приготовление 0,2%-ного водного раствора (нитхромазо)
В мерную колбу, вместимостью 100 см3, вносят 0,20 г ± 0,01 нитхромазо, растворяют в дистиллированной воде и объем доводят до метки дистиллированной водой.
3.4.6 Приготовление 0,2%-ного водного раствора хлорфосфоназо
В мерную колбу, вместимостью 100 см3, вносят 0,20 г ± 0,01 хлорфосфоназо, растворяют в дистиллированной воде и объем доводят до метки дистиллированной водой.
3.4.7 Приготовление 0,1 н. раствора соляной кислоты
Раствор готовят из фиксанала.
Для приготовления 0,1 н. раствора соляной кислоты содержимое ампулы количественно переносят в мерную колбу, вместимостью 1000 см3 и объем раствора доводят до метки дистиллированной водой.
3.4.8 Подготовка катионита КУ-2
Для регенерации катионита (перевода в Н+-форму) 0,1 н. раствор соляной кислоты пропускают через колонку до тех пор, пока pH выходящего раствора кислоты не будет равен pH исходного раствора, который проверяют с помощью индикаторной бумаги.
3.5 Проведение определения
Анализируемую воду пропускают через колонку, наполненную ионообменной смолой КУ-2 в H+-форме. 
Первые 10—20 см3 фильтрата для анализа не используют.
В коническую колбу, вместимостью 100 см3 помещают от 10 до 50 см3 фильтрата с содержанием от 0,2 до 8 мг сульфат-иона. Добавляют равное количество спирта или ацетона, две капли 0,2%-ного раствора нитхромазо или хлорфосфоназо. Далее титруют 0,02 н. раствором азотнокислого или хлористого бария до изменения цвета из фиолетового в голубой.
Вначале титрование проводят медленно, тщательно перемешивая, от первых капель титранта образуется синяя окраска раствора, сохраняющаяся в течение 30-40 с.
3.6 Обработка результатов
Массовую концентрацию сульфат-ионов (X), в мг/дм3 вычисляют по формуле

где	 – объем раствора титранта, израсходованный на титрование, см3,
 – нормальность раствора титранта;
 — грамм-эквивалент сульфат-иона;
 — объем воды, взятый на анализ, см3.
За результат определения принимают среднее арифметическое значение трех измерений, выполняемых в условиях повторяемости, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 2,5 %. Результат выражают с точностью до первого десятичного знака после запятой.
3.7 Правила оформления результатов определения
Результаты определения записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:
- наименование воды;
- дату и место отбора образцов;
- дату и место проведения контроля и/или испытания;
- количество испытанных образцов;
- результаты испытания;
- обозначение настоящего стандарта;
- подпись лица, проводившего испытание.
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