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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 
по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Публичным акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть - ЯНОС»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от                                  № ноября 2013 г  )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Институт стандартизации Молдовы

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт


4 ВЗАМЕН ГОСТ 2706.1—95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»










Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА
Методы определения внешнего вида и цвета
Benzene hydrocarbons and allied products. Methods fоr determination of appearance 
and color


Дата введения — 207   –       –    
[bookmark: _Toc414871958]1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы определения внешнего вида 
и цвета ароматических углеводородов бензольного ряда. 
Примечание — В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ISO 5492.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 4220 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 29169 (ИСО 648–77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29228 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания
ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб


ГОСТ ISO 3170 Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб
[bookmark: _Hlk214287564]ГОСТ ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования 
и методы контроля
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ ISO 5492 Органолептический анализ. Словарь
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.
3 Сущность методов
Сущность методов заключается в визуальной оценке образцов ароматических углеводородов бензольного ряда.
4 Средства измерений, посуда, реактивы и материалы
4.1 Весы специального класса (I) точности по ГОСТ OIML R 76-1 
с действительной ценой деления, не превышающей 0,001 г.
4.2 Линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427
4.3 Секундомер любого типа.
4.4 Пробирки стеклянные, тип П1, диаметр 30 мм по ГОСТ 25336.

4.5 Колбы мерные вместимостью 100 и 1000 см3, исполнения 1 по ГОСТ 1770.
4.6 Пипетки вместимостью 10 см3, 2-го класса по ГОСТ 29228.
4.7 Пипетки вместимостью 10 см3, 2-го класса по ГОСТ 29169.
4.8 Калий двухромовокислый (K2Cr2O7), ч. д. а., по ГОСТ 4220.
4.9 Тройной растворитель, представляющий собой смесь из равных объемов
ацетона, толуола и метанола.
Примечание — Ацетон, толуол и метанол воспламеняемы. Могут оказывать влияние на здоровье человека.
4.10 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или ГОСТ ISO 3696.
4.11 Бумага белая.
4.12 Термогигрометр с функцией определения атмосферного давления 
и измерения температуры.
4.13 Допускается использовать средства измерений, посуду, реактивы 
и материалы, отличные от указанных, с характеристиками не хуже установленных настоящим стандартом и обеспечивающие получение достоверных результатов определения.
5 Отбор проб
Отбор проб — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873, или ГОСТ ISO 3170.
6 Подготовка к проведению испытания
6.1 Приготовление первичного раствора 
6.1.1 Взвешивают (0,030 ± 0,004) г двухромовокислого калия (K2Cr2O7) 
и помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в объеме 
от 30 до 40 см3 дистиллированной воды и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. 
6.1.2 Хранят первичный раствор в темном месте при температуре от 15 ºC 
до 25 ºC в герметично закрытой стеклянной посуде не более одного года.
6.2 Приготовление раствора сравнения концентрации 0,003 г/дм3
6.2.1 Переносят 10 см3 полученного по 6.1.1 раствора в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят объем до метки дистиллированной водой. 
6.2.2 Перед использованием раствор сравнения предварительно выдерживают на воздухе в течение 5 мин.
6.2.3 Хранят полученный раствор сравнения в темном месте при температуре от 15 ºC до 25 ºC в герметично закрытой стеклянной посуде не более 3 мес. 
6.3 Подготовка стеклянной посуды
Тщательно промывают стеклянную посуду тройным растворителем, водой, 
а затем среднещелочным или нейтральным лабораторным моющим средством. Прополаскивают посуду три раза водой, затем ацетоном для удаления воды 
и сушат.
7 Проведение испытания
7.1 Общие положения
7.1.1 Испытания проводят в чистом, светлом, достаточно и равномерно освещенном помещении. 
7.1.2 Условия проведения испытаний:
- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %.
7.2 Определение внешнего вида
7.2.1 Внешний вид образца определяют при визуальном рассмотрении невооруженным глазом.
7.2.2 Помещают образец в стеклянную пробирку до половины вместимости 
и просматривают в проходящем и отраженном свете перпендикулярно к продольной оси пробирки.
7.2.3 Оценивают и регистрируют прозрачность образца, наличие/отсутствие взвешенных частиц, капель воды и осадка. 
7.3 Определение цвета
7.3.1 Помещают в две пробирки до половины вместимости образец и раствор сравнения двухромовокислого калия (K2Cr2O7), приготовленный по 6.2. Сравнивают их цвета на фоне белой бумаги в проходящем свете перпендикулярно к продольной оси пробирки.
7.3.2 Расстояние между фоном и пробиркой при рассмотрении составляет 
от 20 до 25 мм.
8 Обработка результатов испытания
8.1 За результат испытания по определению внешнего вида принимают состояние образца, установленное по 7.2, следующим образом:
- прозрачная/непрозрачная жидкость;
- наличие/отсутствие взвешенных частиц (посторонних примесей), осадка;
- наличие/отсутствие воды.
При возникновении разногласий определения внешнего вида испытание проводят при температуре образца 20 °С.
8.2 За результат испытания по определению цвета принимают состояние образца, установленное по 7.3, следующим образом:
- темнее/не темнее раствора сравнения двухромовокислого калия (K2Cr2O7) концентрации 0,003 г/дм3.
9 Отчет об испытании
9.1 Отчет об испытании содержит следующую минимальную информацию:
- обозначение настоящего стандарта;
- идентификацию образца — наименование, тип и марку (при наличии) ароматического углеводорода бензольного ряда;
- дату проведения испытания;
- результат испытания;
- сведения о любых отклонениях от процедуры проведения испытания.
9.2 Допускается в отчете об испытании указывать дополнительную информацию.
9.3 Содержание отчета об испытании — в соответствии с документами, действующими на территории страны, принявшей настоящий стандарт.
10 Прецизионность
Прецизионность настоящего метода испытания не установлена, т к. метод представляет собой качественную оценку и не требует использования точной оценки количественной переменной.
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