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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
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  1 РАЗРАБОТАН  Акционерным обществом «РАТТЕ» (АО «РАТТЕ»)  
 
         2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
         3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                   №            -П)
За принятие проголосовали:
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» 

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Введение
Настоящий стандарт является первой частью серии стандартов «Краны грузоподъемные. Термины и определения» и устанавливает термины и определения в области краностроения с учетом нормативных положений, содержащихся в международном стандарте ISO 4306–1:2007.
Настоящий стандарт устанавливает общие термины и определения и классификацию в области краностроения и эксплуатации грузоподъемных кранов.
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знаний.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
[bookmark: _Hlk224792230]Не рекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия.
Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, – светлым, синонимы – курсивом.
К терминам приведены рисунки. Рисунки, иллюстрирующие некоторые определения, приведены только для примера. 



ГОСТ 33709.1 (проект, RU, окончательная редакция)
ГОСТ 33709.1 (проект, RU, окончательная редакция)


2

23




МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ
Термины и определения 
Часть 1 
Общие термины
Cranes. Terms and definitions. Part 1. General
_____________________________________________________________
Дата введения – 20   –     –  
[bookmark: _Toc433175455]
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области краностроения и охватывает основные типы грузоподъемных кранов, их классификацию, параметры, основные узлы и элементы, а также термины и определения понятий в области эксплуатации грузоподъемных кранов. 
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы в области краностроения, входящих в сферу работ по стандартизации и(или) использующих результаты этих работ.
Если в другом действующем межгосударственном стандарте применены термины, отличные от терминов, установленных настоящим стандартом для тех же понятий, то их приведение в соответствие с настоящим стандартом целесообразно осуществлять при очередном обновлении (пересмотре или изменении) другого действующего стандарта. В обоснованных случаях необходимость устранения указанных противоречий может служить основанием для разработки внеочередного изменения другого действующего стандарта.
[bookmark: _Toc433175457]2 Термины и определения
Общие термины
1 (грузоподъемный) кран: Грузоподъемная машина цикличного действия, предназначенная для подъема-опускания и перемещения в пространстве груза, удерживаемого грузозахватным приспособлением.

2 
	грузоподъемное устройство: Устройство для подъема грузов, которым может быть грузоподъемный кран любого типа, грузоподъемная лебедка, таль.
[ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.7]


3 система управления краном: Комплекс устройств, предназначенных для преобразования и передачи команд крановщика (оператора крана) аппаратам или механическим устройствам непосредственного управления механизмами крана или командоаппаратам автоматического управления.
4 машинное помещение: Закрытое пространство для  размещения одного или большего количества приводных механизмов, которое позволяет человеку войти внутрь для осмотра и обслуживания.
5 аппаратное помещение: Закрытое пространство для размещения электрической аппаратуры, которое позволяет человеку войти внутрь для осмотра и обслуживания.
6 рабочие параметры крана: Установленные изготовителем технические характеристики крана (например, грузоподъемность, скорости движений, температура эксплуатации и т.д.), выход за пределы которых (по отдельности или в совокупности) может привести кран в неработоспособное или предельное состояние.
7 конфигурация крана: Комбинация и положение элементов конструкции (противовесов, положение опор и (или) выносных опор, запасовки каната механизма подъема и других основных элементов крана), собранных, установленных и смонтированных на кране в соответствии с инструкцией изготовителя.
8 группа классификации крана [режима работы крана]: Характеристика крана, учитывающая его использование по грузоподъемности и времени, а также число циклов работы.
9 группа классификации механизма [режима работы механизма]: Характеристика механизма, учитывающая его использование по грузоподъемности и времени, а также число циклов работы.
10 рабочий цикл: Совокупность операций от момента подъема груза, который начинается  в момент возникновения на грузозахватном органе нагрузки, превышающей 5% номинальной грузоподъемности нетто до готовности к подъему следующего груза, когда нагрузка уменьшается до значения менее 5 % этой величины.
11 время рабочего цикла: Время, затрачиваемое на выполнение одного установленного рабочего цикла.
12 характерный технологический цикл работы крана; ХТЦ: Типичная для условий эксплуатации крана траектория движения грузозахватного органа, включающая полный цикл работы крана. 
Примечание – Для конкретного крана на основании наблюдений может быть установлен один или несколько ХТЦ.
13 жизненный цикл: Период времени от начала проектирования крана до завершения его утилизации, включающий взаимосвязанные стадии (изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе реконструкция, модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание).
14 рабочая зона: Область пространства, в которой установлен или перемещается кран, изменяется положение его подвижных узлов (поворотной платформы, башни, стрелы, гуська, консоли, противовеса, выносных опор, грузовой тележки, тали, грузозахватного органа), включающая габариты приближения, зону обслуживания краном и опасную зону.
15 зона обслуживания: Область пространства, в которой осуществляется подъем-опускание и перемещение груза, грузозахватного органа и (или) закрепленного на нем съемного грузозахватного приспособления.
16 
	 несущая способность конструкции: Максимальная нагрузка, которую может выдерживать конструкция без потери функциональных качеств.
 [ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.1]


17 подъемное средство: Канаты, цепи и любое другое оборудование массой mHM, подвешенное к крану, например, к грузовой тележке или оголовку стрелы, и приводимое в движение лебедкой для подъема и опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного средства.
Примечание – Подъемные средства являются частью крана.
18 рабочая площадка: Специально подготовленное место на земле или другом основании, предназначенное для установки или перемещения крана при выполнении грузоподъемных операций.
Классификация кранов по конструкции
19 кран мостового типа: Кран, грузозахватный орган которого подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по несущим элементам конструкции (мосту).
Примечание – В отдельных случаях грузовая тележка может быть неподвижной или заменена неподвижной рамой; таль или кран стрелового типа также могут быть установлены на мосту стационарно. 
20 мостовой кран: Кран мостового типа, мост которого опирается на надземный рельсовый крановый путь посредством ходовых колес на концевых балках или подвешен к нему.
[image: ]
Рисунок 1 – Мостовой кран
21 козловой кран: Кран мостового типа, мост которого посредством ходовых колес на опорных стойках (ногах) опирается на наземный рельсовый крановый путь или на пол.
[image: ]
Рисунок 2 – Козловой кран
22 полукозловой кран: Кран мостового типа, мост которого опирается посредством ходовых колес на концевой балке на надземный рельсовый крановый путь с одной стороны, а с другой – на наземный рельсовый крановый путь посредством ходовых колес на опорной стойке (ноге).
[image: Кран козловой 2]
Рисунок 3 – Полукозловой кран
23 кран кабельного типа: Кран, грузозахватный орган которого подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным на двух опорах.
24 кабельный кран: Кран кабельного типа, несущими элементами которого являются канаты, закрепленные в верхней части опор.
25 передвижной кабельный кран: Кабельный кран, опоры которого перемещаются по рельсовому крановому пути.
[image: Кран кабельный 1]
Рисунок 4 – Передвижной кабельный кран
[bookmark: _Hlk204926854]26 стационарный кабельный кран: кабельный кран, опоры которого неподвижно закреплены на основании.
[image: ]
Рисунок 5 – Стационарный кабельный кран
27 козловой кабельный кран: Кран кабельного типа, несущими элементами которого являются канаты, закрепленные на концах моста, установленного на опорах.
[image: Кран кабельный 2]
Рисунок 6 – Козловой кабельный кран
28 кран стрелового типа: Кран, грузозахватный орган которого подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.
29 портальный кран: Кран стрелового типа, передвижной, поворотный, поворотная часть которого установлена на портале.
[image: Снимок]
Рисунок 7 – Портальный кран
30 полупортальный кран: Кран стрелового типа, передвижной, поворотный, поворотная часть которого установлена на полупортале.
[image: Снимок]
Рисунок 8 – Полупортальный кран
31 стреловой самоходный кран: Кран стрелового типа, стрела или башенно–стреловое  оборудование которого закреплены на поворотной или неповоротной платформе, и который может перемещаться с грузом или без груза по подготовленной рабочей площадке, не требуя специальных путей, и(или) по дорогам общего пользования в транспортном положении.
32  башенный кран: Поворотный кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни.
[image: Снимок]
Рисунок 9 – Башенный кран
33  железнодорожный кран: Кран стрелового типа, входящий в состав самоходной подвижной единицы на железнодорожном ходу. 
[image: Снимок]
Рисунок 10 – Железнодорожный кран
34 плавучий кран: Кран стрелового типа на плавучем основании понтонного или близкого к нему типа, предназначенный для выполнения грузоподъемных и технологических (монтажных, подводных, гидротехнических, аварийно-спасательных, трубоукладочных и т. п.) операций, который может быть использован также для транспортирования грузов на палубе и(или) в трюме.


Рисунок 11 – Плавучий кран
35  стреловой судовой кран: Поворотный кран стрелового типа, установленный на борту судна и предназначенный для его загрузки и разгрузки.
[image: Снимок]
Рисунок 12 – Стреловой судовой кран
36 оффшорный кран: Поворотный кран стрелового типа, cтационарно установленный на плавучем сооружении или морской платформе и предназначенный для передачи грузов на судно и с него.
[image: ]
Рисунок 13 – Оффшорный кран
37 мачтовый кран (деррик-кран): Кран стрелового типа поворотный со стрелой, закрепленной шарнирно у основания мачты, имеющей нижнюю и верхнюю опоры.
38 консольный кран: Кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к концу жестко закрепленной горизонтальной стрелы (консоли) или к грузовой тележке, перемещающейся по стреле (консоли).
Примечание – Как правило, консольные краны имеют постоянную номинальную грузоподъемность во всем диапазоне вылета. 
[image: ]
Рисунок 14 – Консольный кран
39 погрузочный кран (Нрк. кран-манипулятор): Грузоподъемный кран с собственным источником энергии, состоящий из краноманипуляторной установки и монтажной базы, и предназначенный, в основном, для загрузки и разгрузки монтажной базы.
Примечание – В качестве монтажной базы могут использоваться транспортные средства: грузовой автомобиль, прицеп, а также трактор, тягач и т. п. 


Рисунок 15 – Погрузочный кран
40 стреловой кран: Кран стрелового типа за исключением стреловых самоходных, башенных, железнодорожных, плавучих и оффшорных кранов.
41 многофункциональный кран: Стреловой самоходный кран, конструкцией которого, кроме подъема и перемещения грузов, предусмотрено выполнение функций подъемника, погрузчика, экскаватора и т. п., в зависимости от применяемого сменного оборудования (грузозахватного органа, рабочей платформы, ковша и т. п.).
Примечание – Изготовитель должен определить тип машины, например, кран или землеройная машина, исходя из её основного назначения, и указать стандарты, используемые при проектировании машины.
42 легкая крановая система: Совокупность грузоподъемного устройства с каретками передвижения и рельсов с подвесами, не требующая вмешательства в силовую конструкцию зданий/сооружений при монтаже и демонтаже, состоящая из одного или нескольких модулей.
Примечание – Конструкция легкой крановой системы предусматривает изменение длины зоны обслуживания путем добавления или исключения отдельных модулей, а также установку дополнительных грузоподъемных устройств в соответствии с инструкциями изготовителя.   
Классификация кранов по назначению
43 кран общего назначения: Универсальный кран, предназначенный для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях промышленности и в строительстве.
44 специальный кран: Кран (кроме металлургических), оборудованный специальными грузозахватными органами и предназначенный для работы с конкретными грузами (например, с сыпучими), или предназначенный для работы в специальных средах (с расширенным температурным диапазоном, средах с агрессивным газом и т. п.).
45 металлургический кран: Кран, непосредственно участвующий в процессе металлургического и (или) прокатного производства (литейные, завалочные, клещевые, пратцен-краны, колодцевые, стрипперные, мульдо-завалочные или иные краны, работающие, как правило, в условиях повышенных температур), оборудованный специальными грузозахватными органами или съемными грузозахватными приспособлениями, позволяющими осуществлять захватывание груза без участия стропальщиков.
46 строительный кран: Кран, предназначенный для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ.
Примечание – К данной категории кранов не относят стреловые самоходные краны независимо от стрелового оборудования и типа шасси.
47 перегрузочный кран: Кран повышенной производительности, предназначенный для перевалки больших объемов грузов.
48 монтажный кран: Кран, применяемый в процессе монтажа различных конструкций, требующего повышенной точности позиционирования грузов.
Классификация кранов по виду грузозахватного органа
49 крюковой кран: Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грузового крюка или крюковой подвески.

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0]Рисунок 16 – Крюковой кран
50 грейферный кран: Специальный кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера.
 Примечание – К данному типу кранов относят только краны, у которых грейфер является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.
[image: Снимок]
Рисунок 17 – Грейферный кран
51 магнитный кран: Специальный кран, оборудованный грузозахватным органом в виде электрического грузового магнита. 
Примечание – К данному типу кранов относят только краны, у которых электрический грузовой магнит является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.
[image: Снимок]
Рисунок 18 – Магнитный кран
[bookmark: _Hlk204960765]52 мостовой кран-штабелер: Мостовой кран, оборудованный вертикальной поворотной колонной с вилочным захватом.


Рисунок 19 – Мостовой кран-штабелер
53 кран с траверсой: Кран, оборудованный траверсой c крюками, электрическими грузовыми магнитами или другими грузозахватными органами, предназначенный для перемещения длинномерных грузов.
Примечание – К данному типу кранов относят только краны, у которых грузовая траверса является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.


Рисунок 20 – Кран с траверсой
54 контейнерный кран: Специальный кран, оборудованный спредером, предназначенный для перемещения контейнеров.
Примечание – К данному типу относят только краны, у которых спредер является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.


Рисунок 21 – Контейнерный кран
[bookmark: _Hlk206740639]Классификация кранов по возможности перемещения
55 стационарный кран: Кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании, например на стене здания.
[image: Снимок]
Рисунок 22 – Стационарный кран
56 передвижной кран: Кран, имеющий возможность передвижения по рельсам, на колесах, гусеницах или другим способом.
57 самоходный кран: Кран передвижной, оборудованный механизмом для передвижения во время работы и для перемещения с места на место, не требующий для этого рельсовых путей.
58 прицепной кран: кран передвижной, не оборудованный механизмом для передвижения, и перемещаемый к месту работы тягачом (на буксире).
59 переставной кран: Кран, неподвижно устанавливаемый при работе и перемещаемый с места на место вручную или при помощи средств механизации.

Рисунок 23 – Переставной кран
60 самоподъемный кран: Кран, установленный на конструкциях возводимого здания или сооружения и перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере возведения здания или сооружения.
[image: Снимок]
Рисунок 24 – Самоподъемный кран

61 радиальный кран (Нрк. циркульный кран): Кран, имеющий возможность перемещения относительно одной стационарной опоры.


Рисунок 25 – Радиальный кран

62 кран на рельсовом ходу: Кран, перемещающийся по рельсовому крановому пути. 
Классификация кранов по виду привода
63 ручной кран: Кран с ручным приводом механизма подъема.
64  электрический кран: Кран с электрическим приводом механизмов.
65 гидравлический кран: Кран с гидравлическим приводом механизмов.
66  пневматический кран: Кран с пневматическим приводом механизмов.
Примечание – В данной классификации не учитывается способ получения энергии механизмами (от внешних или от собственных источников).
Классификация кранов по степени поворота
67 поворотный кран: Кран, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с грузом относительно опорной части крана.
68 полноповоротный кран: Поворотный кран, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол 360° и более.
[image: Снимок]
Рисунок 26 – Полноповоротный кран
69 неполноповоротный кран: Поворотный кран, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол менее 360°.
[image: Снимок]
Рисунок 27 – Неполноповоротный кран
70 неповоротный кран: Кран, не имеющий возможности вращения груза (в плане) относительно опорной части.
[image: Снимок]
Рисунок 28 – Неповоротный кран
Классификация кранов по расположению поста управления и термины, связанные с управлением
[bookmark: _Hlk205014036]71	кран, управляемый из кабины: Кран, движениями которого управляет крановщик (оператор крана) с поста управления, расположенного в кабине, прикрепленной к крану.
[image: ]
Рисунок 29 – Кран, управляемый из кабины
72 кран, управляемый с пола: Кран, управляемый крановщиком (оператором крана) с пола посредством стационарного, подвесного или беспроводного пульта управления.
73 кран, управляемый с подвесного пульта: Кран, управляемый крановщиком (оператором крана) с подвесного пульта, подвешенного на кране и соединенного кабелем с системами управления приводов механизмов крана.
[image: ]
Рисунок 30 – Кран, управляемый с подвесного пульта
74 кран, управляемый дистанционно: Кран, управляемый крановщиком (оператором крана) с помощью постов управления, расположенных на расстоянии от крана.	
75 кран, управляемый дистанционно с использованием средств беспроводной связи: Кран, управляемый командами крановщика (оператора крана), передаваемыми без каких-либо проводных средств соединений между пультом управления и краном (например, по радио).
[image: ]

Рисунок 31 – Кран, управляемый по радио
76 кран, управляемый дистанционно с помощью средств проводной связи: Кран, управляемый командами крановщика (оператора крана), передаваемыми с помощью проводных средств соединений между пультом управления и краном.
77 автоматический кран: Кран, работающий по заданному(ым) циклу(ам) без участия крановщика (оператора крана).
78 полуавтоматический кран: Кран, работающий по заданному(ым) циклу(ам) без участия крановщика (оператора крана) или под управлением крановщика (оператора крана).
79
	пост управления: Место нахождения органов управления на кране или вне его (кабина, открытая кабина, площадка, подвесной пульт, пульт дистанционного управления, стационарный пульт и т.п.).
[ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.5]


80
	         аппараты управления: Часть системы управления краном посредством которой управляющая команда передается исполнительному механизму.
        [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.2]


81
	         органы управления: Часть аппаратов управления (например, кнопки, рычаги, педали), манипуляция которой вызывает необходимую управляющую команду.
         [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.3]


82
	         кабина управления: Место на кране или в непосредственной близости от него, специально спроектированное и оборудованное для управления краном.
         [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.1]


[bookmark: _Hlk206740815]Конструктивные элементы кранов
83 несущие элементы металлической конструкции: Элементы металлической конструкции крана, воспринимающие в пределах установленного ресурса эксплуатационные нагрузки во всех комбинациях без снижения параметров прочности, упругой устойчивости и сопротивления усталости.
Примечание – К несущим элементам конструкций относят, в том числе подкосы и кронштейны рабочих площадок, подвесы кабин и т. п, подвергаемые расчету при проектировании.
84 слабонапряженные элементы металлической конструкции:  Элементы металлической конструкции, напряжения в которых не превышают 0,4 расчетного сопротивления (например, конструкции продольной жесткости балок, люлек, ремонтных площадок, подставки для установки оборудования, кронштейны переходных площадок, каркасы кабин и т. п.).
85 вспомогательные элементы конструкции: Элементы конструкции, не влияющие на несущую способность металлической конструкции крана (например, лестницы, перила, настилы, кожухи, обшивка кабин, ограждения и др.).
86 портал: Несущая металлическая конструкция кранов стрелового типа, опирающаяся посредством стоек на рельсовый крановый путь или другое основание и предназначенная для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта.
[image: ]
Рисунок 32 – Портал
87 полупортал: Несущая металлическая конструкция, опирающаяся с одной стороны непосредственно, а с другой посредством стоек, на рельсовый крановый путь и предназначенная для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта.
[image: Снимок]
Рисунок 33 – Полупортал
88 мост (пролетное строение): Несущая металлическая конструкция кранов мостового типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки или конструкция между опорами козлового или полукозлового крана.

[image: ]

Рисунок 34 – Мост
89 поворотная платформа: Несущая конструкция крана для размещения механизмов и стрелового оборудования, поворачивающаяся с подвешенным грузом вокруг вертикальной оси относительно неповоротной платформы.
 

Рисунок 35 – Поворотная платформа
90 неповоротная платформа: Часть крана, на которой установлены поворотная платформа или стреловое оборудование непосредственно, неподвижная при его работе и передающая нагрузки от остальных частей крана на грунт или иное основание.
91 опорно-поворотное устройство [круг]: Узел для передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной части крана на неповоротную, состоящий, как правило, из внутреннего и внешнего колец, взаимодействующих друг с другом через тела качения. Опорно-поворотное устройство может также включать зубчатый венец для обеспечения взаимодействия с механизмом поворота.
92 башня: Вертикальная несущая металлическая конструкция крана, поддерживающая стрелу и (или) поворотную платформу и обеспечивающая необходимую высоту расположения опоры стрелы башенного крана.

Рисунок 36 – Башня
93 колонна (мачта): Вертикальная несущая металлическая конструкция крана, поддерживающая стрелу (стреловое оборудование) с рабочим грузом и обеспечивающая необходимую высоту подъема.
94 поворотная колонна: Колонна, имеющая возможность поворота относительно вертикальной оси вместе с закрепленной на ней стрелой (стреловым оборудованием).
95 неповоротная колонна: Неподвижная колонна, на которой установлена стрела (стреловое оборудование), имеющая(ее) возможность поворота относительно вертикальной оси колонны или не имеющая такой возможности.

[image: Снимок]

Рисунок 37 – Колонна

96 стрела: Несущая конструкция крана, обеспечивающая необходимую величину вылета и (или) высоту подъема грузозахватного органа.
[image: Снимок]
Рисунок 38 – Стрела


97 балочная стрела: Стрела крана (с постоянной длиной, телескопическая или выдвижная) балочной конструкции.
98 стрела постоянной длины: Стрела крана, изменение длины которой осуществляется путем установки одной или нескольких секций.
99 подъемная стрела: Стрела (постоянной длины или телескопическая) с изменяющимся углом наклона.
100 телескопическая стрела: Стрела, состоящая из опорной секции, из которой для увеличения длины выдвигается телескопически одна или более секций.
101 шарнирно-сочлененная стрела: Стрела, выполненная из нескольких шарнирно-сочлененных элементов с возможным изменением их взаимного положения в вертикальной плоскости при работе.
102 гусек: Элемент стрелового оборудования с неизменяемым углом наклона (жесткий гусек) или с возможностью изменения наклона (маневровый гусек), который крепится на оголовке или около оголовка стрелы для увеличения зоны, обслуживаемой краном
Примечание – Маневровый гусек может быть выполнен телескопическим или поворотным.
[image: ]
Рисунок 39 – Гусек
103 стреловое оборудование: Оборудование крана, состоящее из стрелы, гуська, и деталей их крепления, канатно-блочной системы и других конструктивных элементов.
104 башенно-стреловое оборудование: Сменное стреловое оборудование крана стрелового типа (кроме консольных,  железнодорожных, плавучих, мачтовых и погрузочных кранов), состоящее из башни, стрелы (с гуськом или без гуська) и других необходимых устройств.
[image: Снимок]
Рисунок 40 – Башенно-стреловое оборудование
105 противовес: Груз (неподвижный или подвижный), предназначенный для полного или частичного уравновешивания сил и моментов, действующих в кранах или их частях во время работы (например, прикрепляемый к противовесной консоли или поворотной платформе, подвешиваемый на канатах и т. п.).
[image: Снимок]
Рисунок 41 – Противовес
106 балласт: Груз, прикрепляемый на ходовую раму, портал или помещаемый внутрь опор (ног, стоек) в их нижнюю часть для обеспечения устойчивости крана за счет понижения общего центра масс крана.



Рисунок 42 – Балласт
107 консоль: Часть конструкции крана, выступающая за ее опору и воспринимающая определенную рабочую нагрузку.
108 противовесная консоль: Элемент крана, размещенный со стороны, противоположной стреле, и предназначенный для закрепления противовеса.
109 грузовая тележка: Сборочная единица крана с силовыми приводами или без них, предназначенная для перемещения подвешенного груза по мосту, стреле или несущему канату.
Примечание – См. также примечание к 19.
110 поворотная грузовая тележка: Грузовая тележка, оснащенная механизмом поворота в плане или грузовая тележка, оснащенная механизмом поворота грузозахватного органа в плане для обеспечения грузу поворота (например, радиусом – относительно оси шарнира крепления консоли). 
[image: ]
Рисунок 43 – Поворотная грузовая тележка
111 ходовое устройство: Основание стрелового или башенного крана для установки поворотной платформы или башни крана, включающее приводное устройство для передвижения крана.
112 ходовая тележка: Опорная конструкция, оборудованная колесами или катками для обеспечения передвижения крана или грузовой тележки.
113 ходовая балансирная тележка: Ходовая тележка, имеющая шарнирное соединение для равномерной передачи нагрузок на колеса или катки.


Рисунок 44 – Ходовая балансирная тележка
114 таль (Нрк. тельфер): Вид грузоподъемного устройства, основные элементы которого (привод, редуктор, канатный барабан или зубчатая звездочка, тормоз и т. д.) смонтированы в одном корпусе (моноблок) или имеющий блочную компоновку, снабженный механизмом передвижения или без него, предназначенный для подъема и опускания грузов, подвешенных на канатах, цепях и ремнях, используемый в качестве самостоятельного грузоподъемного устройства, грузовой тележки или части механизма подъема крана.
115 крановая установка: Комплектное грузоподъемное устройство крана стрелового типа с силовыми приводами, включающее в общем случае неповоротную и поворотную платформы, опорно-поворотное устройство, стреловое оборудование, грузозахватный орган (органы), механизмы и систему управления, предназначенное для монтажа на ходовое устройство, шасси, портал, плавучее основание или фундамент.
Примечание – В состав крановой установки может входить кабина управления и собственный источник энергии. 
116 краноманипуляторная установка: Комплектное грузоподъемное устройство с силовыми приводами, представляющее собой опорную раму с выносными опорами или без них, колонну, вращающуюся на основании, и стреловое оборудование, установленное на колонне, включающее грузозахватный орган (органы), механизмы и систему управления. 
Примечание – Как правило, краноманипуляторная установка не имеет собственного источника энергии.
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Рисунок 45 – Краноманипуляторная установка
117 выносная опора (аутриггер): Устройство, предназначенное для увеличения опорного контура крана в рабочем состоянии.

Рисунок 46 – Выносная опора
118 балки выносных опор: Элементы выносных опор, соединенные непосредственно с неповоротной частью крана, положение которых определяет расстояние между выносными опорами.
119 домкрат выносной опоры: Элемент выносной опоры, обеспечивающий снятие нагрузки с транспортных опор крана (например, колес или гусениц), а также обеспечивающий горизонтальное положение крана на рабочей площадке.
120 подпятник выносной опоры: Элемент домкрата выносной опоры, предназначенный для увеличения площади опоры и обеспечения устойчивости крана во время работы.
[bookmark: _Hlk220559705]121 шасси: Опорная часть конструкции крана стрелового типа, предназначенная для монтажа крановой установки или являющаяся ее частью, передающая нагрузки от крана на грунт или иное основание и обеспечивающая передвижение крана по подготовленной рабочей площадке, не требуя специальных путей, и(или) по дорогам общего пользования.
[bookmark: _Hlk206740917]Движения крана
122 подъем [опускание] груза: Вертикальное перемещение груза.
123 посадка груза: Опускание груза с наименьшей скоростью при его монтаже или укладке.
124 подъем [опускание] стрелы: Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости.
[image: Снимок]
Рисунок 47 – Подъем (опускание) стрелы
125 изменение вылета: Перемещение грузозахватного органа в пространстве путем подъема, опускания или телескопирования стрелы, или путем передвижения грузовой тележки по стреле крана.
[image: Снимок]
Рисунок 48 – Изменение вылета
126 горизонтальный ход груза: Изменение вылета, осуществляемое подъемом стрелы, при котором груз автоматически перемещается по траектории, близкой к горизонтали.
[image: Снимок]

Рисунок 49 – Горизонтальный ход груза
127 продольное передвижение крана: Перемещение крана в рабочем положении вдоль рельсового кранового пути или по рабочей площадке по прямой.
[bookmark: _Hlk205130352]128 передвижение грузовой тележки: Перемещение грузовой тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли. 
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Рисунок 50 – Передвижение грузовой тележки
129 поворот: Угловое движение поворотной части крана стрелового типа, поворотной грузовой тележки или грузозахватного органа вокруг вертикальной оси.
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Рисунок 51 – Поворот 
130 телескопирование: Выдвижение (втягивание) одной или большего количества секций из корневой секции стрелы, основной секции башни, колонны, контейнерного спредера, траверсы и т. п. для увеличения (уменьшения) длины стрелы или высоты подъема.
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Рисунок 52 – Телескопирование стрелы
Термины, связанные с устойчивостью крана
131 устойчивость крана: Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам.
132 грузовая устойчивость: Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым грузом, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния и другими факторами.
133 собственная устойчивость: Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемыми ветровой нагрузкой нерабочего состояния и другими факторами (например, наездом на тупиковые упоры).
[bookmark: _Hlk206741008]Термины, связанные с эксплуатационными характеристиками кранов
Грузовые параметры
134 номинальная грузоподъемность Qн: Масса груза, на подъем которого рассчитан кран в заданных условиях эксплуатации, при текущей конфигурации крана, а для кранов, грузоподъемность которых зависит от положения грузозахватного органа, также при текущем положении грузозахватного органа.
Примечание – В документах по стандартизации и эксплуатационной документации для кранов с постоянной грузовой характеристикой слово «номинальная» может быть опущено. Для кранов с переменной номинальной грузоподъёмностью указывают максимальную грузоподъёмность.
135 (максимальная) грузоподъемность: Максимальная величина номинальной грузоподъемности.
Примечание – Максимальная грузоподъемность является основной характеристикой крана, указываемой в эксплуатационных документах.
136 полезная грузоподъемность mPL.: Масса груза mPL, соответствующая номинальной грузоподъемности Qн, поднимаемого краном и подвешенного с помощью съемных грузозахватных приспособлений, а при их отсутствии, подвешенного непосредственно к грузозахватному органу.
Примечание – Если краны применяются для поднятия затворов на гидроэлектростанциях или для поднятия грузов с поверхности воды, в полезную грузоподъемность должны быть включены усилия, вызванные подсасыванием воды или сцеплением с водой вследствие всасывания.
137 грузоподъемность нетто mNL: Масса груза mNL, поднимаемого краном с помощью грузозахватного органа.
Примечание – Масса mNL представляет собой сумму масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности mPL, и съемных грузозахватных приспособлений mNA.    
138 грузоподъемность брутто mGL: Масса груза mGL, представляющая собой сумму масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности mPL, съемных грузозахватных приспособлений mNA, грузозахватного органа mFA, и подъемных(ого) средств(а) mHM.
139 грузоподъемность на подъемном средстве mHL: Масса груза mHL, поднимаемого краном и подвешенного к нижнему концу подъемного средства.
Примечание – Масса mHL представляет собой сумму масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности, mPL, съемных грузозахватных приспособлений, mNA, и грузозахватного органа, mFA.
140 грузовая [грузовысотная] характеристика: Зависимость номинальной грузоподъёмности крана от положения грузозахватного органа. 
Примечание – В эксплуатационных документах на кран данную характеристику, как правило, приводят в графической и (или) в табличной форме.
141 грузовой момент Mг: Произведение значений нагрузки, соответствующей номинальной  грузоподъемности Qн, и соответствующего ей вылета L.
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Рисунок 53 – Схема для определения грузового момента

142 опрокидывающий грузовой момент MА: Произведение значений вылета от ребра опрокидывания A и соответствующей ему нагрузки, соответствующей номинальной грузоподъемности Qн.
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Рисунок 54 – Схема для определения опрокидывающего грузового момента

143 конструктивная масса Gк: Масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. 
Примечание – Для стреловых кранов принимается в незаправленном состоянии, в сборе с основной стрелой и противовесом.
144 общая масса крана Gо: Полная масса крана в заправленном состоянии с балластом и противовесом.
[bookmark: _Hlk205030618]145 давление колеса Р: Значение наибольшей вертикальной нагрузки, передаваемое одним ходовым колесом на рельсовый крановый путь или на основание рабочей площадки.



Рисунок 55 – Давление колеса Р

[bookmark: _Toc433175468]Линейные параметры
146 вылет L: Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа, измеренное без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке.

[image: ] 

Рисунок 56 – Вылет L

[bookmark: _Hlk205031414]147 рабочий вылет L1: Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа под нагрузкой при установке крана на горизонтальной площадке.
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Рисунок 57 – Рабочий вылет

148 вылет от ребра опрокидывания  А: Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания крана до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке.
Примечание– Обозначение вылета без нагрузки на крюке – А0, обозначение вылета под нагрузкой – А1 .
[image: Снимок]
Рисунок 58 – Вылет от ребра опрокидывания
149 вылет консоли lк: Наибольшее расстояние по горизонтали от оси рельса, ближайшего к консоли крана, до оси грузозахватного органа, расположенного на консоли.
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Рисунок 59 – Вылет консоли
150 подход С: Минимальное расстояние по горизонтали от оси кранового рельса до вертикальной оси грузозахватного органа.


Рисунок 60 – Подход

151 вертикальный подход С1: Расстояние по вертикали от грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении до уровня головки рельса (у опорных мостовых кранов) или до нижней полки рельса (у подвесных мостовых кранов).
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Рисунок 61 – Вертикальный подход

[bookmark: _Hlk205046507]152 подход к краю консоли С2: Наименьшее расстояние по горизонтали от конца консоли крана до оси грузозахватного органа.
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Рисунок 62 – Подход к краю консоли
153 задний габарит крана r: Наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле.
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Рисунок 63 – Габарит задний

154 боковой габарит крана: Расстояние по горизонтали от крайней наружной точки ходовой тележки (балки) крана до продольной оси подкранового рельса.
155 габарит вдоль рельсового кранового пути: Расстояние между проекциями крайних по ходу движения точек крана на продольную ось рельсового кранового пути.
156 габарит приближения: Пространство, определяемое условиями безопасности при работе крана вблизи зданий (сооружений), оборудования или штабелей грузов, из пределов которого может выходить лишь грузозахватный орган при выполнении рабочих операций.
[image: ]
Рисунок 64 – Габарит приближения

157 высота подъема Н: Расстояние по вертикали от уровня установки крана до грузозахватного органа, находящегося в крайнем верхнем рабочем положении: для крюков – до нижней точки зева; для вил – до их рабочей поверхности; для прочих грузозахватных органов – до их нижней точки (в замкнутом положении).
Примечания  
1  Высота подъема для стреловых (стреловых самоходных) кранов определяется при установке крана на горизонтальной площадке. 
2  Высота подъема определяется без нагрузки на грузозахватном органе.
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Рисунок 65 – Высота подъема
158 глубина опускания h: Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: для крюков – до нижней точки зева; для вил – до их рабочей поверхности; для прочих грузозахватных органов – до их нижней точки (в замкнутом положении). Глубина опускания определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке. Для мостовых кранов глубина опускания принимается от уровня пола (земли).
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Рисунок 66 – Глубина опускания
159 диапазон подъема D: Расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочими положениями грузозахватного органа.
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Рисунок 67 – Диапазон подъема
[bookmark: _Hlk205049752]160 высота рельсового кранового пути Н0: Расстояние по вертикали от уровня пола (земли) до уровня головок рельсов рельсового кранового пути.
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Рисунок 68 – Высота рельсового кранового пути
161 пролет S: Расстояние по горизонтали между осями рельсов рельсового кранового пути кранов мостового типа.
Примечания
1 За величину пролета пневмоколесных козловых кранов принимают колею крана (см.162).
2  Для кабельных кранов величиной пролета является расстояние между оголовками опор.
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Рисунок 69 – Пролет
162 колея крана К: Расстояние по горизонтали между осями рельсов крана стрелового типа или колес (гусениц) ходового устройства стрелового (стрелового самоходного) крана или колес пневмоколесного козлового крана.
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Рисунок 70 – Колея крана
163 колея тележки Кт: Расстояние по горизонтали между осями рельсов для передвижения грузовой тележки (подтележечных рельсов).
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Рисунок 71 – Колея тележки
164 база b: Расстояние между осями колес или балансирных ходовых тележек крана или грузовой тележки, измеренное вдоль оси, параллельной продольному направлению перемещения.
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Рисунок 72 – База
165 база выносных опор bо: Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное вдоль продольной оси крана.


Рисунок 73 – База выносных опор
[bookmark: _Hlk205267964]166 расстояние между выносными опорами Ко: Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное поперек продольной оси крана.


Рисунок 74 – Расстояние между выносными опорами
167 радиус закругления рельса rc: Наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса на криволинейном участке рельсового кранового пути.



Рисунок 75 – Радиус закругления
[bookmark: _Hlk205268519]168 наименьший радиус поворота rmin: Наименьший радиус окружности, описываемой внешним передним колесом крана при изменении направления движения.
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Рисунок 76 – Наименьший радиус поворота

Скоростные параметры
169 скорость подъема [опускания] груза Vп: Скорость вертикального перемещения груза в установившемся режиме движения.
170 скорость посадки (посадочная скорость) Vm: Наименьшая скорость опускания груза при монтаже или укладке в установившемся режиме движения.
171 скорость поворота : Угловая скорость вращения поворотной части крана в установившемся режиме движения, определяемая при максимальном вылете с грузом массой, соответствующей номинальной грузоподъемности, при установке крана на горизонтальной площадке и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.
172 скорость передвижения крана Vк: Скорость передвижения крана в установившемся режиме движения, определяемая при передвижении крана по горизонтальному пути (рабочей площадке) с грузом, масса которого соответствует максимальной грузоподъемности, и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.
173 скорость передвижения грузовой тележки Vt : Скорость передвижения грузовой тележки в установившемся режиме движения, определяемая при передвижении тележки по горизонтальному пути с грузом, масса которого соответствует максимальной грузоподъемности, и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.
174 скорость изменения вылета Vr: Средняя скорость горизонтального перемещения груза в установившемся режиме движения, определяемая при изменении вылета от наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном пути (площадке) и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.
175 время изменения вылета t: Время, необходимое для подъема стрелы с максимального рабочего вылета до минимального рабочего вылета только с помощью механизма подъема стрелы, определяемое при изменении вылета под нагрузкой, равной номинальной грузоподъемности для максимального рабочего вылета при установке крана на горизонтальном пути (площадке) и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.
176 транспортная скорость Vmax: Наибольшая скорость передвижения крана в транспортном положении, обеспечиваемая собственным приводом или при буксировке.

Узлы, механизмы и детали кранов
[bookmark: _Hlk205132196]177 механизм подъема: Силовой привод для подъема и опускания груза.
[image: Снимок]
Рисунок 77 – Механизм подъема
178 механизм главного подъема: Механизм подъема, рассчитанный на максимальную грузоподъемность крана, имеющего несколько механизмов подъема различной грузоподъемности.
179 механизм вспомогательного подъема: Механизм подъема, рассчитанный на грузоподъемность, меньшую, чем у механизма главного подъема, на кране, имеющем несколько механизмов подъема различной грузоподъемности, установленных, как правило, на одной грузовой тележке или в одном машинном помещении.
180 механизм передвижения крана: Силовой привод для обеспечения передвижения крана.
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Рисунок 78 – Пример кинематической схемы механизма передвижения
181 механизм передвижения тележки [тали]: Силовой привод для обеспечения горизонтального передвижения грузовой тележки или тали.
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Рисунок 79 – Схемы передвижения тележки
[bookmark: _Hlk205133397]182 механизм изменения вылета: Силовой привод для обеспечения изменения угла наклона стрелы и (или) маневрового гуська либо передвижения грузовой тележки или тали по стреле.
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Рисунок 80 – Схема канатного механизма изменения вылета стрелы
183 механизм поворота: Силовой привод для обеспечения вращения поворотной части крана, грузовой тележки или грузозахватного органа вокруг вертикальной оси.
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Рисунок 81 – Пример конструктивного исполнения механизма поворота
184 механизм телескопирования: Силовой привод для обеспечения телескопирования стрелы крана, гуська, башни, спредера и т.п.
185 лебедка: Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана, канатоведущего шкива      и т. п.
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Рисунок 82 – Примеры конструктивного исполнения лебедок
186 тормоз: Устройство для снижения скорости движения, остановки и (или) удержания механизмов в неподвижном состоянии.
[image: ]
1 – рабочий тормоз; 2 – дополнительный (резервный) тормоз; 3 – аварийный (предохранительный) тормоз 
Рисунок 83 – Примеры установки тормозов на механизме подъема
187 тормоз барабана: Тормоз, воздействующий непосредственно на барабан лебедки.
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Рисунок 84 – Тормоз барабана
188 колодочный тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается прижатием тормозных колодок к вращающемуся тормозному шкиву (барабану) в радиальном направлении.
[image: ]
Рисунок 85 – Колодочный тормоз
189 дисковый тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается прижатием тормозных колодок (дисков) к вращающемуся тормозному диску.
[image: ] 
Рисунок 86 – Дисковый тормоз
190 дисковый тормоз с суппортом: Дисковый тормоз с приложением тормозного усилия к части тормозного диска в месте установки суппорта.
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Рисунок  87  – Дисковый тормоз с суппортом
191 дисковый тормоз типа фрикционной муфты: Дисковый тормоз с фрикционными накладками, взаимодействующими со всей рабочей поверхностью тормозного диска.
192 ленточный тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается радиальным прижатием фрикционной ленты к тормозному шкиву.
193 конический тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается прижатием подвижного конуса к неподвижному вдоль его оси.
194 нормально-закрытый [нормально-замкнутый] тормоз: Тормоз, автоматически размыкающийся только при воздействии на него привода тормоза.
195 нормально-открытый [нормально-разомкнутый] тормоз: Тормоз, замыкающийся только при воздействии на него привода тормоза.
196 управляемый тормоз: Тормоз, замыкающийся или размыкающийся только при воздействии крановщика (оператора крана) на орган управления тормозом.
197 рельсовый тормоз: Устройство крана на рельсовом ходу, которое воздействует на рельс для удержания крана от перемещения вдоль рельсового кранового пути в любом месте под действием ветра рабочего состояния.
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Рисунок 88 – Пример конструктивного исполнения рельсового тормоза
198
	крепежное устройство: Устройство, предназначенное для предотвращения самопроизвольных перемещений крана вследствие воздействия нагрузок рабочего и нерабочего состояний.
[ГОСТ 34018.1–2024, пункт 3.3]


199 рельсовый [противоугонный] захват: Крепежное устройство крана на рельсовом ходу, которое зажимает рельс в любом месте на рельсах для удержания крана от перемещения вдоль рельсового кранового пути под действием ветра нерабочего состояния.
[image: Рельсовый захват]
Рисунок 89 – Пример конструктивного исполнения рельсового захвата с ручным приводом
200 штормовое противоугонное устройство: Крепежное устройство, которое фиксирует кран на рельсах в месте его стоянки относительно основания рельсового кранового пути для исключения перемещения вдоль кранового пути под действием штормового ветра.
201 блок: Свободно вращающийся элемент с одним или несколькими ручьями, для направления и (или) изменения направления каната без существенного изменения натяжения каната.
202 холостая звездочка: Свободно вращающийся элемент с одним или несколькими рядами зубьев для направления и (или) изменения направления цепи без существенного изменения натяжения цепи.
203 уравнительный блок: Блок, уравнивающий усилия в ветвях или участках каната в полиспастной системе.
204 уравнительная траверса: Элемент конструкции крюковой подвески с блоками, находящимися в одной плоскости или повернутые под углом(ами) к плоскости подвески, предназначенный для выравнивания усилия в канатах, сходящих с барабана.
205  уравнительный балансир: Элемент конструкции, качающийся на оси, с закрепленными на нем ветвями каната, предназначенный для выравнивания усилия в них. 
206 уравнительная звездочка: Звездочка, уравнивающая усилия в ветвях или участках цепи в полиспастной системе.
207 полиспаст: Система подвижных и неподвижных блоков (звездочек), соединенных гибкой связью (канатом или цепью), для изменения усилий в канате (цепи), скоростей и направлений движения.
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Рисунок 90 – Полиспаст
208 полиспаст сдвоенный: Полиспаст, оба конца каната (цепи) которого закреплены на одном или двух барабанах.
209 полиспаст стреловой: Полиспаст для подъема и опускания стрелы.
210 крюковая подвеска: Грузозахватный орган, состоящий из грузового крюка, траверсы и блоков (звездочек) для подвески на канатах (цепях) полиспаста.
[image: Снимок]
Рисунок 91 – Крюковая подвеска
211 вантовый канат: Неподвижный канат, предназначенный для удержания мачты мачтового крана, неподвижной башни кабельного крана, стрелы портального крана и т. п.
212 замыкающий канат: Канат для замыкания и размыкания грейфера и удерживающий его в закрытом состоянии на весу.
213 поддерживающий канат: Канат для подъема грейфера и удерживающий его в раскрытом состоянии на весу.
214 несущий канат: Канат кабельного крана, используемый в качестве несущей конструкции для передвижения по нему грузовой тележки.
215 канат оттяжки: Канат, связывающий два (неподвижных друг относительно друга) элемента крана.
216 стреловой канат: Канат стрелового полиспаста.
217 тяговый канат: Канат, используемый в тяговых лебедках передвижения грузовой тележки крана.
218 канатный барабан: Элемент силового привода в виде пустотелого цилиндра с торцевыми фланцами на каждом конце, со спиральной или параллельной нарезкой или без нее, предназначенный для преобразования крутящего момента механизма в тяговое усилия каната, намотки каната.
219 канатоукладчик: Устройство, обеспечивающее правильную намотку каната на барабан.
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Рисунок 92 – Канатоукладчик 
220 оттяжка (растяжка): Жесткий (жесткая оттяжка) или гибкий (гибкая оттяжка) элемент конструкции стрелового устройства, предназначенный для обеспечения его прочности и устойчивости.
[bookmark: _Hlk205277228]221 сбрасывающий щиток (Нрк. метельник): Устройство, предотвращающее возможность попадания посторонних предметов под ходовые колеса крана или грузовой тележки, перемещающихся по рельсам. 
222  кабельный барабан: Механизм для автоматической намотки и размотки силового кабеля, который обеспечивает питание грузоподъемного крана при его перемещении по рельсовому крановому пути.
[bookmark: _Hlk206741163]Грузозахватные приспособления 
223 грузозахватное приспособление: Устройство массой mFA, предназначенное для соединения груза с краном путем зацепки, строповки, зажима, подхвата, захватывания либо подвешивания и последующего удержания груза.
224 грузозахватный орган: Грузозахватное приспособление, являющееся составной частью конструкции крана. 


Рисунок 93 – Примеры грузозахватных органов
225 сменный грузозахватный орган: Грузозахватный орган, входящий в комплект поставки или поставляемый дополнительно, применение которого предусмотрено конструкцией крана.
226 съемное грузозахватное приспособление (приспособление для грузоподъемных операций): Любое легко снимаемое с крана грузозахватное приспособление массой mNA, не являющееся частью ни крана, ни груза.
227 (грузовой) крюк: Деталь, применяемая в качестве самостоятельного грузозахватного органа или в составе крюковой подвески, непосредственно предназначенная для зацепки за строповочные элементы упаковки и груза, элементы обвязки груза, а также для навешивания на нее съемных грузозахватных приспособлений.
228 однорогий крюк: Крюк с одним зевом и цилиндрическим хвостовиком для подъема груза с помощью подъемного средства.
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Рисунок 94 – Однорогий крюк
229 двурогий крюк: Крюк с двумя зевами и цилиндрическим хвостовиком для подъема груза с помощью подъемного средства.
[image: ]
Рисунок 95 – Двурогий крюк
230 четырехрогий крюк: Крюк с четырьмя зевами и цилиндрическим хвостовиком для подъема груза с помощью подъемного средства.
231 пластинчатый крюк: Крюк, тело которого состоит из стальных пластин, соединенных заклепками или шпильками.

[image: ]
Рисунок 96 – Пластинчатый крюк

232 чалочный крюк: Крюк, применяемый в качестве концевого элемента стропов, лебедок, талей, траверс и т. п.
233 специальный крюк: Крюк особой конструкции, предназначенный для зацепки конкретного груза.
234 предохранительный замок (Нрк. защелка): Устройство, перекрывающее зев крюка с целью предотвращения выхода крюка из зацепления с грузом, стропом или другим съемным грузозахватным приспособлением при ослаблении натяжения подъемного средства.
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Рисунок 97 – Чалочный крюк с предохранительным замком
235
	захват: Элемент грузозахватного приспособления жесткой конструкции, непосредственно взаимодействующий с грузом для его захвата, зажима, подхвата и удержания.
         [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.9]


236
	[bookmark: _Hlk168476309]         автоматический [полуавтоматический] клещевой захват: Грузозахватное приспособление, предназначенное для штучных грузов в виде готовых изделий, полуфабрикатов, лесоматериалов или заготовок, имеющих симметричные поверхности для захвата.
         [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.10]


237 неприводной захват: Автоматический захват, в котором зажимающее усилие создается собственным весом груза.
[image: ]
Рисунок 98 – Автоматический неприводной клещевой захват
238 приводной захват: Автоматический захват, в котором зажимающее усилие создается силовым приводом.
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Рисунок 99 – Автоматический приводной клещевой захват
239
	        С-образный захват: Грузозахватное приспособление в виде скобы, предназначенное для перемещения полых грузов, действие которого основано на удержании груза за счет опирания его внутренней поверхности на нижний элемент скобы.
        [ГОСТ 34016–2022, пункт 3.9]
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Рисунок 100 – С-образный захват
240 вилочный захват (Нрк. подъемные вилы): Грузозахватное приспособление, состоящее, как правило, из двух или более кронштейнов (вил), соединенных между собой, и предназначенное для грузов на поддоне, в контейнерах или штучных грузов, имеющих просветы для ввода вил.
[image: ]
Рисунок 101 – Вилочный захват
241
	         грейфер: Грузозахватное приспособление, предназначенное для навалочных грузов или круглых лесоматериалов, у которого захватом являются поворотные челюсти.
[ГОСТ 33715–2025, пункт 3.2]


242
	канатный грейфер: Грейфер, у которого приведение в действие челюстей, подъем и опускание осуществляются канатами, закрепленными на барабанах механизма подъема грузоподъемной машины.
[ГОСТ 33715–2025, пункт 3.3]
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Рисунок 102 – Грейфер


243 
	одноканатный грейфер: Грейфер, навешиваемый на крюк грузоподъемной машины, у которого раскрытие челюстей осуществляется при контакте грейфера с опорной поверхностью (грузом) или подвесным упором, или посредством дистанционного управления устройством раскрытия челюстей, при этом закрытие челюстей осуществляется под воздействием нагрузки от их собственной массы при подъеме грейфера.
[ГОСТ 33715–2025, пункт 3.4]


244
	приводной [моторный] грейфер: Грейфер, навешиваемый на крюк грузоподъемной машины, у которого приведение в действие челюстей осуществляется входящим в его комплект электромеханическим или электрогидравлическим приводом.
[ГОСТ 33715–2025, пункт 3.5]


245 электрический грейфер: Приводной (моторный) грейфер, у которого приведение в действие челюстей осуществляется входящим в его комплект электромеханическим приводом.
246 гидравлический грейфер: Приводной [моторный] грейфер, у которого приведение в действие челюстей осуществляется гидроцилиндром и поворотным гидродвигателем.
247 пневматический грейфер: Приводной [моторный] грейфер, у которого приведение в действие челюстей осуществляется пневмоцилиндром и поворотным пневмодвигателем.
248 двухчелюстной грейфер: Грейфер с двумя челюстями.
249 многочелюстной грейфер: Грейфер с более чем двумя челюстями.
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Рисунок 103 – Многочелюстной грейфер


250 
	         вакуумный захват: Грузозахватное приспособление, принцип действия которого основан на применении силы, образуемой разрежением (вакуумом) между рабочими узлами захвата (присосками) и поверхностью поднимаемого груза.
         [ГОСТ 34016–2022, пункт 3.1]



[image: ]
Рисунок 104 – Вакуумный захват с четырьмя присосками
251 несамовсасывающий вакуумный захват: Вакуумный захват, использующий перемещаемый груз для создания вакуума. 
252 самовсасывающий вакуумный захват: Вакуумный захват, использующий внешний источник энергии для создания вакуума.
253 вакуумный аккумулятор: Резервная система вакуумного захвата, функция которой заключается в обеспечении резерва вакуума в случае выхода из строя вакуумного насоса.
254 грузовой магнит: Грузозахватное приспособление с магнитным полем, создающим достаточное усилие для захвата, удержания и перемещения грузов с ферромагнитными свойствами.
255 электрический грузовой магнит: Грузовой магнит, магнитное поле которого генерируется электрическим током.
256 постоянный грузовой магнит с механическим приводом: Грузовой магнит с постоянным магнитным полем, управляемым механическими средствами, например, с помощью рычага.
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Рисунок 105 – Постоянный грузовой магнит, управляемый рычагом
257 постоянный грузовой магнит с электрическим приводом: Грузовой магнит с постоянным магнитным полем, управляемым прохождением электрического тока, который не требуется для поддержания магнитного поля.
258 грузовая траверса (Нрк. подъемная траверса): Грузозахватное приспособление, у которого крюки, захваты или другие элементы для удержания груза присоединены к линейной, плоскостной или пространственной конструкции, навешиваемой на грузозахватный орган или подвешиваемой к нижнему концу подъемного средства.
259 грузовая траверса с фиксированными точками крепления груза: Грузовая траверса, у которой точки крепления груза расположены на фиксированном расстоянии.
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Рисунок 106 – Линейная грузовая траверса с фиксированными точками крепления груза
260 телескопическая грузовая траверса: Грузовая траверса, оснащенная механическим, гидравлическим или электрическим механизмом телескопирования, который используется для регулировки расстояния между точками крепления груза.
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Рисунок 107 – Телескопическая грузовая траверса
261 поворотная грузовая траверса: Грузовая траверса, оснащенная механизмом поворота, который используется для изменения угла между верхней и нижней балками конструкции траверсы.
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Рисунок 108 – Поворотная грузовая траверса
262 траверса-кантователь: Грузовая траверса, оснащенная устройством для переворачивания или вращения грузов вокруг своей оси.
263 контейнерный спредер: Грузозахватное приспособление, используемое специально для подъема контейнеров путем соединения поворотных замков с углами контейнера.
264 простой контейнерный спредер: Контейнерный спредер для подъема контейнеров фиксированного размера.
[image: ]

Рисунок 109 – Простой контейнерный спредер
265 телескопический контейнерный спредер: Контейнерный спредер для обработки контейнеров различных размеров.
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Рисунок 110 – Телескопический контейнерный спредер
266 поворотный контейнерный спредер: Контейнерный спредер, оснащенный поворотным механизмом.
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Рисунок 111 – Поворотный контейнерный спредер
Примечание – Поворотный контейнерный спредер может быть снабжен механизмом наклона для высыпания сыпучих и кусковых грузов из специальных контейнеров.
267 поворотный замок спредера (твистлок): Вращающееся блокирующее устройство для присоединения контейнерного спредера к углу контейнера.
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Рисунок 112 – Поворотный замок спредера
268 
	         (грузовой) строп: Грузозахватное приспособление, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из отрезка стального каната, цепи, текстильной ленты или круглого текстильного каната в виде ветви (ветвей) с концевыми элементами или петлями для навески на грузоподъемную машину и подсоединения груза или без них или в виде замкнутой петли.
         [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.24]


Примечание – Грузовые стропы являются съемными грузозахватными приспособлениями
269 канатный строп: Строп, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из отрезка стального каната.
270 цепной строп: Строп, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из отрезка цепи.
271 текстильный строп: Строп, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из текстильной ленты, круглого текстильного каната или из синтетических нитей.
[bookmark: _Hlk206741210]Термины, связанные с передвижением крана, его установкой и рельсовыми крановыми путями
272 уклон рабочей площадки i: Уклон рабочей площадки, на котором допускается работа крана, соответствующий разности уровней двух точек площадки, находящихся на расстоянии, равном базе крана b.
273 преодолеваемый уклон j: Максимапьный уклон рабочей площадки или дороги,  преодолеваемый краном с постоянной транспортной скоростью.
[bookmark: _Hlk205271469]273 опорный контур: Контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов крана (колес или выносных опор).
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Рисунок 113 – Опорный контур
274 уровень установки крана: Горизонтальная поверхность основания или поверхность головок рельсов, на которую опирается неповоротная часть крана.
Примечание – Для кранов, у которых опоры расположены на разной высоте, уровень установки крана определяется по нижней опоре крана.
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Рисунок 114 – Уровень установки крана
275 рельсовый крановый путь: Сборная конструкция, состоящая из одной (монорельс) или более (обычно двух) рельсовых нитей, промежуточных скреплений, опорных элементов и путевого оборудования, предназначенная для передвижения и стоянки грузоподъемных кранов на рельсовом ходу.
276 
	         надземный рельсовый крановый путь: Рельсовый путь, опирающийся на подкрановые строительные конструкции или подвешенный к ним.
         [ГОСТ 35253–2025, пункт 3.8]


277 
	         наземный рельсовый крановый путь: Рельсовый крановый путь, возведенный в виде временного или постоянного сооружения, включающего верхнее и нижнее строения, предназначенный для эксплуатации, как правило, кранов стрелового типа и козловых кранов.
         [ГОСТ 35321–2025, пункт 3.11]


278
	         рельс: Стальная горячекатаная балка единого специального профиля или имеющая составной профиль, состоящий из частей, скрепленных с применением крепежных элементов или сваркой, предназначенная для восприятия нагрузки от колес крана.
       Примечание – Для надземных рельсовых крановых путей подвесных кранов функцию рельсов обычно выполняют двутавровые подкрановые балки, по нижним поясам которых перемещается кран.
        [ГОСТ 35253–2025, пункт 3.16]


279 
	         монорельс: Крановый рельсовый путь с одним рельсом, предназначенный для передвижения электрических талей, тележек с ручной тягой (кошек) или самоходных грузовых тележек, снабженных механизмом подъема груза. 
         Примечание – На монорельсе могут быть установлены пересечения, стрелки, поворотные круги и стыковочные устройства для перехода тележек на кран-балки.
         [ГОСТ 35253–2025, пункт 3.6]


280 путевое оборудование рельсового кранового пути: Устройства (тупиковые упоры, отключающие устройства, анкерные линии, знаки безопасности и др.), обеспечивающие безопасную эксплуатацию грузоподъемного крана на рельсовом крановом пути.
281
	         верхнее строение наземного рельсового кранового пути: Совокупность элементов подкрановых конструкций [рельсовые нити, промежуточные скрепления, опорные элементы, балластный слой (призма)] воспринимающих нагрузки от крана и передающих их на земляное полотно (грунтовое основание), а также стяжки железобетонных балок рельсовых путей башенных и стреловых кранов.
         [ГОСТ 35321–2025, пункт 3.2]


282
	[bookmark: _Hlk189199191]         нижнее строение наземного рельсового кранового пути: Земляное полотно или искусственное сооружение, обеспечивающее заданную несущую способность наземного рельсового кранового пути и водоотвод. 
         [ГОСТ 35321–2025, пункт 3.13]


283 тупиковый упор: Механическое устройство, которое, в комплекте из двух и более штук, препятствует опасному передвижению крана за границами рабочей зоны рельсового пути, возможному при отказе средств автоматической остановки и (или) тормозов механизма передвижения крана.
[bookmark: _Hlk206741276]Ограничители, указатели и регистраторы параметров
284 устройство безопасности: Устройство, устанавливаемое на кране и предназначенное для ограничения движений или функций крана или предупреждающее и (или) обеспечивающее крановщика (оператора крана) информацией, способствующей компетентному управлению краном в пределах конструктивных параметров.
285 система безопасности крана: Устройства безопасности, функционирующие в едином комплексе с системой управления краном.
286 ограничитель функций крана: Устройство безопасности, которое, который вызывает остановку и (или) ограничение обозначенных функций крана.
287 ограничитель грузоподъемности: Ограничитель функций крана, который автоматически предотвращает перемещения краном грузов, превышающих его номинальную грузоподъемность, с учетом влияния динамики. На некоторых типах кранов функции ограничителя грузоподъемности может выполнять ограничитель грузового момента.
288 ограничитель рабочего движения: Ограничитель функций крана, ограничивающий и (или) инициирующий остановку движения(ий) крана (например, ограничитель высоты подъема грузозахватного органа, ограничитель глубины опускания грузозахватного органа, ограничитель поворота, ограничитель передвижения кранов по рельсовому пути, ограничитель передвижения тележки, ограничитель подъема (опускания) стрелы и др.).
289 ограничитель рабочей зоны: Ограничитель функций крана, используемый для предотвращения попадания грузозахватного приспособления и (или) частей крана в запрещенную зону (например, координатная защита, ограничитель опасного приближения к линиям электропередачи и т. п.). Ограничение рабочей зоны может достигаться комбинацией различных ограничителей.
290  буфер: Устройство для поглощения энергии удара крана, тележки или других элементов крана о тупиковые или концевые упоры.
291 концевой упор: Устройство для механического ограничения движения.
292 устройство защиты от столкновения: Устройство, применяемое для предотвращения столкновения крана или его частей от соударения с соседними грузоподъемными устройствами или их частями при маневрировании в одном и том же пространстве.
Примечание – В некоторых случаях функцию устройства для защиты от столкновения может выполнять ограничитель рабочей зоны.
293 ограничитель перекоса крана: Ограничитель функций крана мостового типа, автоматически отключающий привод механизма передвижения крана при забегании одной опоры (стороны) крана относительно другой, которое может привести к сходу колес крана с рельсов или созданию дополнительных напряжений в металлоконструкциях.
294 указатель: Устройство, предупреждающее и (или) обеспечивающее крановщика (оператора крана) визуальной и (или) звуковой информацией для компетентного управления краном в пределах рабочих параметров.
295 указатель рабочих параметров: Устройство, которое выдает крановщику (оператору крана) визуальную и (или) звуковую информацию о величине рабочих параметров.
296 указатель грузоподъемности: Устройство, которое в пределах установленных допусков обеспечивает крановщика (оператора крана) непрерывной информацией о том, что номинальная грузоподъемность не превышена.
297 регистратор параметров работы крана: Устройство, предназначенное для непрерывной регистрации, обработки и сохранения информации о параметрах работы крана и о его состоянии, а также о действиях крановщика (вместе с управляющей информацией) через заданные интервалы времени в течение установленного срока.
298 
	         регистратор событий: Устройство, которое записывает параметры, описывающие состояние крана, вместе с управляющей информацией о действиях крановщика, когда конкретное событие запускает запись данных.
Примечание – Регистратор событий может быть сконструирован с использованием систем видеонаблюдения, задействованных в аварийных режимах работы крана. Регистратор событий может быть интегрирован (встроен) в регистратор параметров.
        [ГОСТ 32575.2–2022, пункт 3.1]


Испытания
299 статические испытания: Испытания крана путем статического приложения нагрузки к грузозахватному органу, на X% превышающей максимальную грузоподъемность крана или соответствующий максимальный грузовой момент.
300 динамические испытания: Испытания крана путем выполнения рабочих движений под нагрузкой, на Y % превышающей грузоподъемность крана.
301 испытания на устойчивость: Испытания крана путем статического приложения нагрузки к грузозахватному органу на Z % превышающей грузоподъемность крана.
302 функциональные испытания: Работа крана без груза для проверки исправности механизмов и устройств безопасности с целью обеспечения безопасности проведения испытаний с грузом.
Состояния крана и его использование
303
	         рабочее состояние: Состояние крана, в котором он полностью смонтирован и способен выполнять все установленные в технической документации функции с помощью своих механизмов.
         [ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.8]




304 
	нерабочее состояние: Состояние крана, при котором он находится без груза, установлен в специальное положение, предусмотренное инструкцией по эксплуатации, и отключен от источника энергии.
[ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.9]


305 останов крана: Подготовка к оставлению крана без присмотра обслуживающего персонала.
306 рабочий режим: Состояние, при котором кран перемещает грузы в условиях, установленных изготовителем и (или) стандартами. 
307 состояние простоя (нерабочий режим): Состояние, при котором кран находится в выключенном состоянии со свободными от груза грузозахватными органами в условиях, установленных изготовителем и (или) стандартами.
308 использование: Любые операции с краном или на нем, например, транспортировка, монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, перемещение груза и др. 
309 периодическое использование: Перемещение грузов краном с многочисленными и (или) длительными перерывами в работе. 
310 интенсивное использование: Использование крана в течение рабочего времени с небольшими, очень короткими периодами простоя для поддержания определенной производительности технологического цикла.
311 постоянное использование: Режим работы, при котором кран используется непрерывно в течение рабочего времени без перерывов.
312 расчетный период работы: Период, в течение которого реализуется конкретный фактический режим работы крана.
313 срок службы крана: Расчетная календарная продолжительность эксплуатации крана, установленная изготовителем, от ее начала до перехода крана в предельное состояние.
314 исправное состояние: Состояние, при котором кран полностью соответствует требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.
315 неисправное состояние: Состояние, при котором кран не в полной мере соответствует требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации, и которое не может обеспечить безопасное выполнение его функций.
316 работоспособное состояние: Состояние, при котором кран может выполнять свои функции, предусмотренные нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации, без угрозы для безопасности людей и имущества.
317 неработоспособное состояние: Состояние крана, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
318 предельное состояние: Неработоспособное состояние крана, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима, а восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.
319 критический компонент: Элемент конструкции, выход из строя которого может привести к риску для здоровья и безопасности лиц, использующих кран или находящихся поблизости от него.
320 характеристическое число: Безразмерная величина, являющаяся мерой ресурса крана, определяемая как произведение числа рабочих циклов, выполняемых краном, на коэффициент распределения масс поднятых грузов.
321 нормативное характеристическое число: Безразмерная величина, являющаяся мерой ресурса крана, на который он рассчитан, определяемая с учетом параметров группы классификации.
322 текущее характеристическое число: Безразмерная величина, являющаяся мерой ресурса крана на текущий момент, определяемая с учетом всех рабочих циклов, выполненных от начала эксплуатации и значений масс грузов, поднятых в каждом рабочем цикле
Эксплуатация
323 эксплуатация: Стадия жизненного цикла крана до его списания, на которой реализуются, поддерживаются и восстанавливаются его качества, включающая монтаж (демонтаж), транспортирование, хранение, использование крана по назначению, техническое обслуживание и ремонт.
324 компетентное управление: Управление краном в полном соответствии с руководством по эксплуатации и требованиями безопасности
325 эксплуатирующая организация (эксплуатант): Организация (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, имеющее кран на правах собственности или на ином законном основании и осуществляющее его эксплуатацию.
326 заказчик (наниматель): Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, имеющее потребность в выполнении грузоподъемных операций с применением грузоподъемного крана.
327 компетентное должностное лицо:  Работник эксплуатирующей организации или нанимателя, прошедший подготовку по образовательным программам дополнительного образования по вопросам обеспечения промышленной безопасности в целях освоения безопасных методов и приемов работы, выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности таких работников и назначаемый организационно-распорядительным актом эксплуатирующей организации.
328 
	         компетентное лицо: Лицо, обладающее необходимыми практическими и теоретическими знаниями, а также необходимым опытом работы, достаточными для удовлетворительного выполнения своих обязанностей при эксплуатации грузоподъемных кранов и оборудования, используемого совместно с ними.
          [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.1]


329 крановщик (оператор крана): Лицо, имеющее право воздействовать на органы управления крана с целью выполнения им рабочих операций.
330 водитель: Лицо, которое управляет передвижением стрелового самоходного крана с отдельной кабиной управления в транспортном положении.
331 стропальщик: Лицо, выполняющее строповку (обвязку), зацепку грузов и навешивание грузозахватных приспособлений на грузозахватный орган крана, а также (при необходимости) сопровождение грузов к месту разгрузки и их размещение.
332 сигнальщик: Лицо, ответственное за передачу сигналов от стропальщика крановщику (оператору крана).
333 техническое обслуживание: Комплекс действий, направленных на поддержание крана в состоянии, в котором он может выполнять требуемую функцию.
334 плановое техническое обслуживание (профилактический ремонт): Техническое обслуживание, проводимое в соответствии с установленным графиком и в соответствии с установленными критериями с целью снижения вероятности отказа или ухудшения работы крана.
335 текущий ремонт: Ремонт, проводимый после обнаружения неисправности с целью восстановления функционального состояния крана до состояния, в котором он может выполнять требуемую функцию.
336 капитальный ремонт: Комплекс работ, направленных на восстановление или замену изношенных деталей и узлов крана, а также на устранение дефектов металлоконструкций и систем управления, проводимый на основе указаний руководства по эксплуатации для обеспечения установленного изготовителем срока службы крана.
337 капитально-восстановительный ремонт: Комплекс работ, направленных на полное восстановление или замену изношенных или поврежденных элементов крана, отработавшего установленный изготовителем срок службы, а также на устранение дефектов, выявленных в процессе технического диагностирования, с целью обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации на срок не менее 80 % первоначального.
338 реконструкция: Изменение конструкции крана или его основных показателей назначения (например, изменение типа привода, длины стрелы, высоты башни, величин пролета, грузоподъемности, значений параметров устойчивости), в том числе переоборудование крана для работы с другими грузозахватными органами или грузозахватными приспособлениями, а также другие изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок на расчетные элементы металлоконструкции и (или) приводы.
339 модернизация: Изменение (усовершенствование), направленное на улучшение потребительских свойств, показателей назначения и (или) безопасности крана, например замена старой системы управления на новую, с более плавным регулированием скоростей движений.
[bookmark: _Hlk206741410]Технический контроль и мониторинг состояния крана
340 техническое освидетельствование: Комплекс периодических мероприятий по определению технического состояния крана и его соответствия требованиям безопасности.
341 
	         технический контроль: Комплекс мероприятий для определения фактического состояния крана, включающий в себя (в общем случае) визуально-оптический, визуально-измерительный, инструментальный, неразрушающий контроль и испытания с грузом.
         [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.3]





342
	         компетентный специалист: Специалист, обладающий знаниями и опытом по проектированию, изготовлению, ремонтам и эксплуатации кранов, а также по их техническому контролю, знаниями нормативно-технической документации (правил, стандартов и т. п.), достаточными для оценки состояния кранов и (или) их узлов и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации, проведения ремонта или выбраковки крана, а также для назначения минимального интервала между проверками крана.
         [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.5]


343
	         опытный специалист: Специалист, который, в силу своей профессиональной подготовки и (или) опыта, имеет достаточно навыков и знаний в области кранов, а также знаком с соответствующими правилами и нормативными документами для определения неисправностей и отклонений от нормальных условий эксплуатации
         [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.6]


344
	         сервисный инженер: Специалист, осуществляющий руководство персоналом, производящим обслуживание и ремонт крана, и который, в силу своей профессиональной подготовки и (или) опыта, имеет достаточно навыков и знаний в области обслуживания и ремонта кранов.
         [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.7]


345 специальная оценка: Тщательный осмотр и оценка состояния крана или тали, которые должны быть выполнены, когда фактическая наработка крана или тали приближается к установленной изготовителем.
[bookmark: _Hlk206741464]Операции с грузами
346 груз: Материальный объект (в том числе изделия, материалы, сырье, полезные ископаемые, отходы производства и потребления), при необходимости включающий упаковку, подготовленный для перемещения грузоподъемным краном за один рабочий цикл.
347 штучный груз: Груз, который при перемещении нельзя разделить на отдельные части без ущерба для его целостности.
348 мелкоштучный груз: Совокупность предметов, легко отделяющихся друг от друга, но не допускающих погрузку навалом.
349 навалочный груз: Сыпучие или кусковые материалы (например, руда, уголь, щебень, металлолом), которые перевозят без упаковки (навалом или насыпью). 
Примечание – Отличительной чертой навалочных грузов является подвижность составляющих частиц, что требует особого подхода к погрузке и транспортированию.
350 сыпучий груз:  Вид навалочного груза в форме зерен, порошка или других мелких частиц, которые могут свободно перемещаться внутри упаковки или транспортного средства во время транспортирования.
351 длинномерный груз: Груз длиной 6 м и более, длина которого существенно превышает максимальный размер его поперечного сечения, при этом строповка, подъем и перемещение такого груза требуют применения траверсы, оттяжек или стропов с углом между ветвями более 90 градусов.
Примечание – Длинномерные грузы могут изменять свою конфигурацию в процессе подъема и перемещения (например, изгибаться в вертикальной плоскости под действием собственного веса). 
352 опасный груз: Вещество, материал или изделие, которое при перемещении и транспортировании может представлять угрозу для здоровья людей, безопасности, окружающей среды и материальных ценностей из-за своих физических или химических свойств (взрывчатость, огнеопасность, токсичность, радиоактивность и др.), требующий соблюдения специальных правил упаковки, маркировки и транспортирования для предотвращения аварий и минимизации возможного ущерба.
353 простой груз: Груз, центр тяжести которого может быть определен путем простейших линейных измерений, и положение которого не может измениться в процессе погрузо-разгрузочной операции.
354 груз средней сложности: Груз, центр тяжести которого может быть определен путем простейших линейных измерений, но положение которого может измениться в процессе погрузо-разгрузочной операции.
355 сложный груз (груз сложной конфигурации): Груз с нестандартными габаритными размерами, массой, близкой к номинальной грузоподъемности крана, и(или) сложной формы, со смещением центра тяжести, для подъема и перемещения которого требуются специально спроектированные грузозахватные приспособления или специальные способы строповки.
Примечание – К сложным грузам относят также опасные грузы и грузы, требующие особых условий транспортирования.
356 тяжелый груз: Груз, масса которого превышает 75 % максимальной номинальной грузоподъемности крана. 
357 
	         зацепка: Технологическая операция по соединению захватов (захвата) грузозахватного приспособления со строповочными элементами груза или упаковки, или вспомогательный переход строповки груза, заключающийся в соединении захватов грузозахватного приспособления или грузозахватного органа грузоподъемной машины с элементами обвязки груза или упаковки.
[ГОСТ 33715-2025, пункт 3.12]


358 строповка: Технологическая операция по соединению захватов (захвата) грузозахватного приспособления с грузом, осуществляемая посредством обвязки и зацепки груза с использованием стропов или иных грузозахватных приспособлений, подвешиваемых на грузозахватный орган крана, в состав которых, как правило, входят канатные, цепные или текстильные ветви.
359
	обвязка: Вспомогательный переход строповки груза, не имеющего собственных строповочных элементов, заключающийся в его подготовке к зацепке захватами грузозахватного приспособления или грузозахватным органом грузоподъемной машины, выполняемый, как правило, с использованием кольцевых и (или) петлевых стропов.
[ГОСТ 33715-2025, пункт 3.19]


360 кантование: Технологическая операция по изменению пространственного положения груза, подвешенного на грузозахватном органе (переворачивание, наклон).
           361 разгрузка: Технологическая операция перемещения груза краном с транспортного средства на место постоянного хранения или временного накопления.
           362 перемещение груза: Технологическая операция транспортирования груза краном по определенной траектории с места подъема до места опускания. 
           363 погрузка: Технологическая операция перемещения груза краном с места постоянного хранения или временного накопления на транспортное средство.
364 складирование: Технологическая операция перемещения и размещения грузов в определенном порядке для хранения или временного накопления. 
365 проект производства работ: Технологический регламент, описывающий и графически отражающий организационно-технологические решения, принятые для обеспечения оптимальной последовательности и способов безопасного выполнения работ, осуществляемых с применением грузоподъемных кранов.
[bookmark: _Hlk220220774]366 опасная зона (зона повышенной опасности): Опасная для нахождения людей область пространства, находящаяся под работающим краном
[bookmark: _Hlk220219245]Примечания  
1 Для кранов мостового типа и неповоротных кранов стрелового типа опасная зона имеет форму конуса, ось которого совпадает с вертикальной осью грузозахватного органа, вершина находится в нижней точке поднятого на максимальную высоту груза (высота падения), а основание – на уровне пола. Величину радиуса окружности основания конуса получают сложением половины наименьшего габаритного размера груза, величины наибольшего габаритного размера груза, величины отлета груза и величины максимального рабочего вылета (последнее – для кранов стрелового типа).
2 Для поворотных кранов стрелового типа опасная зона имеет форму усеченного конуса, ось которого совпадает с осью вращения поворотной части. При этом высотой конуса является расстояние между нижней плоскостью поднятого на максимальную высоту груза и уровнем установки крана (высота падения), радиусом окружности верхнего основания конуса – величина максимального рабочего вылета. Величину радиуса окружности основания конуса получают сложением величины максимального рабочего вылета, половины наименьшего габаритного размера груза, величины наибольшего габаритного размера груза и величины отлета груза. 
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