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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 
по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (АО «ННК»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от                                  № ноября 2013 г  )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Институт стандартизации Молдовы

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт


4 ВЗАМЕН ГОСТ 2706.3—95
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»










Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА
Методы определения окраски серной кислоты
Benzene hydrocarbons and allied products. Methods of determination of sulphuric acid colour


Дата введения — 207   –       –    
[bookmark: _Toc414871958]1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает два метода определения окраски серной кислоты ароматическими углеводородами бензольного ряда.
Метод А — фотоколориметрический метод, позволяющий определить значение окраски серной кислоты в интервале от 0,02 до 2,00 номеров образцовой шкалы с точностью до 0,01.
Метод Б — метод сравнения с образцовой шкалой, позволяющий определить значение окраски серной кислоты в интервале от 0,20 до 1,00 включительно номеров образцовой шкалы с точностью до 0,05; свыше 1,0 до 5,0 включительно —
с точностью до 0,5.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4220 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 18481 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия


ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 29169 (ИСО 648–77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические 
и технические требования. Испытания
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.
3 Сущность методов
3.1 Метод А
Сущность метода заключается в фотоколориметрическом определении оптической плотности серной кислоты после ее контакта с испытуемым образцом 
и дальнейшим установлении окраски серной кислоты по градуировочному графику.
3.2 Метод Б
Сущность метода заключается в сравнении окраски серной кислоты после 
ее контакта с испытуемым образцом с номерами образцовой шкалы.
4 Средства измерения
4.1 Плотномер, используемый при приготовлении раствора серной кислоты 
по 5.5 и позволяющий определить значение плотности до третьего десятичного знака или ареометр общего назначения АОН по ГОСТ 18481.
4.2 Секундомер любого типа.
5 Реактивы
5.1 Чистота реактивов
Если нет других указаний, используют химически чистые реактивы квалификации х. ч.
5.2 Чистота воды
Используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709, дважды перегнанную 
по ГОСТ 4517.
5.3 Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220.
5.4 Кислота серная по ГОСТ 4204.
5.5 Раствор серной кислоты плотностью 1,395 г/см3.
Для приготовления раствора серной кислоты наливают в колбу 600 см3 дистиллированной воды и небольшими порциями добавляют 400 см3 серной кислоты. Перед добавлением последней порции серной кислоты проверяют плотность охлажденного до температуры 20 °С раствора и добавляют серную кислоту до требуемой плотности.
5.6 Допускается использовать реактивы квалификации отличной от указанной при условии, что они не снижают точность определения.
6 Отбор проб
6.1 Отбор проб — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873.
6.2 Объем объединенной пробы — не менее 1 дм3.
7 Условия проведения испытания
7.1 Испытания проводят в чистом, светлом, достаточно и равномерно освещенном помещении. 
7.2 Условия проведения испытаний:
- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %.
8 Метод А
8.1 Аппаратура, средства измерения, стеклянная лабораторная посуда 
и реактивы
8.1.1 Используют средства измерения и реактивы, указанные в разделах 4 и 5.
8.1.2 Фотоколориметр любого типа, обеспечивающий измерение оптической плотности при длине волны от 430 до 450 нм с допускаемой абсолютной погрешностью измерения спектрального коэффициента пропускания не более 1 %
 и оснащенный парными кюветами с длиной оптического пути 10 мм.
8.1.3 Весы специального класса (I) точности по ГОСТ OIML R 76-1 
с действительной ценой деления, не превышающей 0,0001 г.
Примечание — Для подтверждения указанных характеристик весов 
и обеспечения процедуры взвешивания с погрешностью не более 0,0002 г может потребоваться проведение калибровки весов в условиях эксплуатации.
[bookmark: _Hlk205294440]8.1.4 Воронка ВД-1–50 по ГОСТ 25336.
Примечание — Не допускается применение смазки.
[bookmark: _Hlk205294445]8.1.5 Пипетки стеклянные вместимостью 5, 10, 20 и 25 см3 по ГОСТ 29169.
[bookmark: _Hlk205294451]8.1.6 Колбы мерные вместимостью 100 и 200 см3 по ГОСТ 1770.
8.1.7 Цилиндр мерный 1–1000 см3 по ГОСТ 1770.
8.1.8 Колбы конические вместимостью 50, 1000 и 2000 см3 
с пришлифованными пробками по ГОСТ 25336 
Примечание — Не допускается применение смазки.
8.2 Подготовка к проведению испытания
8.2.1 Для построения градуировочного графика готовят растворы сравнения двухромовокислого калия в растворе серной кислоты в соответствии с таблицей 1. Взвешивание производят с погрешностью, не превышающей 0,0002 г. 
Таблица 1 — Приготовление растворов сравнения двухромовокислого калия 
в растворе серной кислоты
	Концентрация двухромовокислого калия в растворе сравнения, г/дм3 (номер образцовой шкалы)
	Масса навески двухромовокислого калия, г
	Общий объем раствора, см3

	5,00
	1,0
	200

	4,00
	0,8
	200

	3,00
	0,6
	200

	2,00
	0,4
	200

	1,00
	0,2
	200


8.2.2 Растворы сравнения с меньшей концентрацией двухромовокислого калия готовят разбавлением до 100 см3 соответствующих объемов растворов сравнения, приготовленных по таблице 1, раствором серной кислоты в соответствии 
с таблицей 2.
Таблица 2 — Приготовление растворов сравнения с меньшей концентрацией двухромовокислого калия
	Концентрация двухромовокислого калия 
в растворе сравнения, г/дм3 (номер образцовой шкалы)
	Раствор сравнения, приготовленный 
по таблице 1
	Объем раствора сравнения, приготовленного 
по таблице 1, используемый для разбавления, см3

	0,60
	3,0
	20

	0,50
	2,0
	25

	0,40
	2,0
	20

	0,30
	3,0
	10

	0,20
	2,0
	10

	0,15
	3,0
	5

	0,10
	1,0
	10

	0,05
	1,0
	5

	0,02
	1,0
	2


8.2.3 Измеряют оптические плотности растворов сравнения с концентрацией двухромовокислого калия от 0,02 до 2,00 г/дм3 на фотоколориметре. В качестве контрольного раствора используют раствор серной кислоты по 5.5.
8.2.4 Строят по полученным данным градуировочный график, откладывая 
на оси абсцисс номера образцовой шкалы, а на оси ординат — соответствующие 
им значения оптических плотностей.
Примечание — Допускается использовать электронные таблицы и программную обработку результатов градуировки.
8.2.5 Проверяют градуировочный график не реже одного раза в год и каждый раз после поверки или ремонта фотоколориметра, а также при использовании новой партии реактивов.
8.3 Проведение испытания
8.3.1 Помещают 10 см3 испытуемого образца в воронку или колбу. Добавляют 10 см3 серной кислоты и энергично взбалтывают в течение 5 мин, затем выдерживают полученную смесь в течение 10 мин для разделения компонентов. 
8.3.2 Сливают нижний кислотный слой из воронки или отбирают пипеткой 
из колбы в кювету и сразу измеряют оптическую плотность при условиях построения градуировочного графика, применяя в качестве контрольного раствора концентрированную серную кислоту. 
8.4 Обработка результатов испытания
8.4.1 Определяют по градуировочному графику и регистрируют соответствующий номер образцовой шкалы, устанавливающий величину окраски серной кислоты испытуемого образца.
8.4.2 Допускается автоматизированная обработка результатов испытания с использованием соответствующего программного обеспечения.
9 Метод Б
9.1 Аппаратура, средства измерения, стеклянная лабораторная посуда 
и реактивы
9.1.1 Используют средства измерения и реактивы, указанные в разделах 4 и 5.
9.1.2 Пробирки типа П1, диаметром 16 мм или типа П2, диаметром 16 
или 19 мм по ГОСТ 25336 или пробирки аналогичных размеров с пришлифованными пробками и нанесенными двумя метками от дна пробирки по 5 см3 каждая. 
Примечание — Допускается использовать пробирки указанных размеров, изготовленные из стеклянного дрота.
9.2 Подготовка к проведению испытания
9.2.1 Для приготовления образцовой шкалы готовят растворы сравнения
с концентрацией двухромовокислого калия от 0,20 до 5,0 г/дм3 (номера образцовой шкалы) по 8.2, наливают в пробирки с указанием номера образцовой шкалы и запаивают.
9.2.2 Срок хранения образцовой шкалы — 5 лет.
9.3 Проведение испытания
Наливают в пробирку с пришлифованной пробкой по 5 см3 серной кислоты и испытуемого образца. Содержимое пробирки энергично взбалтывают 
в течение 5 мин и после отстаивания в течение 2 мин сравнивают цвет сернокислотного слоя в пробирке с цветом растворов образцовой шкалы 
в проходящем и отраженном свете.
9.4 Обработка результатов испытания
9.4.1 За окраску серной кислоты принимают соответствующий номер пробирки образцовой шкалы.
9.4.2 Оттенки цвета кислоты во внимание не принимают.
10 Прецизионность
10.1 Оценка прецизионности настоящих методов испытания 
не предусмотрена. Методы представляют собой качественную оценку и не требуют использования метода точной оценки количественной переменной.
10.2 При разногласиях в оценке окраски серной кислоты повторное испытание проводят по методу А.
11 Отчет об испытании
11.1 Отчет об испытании должен содержать:
- обозначение настоящего стандарта с указанием используемого метода;
- идентификацию образца — наименование, тип и марку (при наличии) испытуемого продукта;
- дату проведения испытания;
- результат испытания;
- информацию о любых отклонениях от процедуры проведения испытания.
11.2 Допускается в отчете об испытании указывать дополнительную информацию.
11.3 Содержание отчета об испытании — в соответствии с документами, действующими на территории страны, принявшей настоящий стандарт.
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