ОКС 21.220.30

Изменение № 1 ГОСТ 589-85 Цепи тяговые разборные. Технические условия. Первая редакция.

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ________ от ___________________)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________________
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации.


Раздел 2. Пункт 2.6 исключить фразу:
«Полный срок службы цепей на забойных скребковых конвейерах — не менее 12 мес.»

Раздел 3 исключить.

Раздел 6. Пункт 6.1 изменить:
«…с нанесенным клеймом…» заменить на: «…с нанесенной маркировкой…».

Раздел 6. Пункт 6.2 изменить:
«… клейма на звеньях…» заменить на: «…маркировки на звеньях».


Раздел 6. Пункт 6.4 изложить в новой редакции:
«Маркировка должна наноситься на наружные пластины цепей и содержать товарный знак предприятия-изготовителя».

Раздел 7. Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«Изготовитель гарантирует соответствие цепей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации. Срок предъявления претензий 12 месяцев с даты приемки».

Раздел 7. Пункт 7.2 исключить.
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