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Изменение № 1 ГОСТ 34140–2017
МКС 65.120
67.050   
67.060
 
Изменение № 1 ГОСТ 34140–2017 Продукты пищевые, корма,  продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 		         от 			                                )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ___________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 2: 
заменить датированные ссылки на недатированные без изменения наименования:
«ГОСТ 12.1.005–88» на «ГОСТ 12.1.005», «ГОСТ 12.1.007–76» на «ГОСТ 12.1.007», ГОСТ 12.1.019–79» на «ГОСТ 12.1.019», «ГОСТ 61–75» на ГОСТ «61», «ГОСТ OIML R 76-1–2011» на «ГОСТ OIML R 76-1», «ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80)» на «ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80)», «ГОСТ 2603–79» на «ГОСТ 2603», «ГОСТ ISO 6497–2014» на «ГОСТ ISO 6497»,  ГОСТ 6995–77» на ГОСТ «6995», «ГОСТ 13496.0–2016 « на «ГОСТ 13496.0», «ГОСТ 13586.3–2015» на «ГОСТ 13586.3», «ГОСТ 13979.0–86» на «ГОСТ 13979.0», «ГОСТ 22300–76» на «ГОСТ 22300», «ГОСТ 26312.1–84» на «ГОСТ 26312.1», «ГОСТ 27668–88» на «ГОСТ 27668»;
третье перечисление исключить надстрочный знак: «*»;
исключить сноску – «*»; 
«* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019  «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
девятое перечисление: заменить надстрочный знак «**» на «*»;
заменить в сноске надстрочный знак  «**» на «*»;
исключить ссылки: 
«ГОСТ 12.2.085–2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности»;
«ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная Технические условия»;
дополнить ссылку:
ГОСТ 34037 Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия
примечание изложить в новой редакции:
«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
Пункт 4.1 заменить слова «1-го и 2-го» на «3-го и 4-го».
Пункт 4.4 после слова «давлением» дополнить словами: (в случае использования), в соответствии с обязательными требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт. Исключить ссылку: «по ГОСТ 12.2.085».
Пункт 5.1, третье перечисление изложить в следующей редакции: 
«- масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспылением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), и относительным средним квадратическим отклонением выходного сигнала по площади пика не более 10 %, с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;    
пятнадцатое перечисление изложить в новой редакции:
«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;
семнадцатое перечисление изложить в новой редакции:
 «- шкаф сушильный»;
двадцать шестое  перечисление изложить в новой редакции:  
« - цилиндры 1-10(100)-2 по ГОСТ 1770»;
дополнить:
«- бутыли  стеклянные с горловиной под крышку с винтовой резьбой вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 34037».
Пункт 5.2  четвертое перечисление  исключить слова «из дистиллированной воды по ГОСТ 6709».
Пункт 5.3 заменить «не менее 97,0 %» на «не менее 80,0 %»;
Пункт 6.2.1.1  заменить «в мерную колбу вместимостью 1000 см3 приливают» на «в стеклянную бутыль вносят».
Пункт 6.2.1.2  заменить «в мерную колбу вместимостью 1000 см3 приливают» на «в стеклянную бутыль вносят».
Пункт 6.2.2  заменить «В мерную колбу вместимостью 1000 см3» на «В стеклянную бутыль».
Пункт 6.3.3 заменить значение «100 см3» на «10 см3».
Таблица 1. Головка таблицы. Графа «Вносимый объем исходных растворов С0  или С̍0, см3. Заменить обозначение: «см3» на «мм3».
П.6.3.5 дополнить абзацем:
«В случае необходимости допускается приготовление градуировочных растворов с отличными от приведенных в Таблице 3 массовыми концентрациями аналитов, находящимися в пределах диапазона измерения методики».
Раздел 11 дополнить абзацем:

«В случае необходимости возможно представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита Х1, мкг/кг,  полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности , мкг/кг, на 1000 (с сохранением количества значащих цифр)».
Раздел 12 изложить в новой редакции:
«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Возможно использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».

	

Руководитель организации-разработчика:  
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