(Изменение № 1 ГОСТ 33668-2015)
                                                                                                                        ОКС 43.060.40
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33668-2015 Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ № ______ )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № _________
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _______________
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1 изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает технические требования к органам управления автомобильных транспортных средств (далее – АТС), конструкция которых обеспечивает возможность управления АТС водителем-инвалидом с нарушением функций рук и ног, а также к установке таких органов управления на АТС.
Настоящий стандарт распространяется на органы управления АТС, предназначенные для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног, как отдельного технического устройства, и на АТС категорий М1, M2, M3, N1, N2 и N3 в соответствии с [1], с установленными на них органами управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног.
П р и м е ч а н и е – Возможность оснащения АТС категорий N2, N3, M2 и M3 органами управления, конструкция которых обеспечивает возможность управления АТС водителем-инвалидом с нарушением функций рук и ног, определяется с учетом национального законодательства, устанавливающего медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к управлению АТС». 
Раздел 3. Пункт 3.2.3. Последнее предложение изложить в новой редакции:
«АТС категорий M1 и N1 должны соответствовать требованиям [2] в отношении размещения педалей управления».
Пункт 3.2.5. Заменить слова: «изложенной в [2] (приложение 3, включая дополнения 1-3)» на «изложенной в [1] (приложение 1, включая добавления 1-3)».
Пункт 3.2.12 изложить в новой редакции:
«Эффективность рабочей, запасной и стояночной тормозных систем, приводимых в действие органами управления АТС, должна соответствовать эффективности тормозных систем, установленной требованиями [3] (для АТС категорий М1 и N1) или [4] (для АТС категорий M2, M3, N2 и N3)».
Пункт 3.2.13. Заменить ссылки [4] и [5] на [5] и [6].
Раздел 4. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«Оценку АТС в отношении защиты водителя от удара о систему рулевого управления определяют по методике [5] с учетом установленной области применения».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«Определение эффективности тормозных систем производят по методике [3] (для АТС категорий М1 и N1) или [4] (для АТС категорий M2, M3, N2 и N3)».
Пункты 4.3, 4.4. Заменить слова: «АТС» на «АТС категорий М1 и N1».
Пункт 4.4 заменить ссылку [5] на [6].
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
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