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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 135 «Мебель»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 22360—95


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»


















Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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[bookmark: _Toc353812883][bookmark: _Toc353812935]1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на демонстрационные и лабораторные вытяжные шкафы, предназначенные для оснащения лабораторий, кабинетов химии, физики и биологии в образовательных организациях (далее – шкафы).
Настоящий стандарт не распространяется на встроенные вытяжные шкафы и шкафы, изготовляемые по специальным заказам.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 20400 Продукция мебельного производства. Термины и определения

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20400.

4 Типы 
4.1 Шкафы вытяжные изготовляют пяти типов:
- I-ДС — шкафы демонстрационные стационарные;
- II-ДП — шкафы демонстрационные передвижные;
- III-ДН — шкафы демонстрационные настольные;
- IV-ЛС — шкафы лабораторные стационарные;
- V-ЛH — шкафы лабораторные настольные.

5 Функциональные размеры
5.1 Размеры шкафов должны соответствовать указанным на рисунках 1-3 и в таблице 1.
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Рисунок 1 — Типы I-ДС, IV-ЛС
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Рисунок 2 — Тип II-ДП
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Рисунок 3 — Типы III-ДН, V-ЛН

L – длина шкафа; B – глубина шкафа, H – высота рабочей поверхности шкафа от пола; 
		H1 – высота рабочей зоны шкафа; H2 – высота шкафа

Таблица 1 

	Тип
	Размеры, мм

	
	L
	B
	H
	H1, не менее
	H2, не более

	I-ДС
	886—1050 
	640—700 
	900 
	900 
	2500 

	II-ДП
	600—900 
	500—650 
	900 
	600 
	1800 

	III-ДН
	600—900 
	400—600 
	—
	600 
	900 

	IV-ЛС
	886—1275 
	640—700 
	900 
	900 
	2500 

	V-ЛН
	400—900 
	250—600 
	— 
	400 
	900 



5.2 В шкафах типа I-ДС и IV-ЛС при наличии подъемного стекла высота его подъема должна быть не менее 500 мм.
5.3 Демонстрационные шкафы в рабочей зоне (Н1) должны иметь остекление с четырех сторон.
5.4 При наличии в стеклах шкафов круглых отверстий для рук экспериментатора, их диаметр должен быть не менее 180 мм.
5.5 Опоры качения в передвижных демонстрационных шкафах должны быть не менее 100 мм в диаметре и иметь стопорные устройства.
5.6 В шкафах со встроенными тумбами расстояние между полок должно быть не менее 300 мм.
5.7 Место для установки нагревательных элементов плит должно быть расположено не ближе, чем 150 мм от вытяжного щита и боковых стенок камеры.
5.8 В шкафах для проведения опытов рабочие поверхности должны иметь передний противопроливочный бортик высотой не менее 20 мм.
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