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Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения


Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202х

Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1	РАЗРАБОТАН Федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» (ФГБНУ «НИИ МТ»)
2	ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК 320 «Средства индивидуальной защиты»
3	ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )
За принятие проголосовали:	
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	



4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ с отменой ГОСТ 12.4.303-2016 в части метода определения теплоизоляции с участием человека (Приложение В метода А.1)
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».























	

          ГОСТ ХХ.Х.ХХХ (проект, RU, первая редакция)
ГОСТ ХХ.Х.ХХХ (проект, RU, первая редакция)

	Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ

	Система стандартов безопасности труда
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Метод определения теплоизоляции с участием человека
Occupational safety standards system
Personal protective equipment from low temperatures
Method for determination thermal insulation in part of human


                                                         Дата введения —
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты и средств индивидуальной защиты головы, ног, рук, предназначенных для защиты от пониженных температур, с участием человека.
Стандарт предназначен для оценки теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты (далее – комплект СИЗ) и средств индивидуальной защиты головы (далее – СИЗ Г), ног (далее – СИЗ Н), рук (далее – СИЗ Р) на стадии проектирования, при постановке на производство и сертификации.


2 Сущность метода
Сущность метода заключается в определении теплоизоляции комплекта СИЗ; СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р на основе результатов измерения температуры кожи человека и плотности сухого теплового потока с поверхности его тела в заданных условиях испытания.
3 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ 12.4.303 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук
ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия*

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58972 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Термины, определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.4.303, а также следующие термины с соответствующими определениями:
4.1 комплект СИЗ: Комплект, включающий специальную защитную одежду (костюм, комбинезон), СИЗ головы, СИЗ ног, СИЗ рук.
4.2 теплоизоляция комплекта СИЗ, Iк,°С·м2/Вт (кло): Полное сопротивление переносу тепла от поверхности тела человека во внешнюю среду, включая материалы, из которых изготовлен комплект СИЗ, воздушные прослойки между ними и пограничный слой воздуха, прилегающий к наружной поверхности комплекта СИЗ, представляющее собой отношение разности средневзвешенной температуры кожи человека и температуры окружающей среды к средневзвешенному тепловому потоку с поверхности тела.
Примечание – 1 кло = 0,155 °С·м2/Вт.
4.3 теплоизоляция СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р, Iг, Iн, Iр,°С·м2/Вт (кло): Полное сопротивление переносу тепла от поверхности головы, ног, рук человека во внешнюю среду, включая материалы, из которых изготовлены СИЗ, воздушные прослойки между ними и пограничный слой воздуха, прилегающий к наружной поверхности СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р, представляющее собой отношение разности средневзвешенной температуры кожи головы, ног, рук человека и температуры окружающей среды к средневзвешенному тепловому потоку с поверхности головы, ног, рук.
[bookmark: _Hlk219292720]4.4 внутренняя одежда: Набор предметов одежды, который может включать нательное трикотажное белье (фуфайка с длинным рукавом и кальсоны), полушерстяной трикотажный костюм (куртка и брюки), хлопчатобумажные и полушерстяные носки.
4.5 сухой тепловой поток: Тепловой поток, состоящий из одного или более компонентов: кондуктивного, конвективного или радиационного.
4.6 плотность сухого теплового потока (далее – тепловой поток) qп, Вт/м2: Мощность тепловой энергии, проходящей за единицу времени через единицу площади поверхности.
4.7 средневзвешенный тепловой поток qcп, Вт/м2: Средний тепловой поток с поверхности тела человека, рассчитанный в соответствии с его значениями на отдельных участках и их площадью по отношению ко всей площади поверхности тела.
4.8 температура кожи Тк, °С: Температура поверхности тела человека.
4.9 средневзвешенная температура кожи Тск, °С: Средняя температура кожи, рассчитанная в соответствии с ее значениями на отдельных участках и их площадью по отношению ко всей площади поверхности тела.
4.10 температура тела Тт, °С: Температура внутренних тканей организма.
4.11 теплоощущение То, балл: Субъективная оценка испытуемого общего теплового комфорта и различных степеней дискомфорта, выраженная в баллах (баллы от 1 до 7: холодно, прохладно, слегка прохладно, комфорт, слегка тепло, тепло, жарко соответственно).
4.12 комнатная одежда: Набор предметов одежды, предназначенный для использования в помещении при температуре воздуха (22 ± 2) °С в условиях естественной конвекции (скорость движения воздуха не более 0,15 м/с), состоящий из нательного белья (майка и трусы), сорочки, брюк, трикотажной куртки (пиджак, джемпер), носков, обуви (полуботинки, кроссовки). Состав комнатной одежды может меняться предметно, но при этом испытатель должен находиться в состоянии теплового комфорта.
4.13 стандартный комплект СИЗ: Комплект СИЗ, включающий специальную защитную одежду (костюм, комбинезон), СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р, теплоизоляция которого предварительно определяется ИЛ при условии нахождения человека в состоянии теплового комфорта в течение 1 часа в микроклиматической камере при температуре воздуха (4  ± 1) °С, относительной влажности воздуха от (50 ± 20) % и скорости ветра менее 0,15 м/с. Теплозащитные свойства специальной защитной одежды (костюм, комбинезон), СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р, входящих в состав стандартного комплекта СИЗ, должны соответствовать друг другу применительно к условиям эксплуатации в рекомендуемых изготовителем климатических поясах. Стандартный комплект СИЗ предназначен для определения теплоизоляции СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р, или специальной защитной одежды (костюм, комбинезон) путем замены в его составе СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р, или специальной защитной одежды (костюм, комбинезон) на исследуемый образец.
5 Метод определения теплоизоляции комплекта СИЗ, СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р
5.1 Оборудование и средства измерений 
5.1.1 Средство измерения температуры кожи – температурные датчики и регистрирующая аппаратура для измерения температуры кожи с диапазоном измерения от 0 °С до 45 °С и погрешностью измерения ± 0,2 °С.
5.1.2 Средство измерения теплового потока – датчики теплового потока (тепломерные датчики) и регистрирующая аппаратура для измерения теплового потока с диапазоном измерения от 10 до 500 Вт/м2 и погрешностью измерения ±  6  %.
[bookmark: _Hlk167891244]5.1.3 Средства измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в помещениях для проведения испытаний, требования к которым представлены в приложении А.
[bookmark: _Hlk167891011]5.1.4 Средство измерения артериального давления с диапазоном от 40 до 250 мм рт.ст. с погрешностью ± 5 мм рт.ст.
5.1.5 Средство измерения температуры тела – термометр для измерения температуры тела с диапазоном от 32 до 42 °С и погрешностью ± 0,1 °С.
[bookmark: _Hlk167891028]5.1.6 Средство измерения частоты сердечных сокращений с диапазоном измерений от 30 до 235 уд/мин и погрешностью ± 2 %.
5.1.7 Микроклиматическая камера или другое специально оборудованное помещение для проведения испытаний, технические характеристики которых удовлетворяют требованиям, представленным в приложении Б.
[bookmark: _Hlk167968142]5.2 Порядок подготовки к проведению испытаний
5.2.1 Требования к выбору испытателей-добровольцев
5.2.1.1 К участию в испытаниях допускаются практически здоровые лица, не имеющие медицинских противопоказаний (в т.ч. аллергических реакций) в возрасте от 20 до 50 лет, подписавшие информированное согласие об участии в испытании.
5.2.1.2 Не допускаются лица, принявшие в день испытания или накануне алкоголь (в любом виде), а также лица, не спавшие или плохо спавшие накануне (по их субъективной оценке).
5.2.1.3 Прием пищи испытателем-добровольцем (далее по тексту испытатель) должен быть не менее чем за один час и не более чем за два часа до начала испытаний.
5.2.1.4 К участию в оценке комплекта СИЗ, СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р не допускаются испытатели, имеющие температуру тела свыше 37,0 °С или менее 36,0 °С  и/или частоту сердечных сокращений более 80 уд/мин и/или артериальное давление свыше 140 (систолическое) мм рт.ст. и/или 90 (диастолическое) мм рт.ст, соответственно.
[bookmark: _Toc89347548]5.2.2 Порядок проведения подготовительного этапа испытаний
5.2.2.1 Для проведения испытаний проводится отбор одного образца СИЗ.  Отбор образца для целей подтверждения соответствия осуществляется Органом по сертификации СИЗ по ГОСТ 31814, в целях внутреннего контроля и на этапе производства – организацией-заявителем. 
5.2.2.2 Комплект СИЗ или СИЗ Г, или СИЗ Н, или СИЗ Р до начала испытаний должны быть выдержаны в свободном состоянии не менее 24 часов при температуре воздуха (22 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (50 ± 20) %. 
5.2.2.3 Размеры, указанные на маркировке изделий, комплекта СИЗ или СИЗ Г, или СИЗ Н, или СИЗ Р или специальной защитной одежды должны соответствовать размерам испытателей, привлекаемых для оценки.
5.2.2.4 Каждый комплект СИЗ или СИЗ Г, или СИЗ Н, или СИЗ Р, должен быть испытан с участием не менее трех человек. Если же комплект СИЗ или СИЗ Г, или СИЗ Н, или СИЗ Р изготовлен в соответствии с размерами конкретного испытателя, то испытания могут быть проведены только с его участием не менее трех раз.
[bookmark: _Hlk167891151]5.2.2.5 До начала испытаний испытатель, одетый в комнатную одежду, должен находиться в помещении при температуре воздуха (22 ± 2) °С в положении «сидя» не менее 30 минут, затем у него измеряют температуру тела, артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
5.2.2.6 После этого испытатель раздевается и, при определении теплоизоляции комплекта СИЗ, на поверхность его тела прикрепляют в соответствии с рисунком 1 предварительно обработанные этиловым спиртом 11 температурных и 11 тепломерных датчиков (возможно совмещение их чувствительных элементов в одном корпусе).

[image: ]
1-лоб, 2-грудь(справа), 3-спина(слева), 4-живот(слева), 5-поясница(слева), 6-плечо(справа), 7-тыл левой кисти, 8-бедро верх(слева), 9-бедро низ(справа), 10-голень(слева), 11-тыл правой стопы
Рисунок 1 – Расположение датчиков на поверхности тела испытателя при испытании комплекта СИЗ
5.2.2.7 При определении теплоизоляции СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р на поверхность тела испытателя датчики прикрепляются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Расположение температурных и тепломерных датчиков при определении теплоизоляции СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р
	Испытуемое изделие

	СИЗ Г
	СИЗ Н
	СИЗ Р

	1 Лоб
	1 Лоб
	1 Лоб

	2 Висок
	2 Грудь (справа)
	2 Грудь (справа)

	3 Темя
	3 Поясница (слева)
	3 Поясница (слева)

	4 Затылок
	4 Плечо (справа)
	4 Плечо (справа)

	5 Грудь (справа)
	5 Тыл левой кисти
	5 Тыл правой кисти

	6 Поясница (слева)
	6 Бедро середина (справа)
	6 Тыл левой кисти

	7 Плечо (справа)
	7 Голень (слева)
	7 Ладонь правой кисти

	8 Тыл левой кисти
	8 Тыл правой стопы
	8 Ладонь левой кисти

	9 Бедро середина (справа)
	9 Тыл левой стопы
	9 Бедро середина (справа)

	10 Голень (слева)
	10 Подошва правой стопы
	10 Голень (слева)

	11 Тыл правой стопы
	11 Подошва левой стопы
	11 Тыл правой стопы


5.2.2.8 Температурные и тепломерные датчики фиксируются на поверхности тела с помощью адгезивного материала (пластырь, скотч и т.п.), не вызывающего раздражения кожи.
5.2.2.9 Определение теплоизоляции СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р, или специальной защитной одежды (костюм, комбинезон) проводится при использовании стандартного комплекта СИЗ путем замены в его составе СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р, или специальной защитной одежды (костюм, комбинезон) на исследуемый образец.
5.2.2.10 На испытателя надевают внутреннюю одежду, исследуемый комплект СИЗ или стандартный комплект СИЗ, включающий исследуемый образец СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р, или специальной защитной одежды, после чего он входит в микроклиматическую камеру. Находящиеся на поверхности его тела температурные и тепломерные датчики подключаются к регистрирующей аппаратуре.
Примечание – Вместо перечисленных в 4.4 предметов могут использоваться и другие изделия, представленные изготовителем (белье специальное трикотажное (1 слой), свитер, флисовый костюм (2 слой)), но при этом предварительно следует определить теплоизоляцию другого набора при температуры относительно спокойного воздуха (22±2)°С, которая должна быть равной (0,230±0,012)°С·м2/Вт. Если изготовитель представляет костюм в комплекте с бельем, то в качестве 2-го слоя используются изделия из внутренней одежды (полушерстяной трикотажный костюм (куртка и брюки)).

[bookmark: _Hlk167968226]5.3 Порядок проведения испытаний в микроклиматической камере
5.3.1 В микроклиматической камере испытатель должен находиться в состоянии относительного покоя в положении «стоя» в течение 60 минут.
5.3.2 Каждый испытатель в течение одного дня может принимать участие в испытании комплекта СИЗ, СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р не более двух раз. Между двумя испытаниями испытатель, одетый в комнатную одежду, должен находиться в помещении с температурой воздуха (22 ± 2) °С не менее 30 минут.
5.3.3 Устанавливают в микроклиматической камере температуру воздуха (4  ± 1) °С, относительную влажность воздуха (50 ± 20) %, скорость ветра менее 0,15 м/с.
5.3.4 Проводят измерения температуры кожи и теплового потока с поверхности тела испытателя, температуры воздуха внутри микроклиматической камеры или другого специально оборудованного помещения (на высоте 1,5 м от уровня пола), с периодичностью не реже 5 минут. Проводят опрос испытателя о его теплоощущении. Оценивают теплоощущение по 7-ми балльной шкале согласно 4.11 и регистрируют с периодичностью не реже 5 минут. 
5.3.5 Проводят измерение относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха на 5, 30 и 60 минутах от начала испытаний.
5.3.6 По истечении 60 минут датчики отключают от регистрирующей аппаратуры, и испытатель выходит из микроклиматической камеры.
5.3.7 При появлении у испытателя жалоб на охлаждение или перегревание (общее и/или локальное), оцениваемые, соответственно, баллами (1 - холодно, 2 - прохладно, 6 - тепло, 7 - жарко) в соответствии с 4.11, испытание комплекта СИЗ, СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р прекращается досрочно. Испытатель выходит из микроклиматической камеры. Испытание СИЗ с участием этого испытателя может быть повторено, соответственно, при более высокой температуре воздуха в камере (6 ± 1) °С или более низкой (2 ± 1) °С, но не менее чем через час пребывания одетым в комнатную одежду в помещении с температурой воздуха (22 ± 2) °С.
Примечание – Указанная температура воздуха может быть скорректирована в соответствии с значением средневзвешенного теплового потока с поверхности тела испытателя, комфортные значения которого должны находится в диапазоне 40-60 Вт/м2. При значениях средневзвешенного теплового потока менее 40 Вт/м2 температура воздуха в камере должна быть снижена до (2 ± 1) °С, а при значениях выше 60 Вт/м2 – повышена до (6 ± 1) °С.
5.3.8 Испытание должно быть прекращено досрочно, если испытатель отказывается от дальнейшего участия в нем вне зависимости от причин или по указанию врача.
[bookmark: _Hlk167968426]5.4 Правила обработки результатов испытаний теплоизоляции комплекта СИЗ
5.4.1 По результатам измерения температуры кожи различных участков поверхности тела (рисунок 1) определяют средневзвешенную температуру кожи  Тск,°С с периодичностью не реже 5 минут по формуле (1):
	Тск = 0,0886 × Т1 + 0,34 × (Т2 +Т3 +Т4+Т5) / 4 + 0,134 × Т6 + 0,045 ×
× Т7 + 0,203 × (Т8+Т9) / 2+ 0,125 × Т10 + 0,0644 × Т11
	(1)


где Т1-Т11 - температура кожи лба, груди (справа), спины (слева), живота (слева), поясницы (слева), плеча (справа), тыла левой кисти, бедра верх (слева), бедра низ (справа), голени (слева), тыла правой стопы соответственно, °С.
5.4.2 По результатам измерения плотности теплового потока определяют средневзвешенный тепловой поток qcп, Вт/м2 аналогично формуле (1).
5.4.3 Определяют среднее арифметическое значение теплового потока из его средневзвешенных значений с 20 по 60 минуту испытания.
5.4.4 Рассчитывают среднее арифметическое значение температуры воздуха в в микроклиматической камере на высоте 1,5 м от уровня пола (5.3.4) за период испытания.
5.4.5 Определяют теплоизоляцию комплекта СИЗ Iк, °С·м2/Вт по формуле (2):
	[bookmark: _Hlk189579461]Iк = (Тск -в)/сп 
	(2)

	где Тск – средневзвешенная температура кожи на 55 минуте испытания, °С;
в – среднее арифметическое значение температуры воздуха на высоте 1,5 м от уровня пола за период испытания, °С;
сп – среднее арифметическое значение средневзвешенного теплового потока за период с 20 по 60 минуту испытания, Вт/м2.
	


5.4.6 Расчетное значение теплоизоляции комплекта СИЗ Iк, °С·м2/Вт, представляют с точностью трех десятичных разрядов после запятой.
5.5 Правила обработки результатов испытаний теплоизоляции СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р
5.5.1 По результатам измерения температуры кожи различных участков поверхности тела (5.2.2.7) на 55 минуте определяют средневзвешенную температуру кожи в области головы (Тск.г.), °С; стоп (Тск.с.), °С, рук (Тск.р.), °С соответственно по формулам (3),(4),(5):
Тск.г. = 0,49 · (Тк. лба + Тк. виска) /2 + 0,51 · (Тк. темени + Тк. затылка)/2	(3)
Тск.с. = 0,69 · (Тк. тыла прав. стопы + Тк. тыла левой стопы) /2 + 
+ 0,31 · (Тк. подошвы прав. стопы + Тк. подошвы левой стопы)/2			(4)
Тск.р. = 0,78 · (Тк. тыла прав. кисти + Тк. тыла левой кисти) /2 + 
+ 0,22 · (Тк. ладони прав. кисти + Тк. ладони левой кисти)/2			(5)

5.5.2 По результатам измерения плотности теплового потока с различных участков поверхности головы, стоп, рук определяют средневзвешенный тепловой поток с их поверхности qсп.г, qсп.с, qсп.р  Вт/м2  по формулам (3),(4),(5) соответственно.
5.5.3 Определяют среднее арифметическое значение теплового потока (сп.г, сп.с, сп.р ) с поверхности головы, стоп, рук из его средневзвешенных значений с 20 по 60 минуту испытания.
[bookmark: _Hlk189828641][bookmark: _Hlk189828627]5.5.4 Рассчитывают среднее арифметическое значение температуры воздуха в в микроклиматической камере на высоте 1,5 м от уровня пола (5.3.4) за период испытания.
5.5.5 Определяют теплоизоляцию СИЗ Г, СИЗ Н и СИЗ Р соответственно по формулам (6), (7), (8):
[bookmark: _Hlk189742991][bookmark: _Hlk189742984]Iг = (Тск.г – в) / сп.г                                      (6)
[bookmark: _Hlk189742955]Iн = (Тск.с. – в) / сп.с			(7)
[bookmark: _Hlk189742926]Iр  = (Тск.р.. – в) / сп.р			(8)
				
где: Тск.г., Тск.с., Тск.р. – средневзвешенные значения температуры кожи головы, стопы, рук соответственно на 55 мин испытания;
[bookmark: _Hlk189828819]в – среднее арифметическое значение температуры воздуха на высоте 1,5 м от уровня пола за период испытания, °С;
сп.г, сп.с, сп.р   – среднее арифметическое значение средневзвешенного теплового потока с поверхности головы, стоп, рук соответственно за период с 20 по 60 минуту испытания, Вт/м2 .
5.5.6 Расчетные значения теплоизоляции СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р, °С·м2/Вт, представляют с точностью трех десятичных разрядов после запятой.
5.5.7 В случае необходимости (5.3.7) для контроля правильности выбора температуры воздуха для проведения испытаний СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р рассчитывают средневзвешенный тепловой поток со всей поверхности тела (.) по формуле (9): 
	  = 0,0886 × qп1 + 0,34 × (qп2 +qп3) / 2 + 0,134 × qп4 + 0,045 ×
× qп5 + 0,203 × qп6 + 0,125 × qп7 + 0,0644 × qп8
	(9)


где qп1-qп8 - тепловой поток с поверхности лба, груди (справа), поясницы (слева), плеча (справа), тыла левой кисти, середины бедра (справа), голени (слева), тыла правой стопы, соответственно Вт/м2.

6 Протокол испытаний
6.1 По результатам испытаний оформляют протокол испытаний.

6.2 Протокол испытаний должен включать в себя следующую информацию: - обозначение настоящего стандарта; - дата испытаний; - заказчик;  - цель; - наименование образца (объекта испытаний); - количество образцов; - число проведенных испытаний образца; - условия проведения испытаний в микроклиматической камере (средние арифметические значения  температуры воздуха, его относительной влажности и скорости движения за период испытаний); - значение теплоизоляции; - дополнительную информацию (перечень предметов, входящих в комплект при испытании; характеристика стандартного комплекта СИЗ при определении теплоизоляции СИЗ Г или СИЗ Н или СИЗ Р или специальной защитной одежды); - подпись.

7 Повторяемость и достоверность
7.1 Значение теплоизоляции комплекта СИЗ или СИЗ Г, или СИЗ Н, или СИЗ Р представляют как среднюю арифметическую величину значений, полученных по результатам не менее трех испытаний каждого образца со стандартной неопределенностью по типу А в единицах размерности теплоизоляции.
7.2 Значение теплоизоляции комплекта СИЗ или СИЗ Г, или СИЗ Н, или СИЗ Р считают достоверным при доверительной вероятности 0,95 для допустимого значения относительной погрешности не более 6 %.
[bookmark: _Hlk219295485]7.3 Значение теплоизоляции комплекта СИЗ оценивают на соответствие нормативным требованиям по ГОСТ 12.4.303, а СИЗ Г или СИЗ Н, или СИЗ Р - нормативным требованиям, представленным в приложении В, таблица В.1.




Приложение А
(справочное)

Требования к средствам измерения параметров микроклимата

	Наименование параметра
	Диапазон
	Допускаемая погрешность

	Температура воздуха, °С
	От – 10 до +40
	± 0,5

	Относительная влажность воздуха, %
	От 10 до 90
	± 5,0

	Скорость движения воздуха, м/с
	От 0,1 до 1,0
	± (0,05 + 0,05·V), 
где V – измеренное значение скорости движения воздуха
































Приложение Б
(обязательное)

Требования к микроклиматической камере или специально оборудованному помещению, предназначенным для определения теплоизоляции средств индивидуальной защиты с участием человека

Микроклиматическая камера (далее – камера) или другое специально оборудованное помещение (далее – помещение) для определения теплоизоляции средств индивидуальной защиты с участием человека по своим техническим характеристикам должны соответствовать следующим требованиям:
- объем внутреннего пространства камеры (помещения) должен составлять не менее 10 м3;
- камера должна быть оснащена оборудованием, обеспечивающим воспроизводство и поддержание заданной температуры воздуха на период проведения испытаний;
- погрешность поддержания температуры воздуха в установившемся режиме на высоте 1,5 м от пола должна составлять ± 1,0 °С;
- во внутреннем пространстве камеры разность температур воздуха по высоте (на высоте 1,7 м и 0,1 м от уровня пола), а также между ограждениями (стены камеры) и воздухом не должна превышать ± 1,0 °С;
- скорость движения воздуха в объеме внутреннего пространства камеры (помещения) не должна превышать 0,15 м/с (условия естественной конвекции);
- камера (помещение) должна иметь распашную дверь, в которой предусмотрено окно со стеклопакетом для визуального наблюдения за испытательным процессом; 
- в корпусе камеры (помещения) должен быть предусмотрен шлюз диаметром не менее 80 мм для протягивания наружу кабелей питания и других коммуникаций вспомогательной аппаратуры, установленной во внутреннем пространстве камеры (помещения);
- камера (помещение) должна быть оборудована голосовыми средствами связи для осуществления опроса испытателя об его теплоощущениях и общем физическом состоянии.


Приложение В
(справочное)
[bookmark: _Hlk219297615]Нормативные требования к теплоизоляции СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р
Таблица В.1 – Требования к теплоизоляции СИЗ Г, СИЗ Н, СИЗ Р применительно к различным климатическим регионам (поясам) 
	[bookmark: i1536234]Климатический регион (пояс)
	Теплоизоляция*, °С·м2/Вт (не менее)

	
	СИЗ Г
	СИЗ Н
	СИЗ Р

	IA (особый)
	0,397
	0,437
	0,497

	IБ (IV)
	0,447
	0,572
	0,551

	II (III)
	0,329
	0,422
	0,403

	III (II-I)
	0,295
	0,332
	0,377

	* измеренная в относительно спокойном воздухе.
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	инициалы, фамилия



[bookmark: _Hlk204167132]Проект, RU, первая редакция		1

image2.png
10




image1.png




