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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ
_________________________________________________________________________________________

Система стандартов безопасности труда.
 Средства индивидуальной защиты органов дыхания
САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
Общие технические требования. Методы испытаний
Occupational safety standards system. Respiratory system protective devices. Filter self-rescuers. General technical requirements. Test methods
______________________________________________________________________________
                                                     Дата введения —             
1	Область применения
Настоящий стандарт распространяется на самоспасатели фильтрующие (далее – самоспасатели), предназначенные для защиты персонала промышленных предприятий от опасных химических веществ (далее – ОХВ)  и вредных химических веществ при экстренной эвакуации из зоны поражения.
Настоящий стандарт не распространяется на следующие типы средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):
· пожарные;
· военные;
· медицинские;
· авиационные;
· для горнодобывающей промышленности.
2	Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.4.008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения
ГОСТ 12.4.115 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке
ГОСТ 12.4.157 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть
ГОСТ 12.4.166 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.235 (EN 14387:2004+А1:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
ГОСТ 12.4.244 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.246 (EN 143:2000) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.293 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.322 (EN 404:2005) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий для защиты от монооксида углерода с загубником. Общие технические условия
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ EN 13274-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД
ГОСТ EN 13274-3 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 3. Определение сопротивления воздушному потоку
ГОСТ EN 13274-5 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям
ГОСТ EN 13274-6 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3	Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1], ГОСТ 12.4.235, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Коэффициент защиты СИЗОД (protection factor of RPD): Кратность снижения содержания в воздухе опасного или вредного химического вещества, обеспечиваемого СИЗОД.
3.2 срок службы: Период времени, в течение которого СИЗОД обеспечивает надлежащую защиту пользователя от вредных и/или опасных факторов в соответствии с указаниями изготовителя при непосредственном применении.
3.3 специальный фильтрующий самоспасатель (special filtering self-rescuer): Самоспасатель для защиты органов дыхания либо органов дыхания, зрения и кожных покровов головы пользователя от определённых газов, и\или паров, и/или аэрозолей при экстренной эвакуации из зоны поражения или загрязнения.
3.4 универсальный фильтрующий самоспасатель (universal filtering self-rescuer): Самоспасатель для защиты органов дыхания либо органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от аэрозолей, опасных и вредных химических веществ не менее групп: органических, неорганических, кислых и аммиака при экстренной эвакуации из зоны поражения или загрязнения.

4	Классификация
4.1	Марки самоспасателей
4.1.1 Самоспасатели подразделяют на марки согласно входящим в комплект самоспасателя маркам фильтров или сочетанию марок фильтров по ГОСТ 12.4.235.
Примечание — Например, самоспасатель с фильтром марки А1В1Е1К1 имеет марку АВЕК, то есть предназначен аналогично фильтру для защиты от:
· органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С;
· неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода;
· кислых газов и паров;
· аммиака и его органических производных.

4.1.2 Универсальные фильтрующие самоспасатели (далее – универсальные самоспасатели) должны обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека при относительной влажности воздуха до 98 % от аэрозолей различной химической природы, паров и газов ОХВ и вредных химических веществ не менее 4 групп, соответствующих маркам фильтров (А, В, Е, К) по ГОСТ 12.4.235.
Остальные самоспасатели относят к специальным фильтрующим самоспасателям.

4.2	Классы самоспасателей
В зависимости от значений коэффициента проникания и/или коэффициента подсоса в зоне дыхания и в области глаз самоспасатели подразделяют на следующие классы:
· класс 1 — самоспасатели низкой эффективности с коэффициентом подсоса не более 6 % (коэффициент защиты не менее 16);
· класс 2 — самоспасатели средней эффективности с коэффициентом подсоса не более 2 %(коэффициент защиты не менее 50);
· класс 3 — самоспасатели высокой эффективности с коэффициентом подсоса не более 1 % (коэффициент защиты не менее 100).
Классы самоспасателей с противогазовым фильтром устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса гексафторида серы и аэрозоля хлорида натрия, исключающего проницаемость противогазового фильтра, по ГОСТ EN 13274-1.
Классы самоспасателей с комбинированным фильтром устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса аэрозоля хлорида натрия при определении суммарного проникания и коэффициента подсоса гексафторида серы, исключающего проницаемость комбинированного фильтра по ГОСТ EN 13274-1.
Классы универсальных самоспасателей устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса аэрозоля хлорида натрия при определении суммарного проникания и коэффициента подсоса гексафторида серы, исключающего проницаемость комбинированного фильтра, по ГОСТ EN 13274-1, коэффициента подсоса аэрозоля масляного тумана по ГОСТ 12.4.157 с учётом подсоса через полосу обтюрации. 
Классы самоспасателей с лицевой частью, защищающей органы дыхания, устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса в зоне дыхания.
Классы самоспасателей с сочетанием лицевых частей, защищающих органы дыхания и зрения, устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса в зоне дыхания и в области глаз.
Классы самоспасателей с лицевой частью, защищающей органы дыхания и зрения, без сочетания с полумаской или четвертьмаской, устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса в области глаз.
Классы самоспасателей с загубником и носовым зажимом в комплекте с лицевой частью, защищающей органы зрения, устанавливают в зависимости от значения коэффициента подсоса в области глаз.
Самоспасатели, состоящие только из фильтра с загубником и носовым зажимом, по классам не подразделяют.
Примечание — Например, самоспасатель марки К класса З имеет коэффициент, подсоса гексафторида серы в зоне дыхания и аэрозоля хлорида натрия не более 1 %. Универсальный самоспасатель марки АВЕКР класса 1 имеет коэффициент подсоса гексафторида серы в зоне дыхания и аэрозоля хлорида натрия в зоне дыхания и в области глаз не более 6 %.
5 Технические требования
5.1 Основные показатели и характеристики 
5.1.1 Самоспасатель должен применяться одноразово независимо от времени его применения в зоне поражения. Самоспасатель должен обеспечивать допустимый срок службы в течение 20 мин.
5.1.2 Время приведения в рабочее состояние и надевания самоспасателя должно быть не более  60 с.
5.1.3 Самоспасатель должен применяться при:
· объемной доле кислорода в воздухе не менее 17%;
· относительной влажности воздуха до 98 %;
· температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С.
5.1.4 Самоспасатели с лицевой частью в виде полумаски, четвертьмаски или с загубником должны применяться только при известных ОХВ и вредных химических веществ, не вызывающих раздражающего действия глаз и кожи лица.
5.1.5 Коэффициент подсоса, исключающий проницаемость фильтра
Коэффициент подсоса аэрозоля хлорида натрия в зоне дыхания и в области глаз самоспасателя с противогазовым фильтром и коэффициент подсоса гексафторида серы с противогазовым или комбинированным фильтром в зоне дыхания должен быть не более 6%, 2%, 1 % для 1-го, 2-го и 3-го классов соответственно.
Примечание — Требование не относится к самоспасателю, состоящему только из фильтра с загубником и носовым зажимом.
5.1.6	Коэффициент подсоса при определении суммарного проникания
Коэффициент подсоса (проникания) аэрозоля хлорида натрия и аэрозоля масляного тумана в зоне дыхания и в области глаз самоспасателя с комбинированным фильтром должен быть не более 6 %, 2 %, 1 % для 1-го, 2-го и 3-го классов соответственно.
Примечание — Требование не относится к самоспасателю, состоящему только из фильтра с загубником и носовым зажимом.
5.1.7	Сопротивление воздушному потоку
Начальное сопротивление самоспасателя постоянному потоку воздуха должно быть не более 284 Па на вдохе и не более 206 Па на выдохе при объемном расходе 30 дм3/мин, и не более 800 Па на вдохе и не более 300 Па на выдохе при объемном расходе 95 дм3/мин.
5.1.8	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе должно быть не более 2 %.
5.1.9	Масса
Масса самоспасателя должна быть не более 0,8 кг без упаковки и средства переноски.
5.1.10	Фильтры
Фильтры должны лодразделяться на марки или сочетания марок и соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.235.
Допускаются к применению фильтры, не соответствующие по времени защитного действия требованиям ГОСТ 12.4.235, но имеющие время защитного действия не менее 40 мин, двухкратно превышающее допустимый срок службы и определенное при максимально допустимых концентрациях ОХВ и вредных химических веществ, рекомендованных изготовителем при эксплуатации самоспасателя и подтвержденных испытаниями по 8.10. При этом проскоковая концентрация ОХВ и вредных химических веществ регистрируется на уровне предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны (далее — ПДК) по ГОСТ 12.1.005.
Примечание — Требование не относится к самоспасателю, состоящему только из фильтра с загубником и носовым зажимом.
5.1.11 Коэффициент проницаемости через универсальный самоспасатель
Коэффициент проницаемости через универсальный самоспасатель характеризуется коэффициентом проницаемости комбинированного фильтра самоспасателя по ГОСТ 12.4.235 и должен быть не более 2 %, 1 %, 0,01 % для 1-го, 2-го и 3-го классов самоспасателей соответственно.
5.1.12 Лицевая часть самоспасателя
5.1.12.1 Маска
Маска самоспасателя должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.293 в случае, если самоспасатель защищает только органы дыхания и зрения.
5.1.12.2 Шлем-маска
Шлем-маска должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.166.
5.1.12.3 Полумаска, четвертьмаска
Полумаска и четвертьмаска из изолирующих материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.244 в случае, если самоспасатель защищает только органы дыхания.
5.1.12.4 Капюшон
Капюшон должен иметь один размер.
5.1.12.5 Соединение между фильтром и лицевой частью должно выдерживать силу растяжения 50 Н в течение 10 с.
5.1.12.6 Клапаны вдоха и выдоха
Клапаны, если они установлены, должны работать в любом положении. Они должны иметь защиту от грязи и механических повреждений.
5.1.12.7 Растяжение ремней крепления
Ремни крепления самоспасателя должны быть удобными и безопасными при использовании. Ремни крепления должны быть регулируемыми и выдерживать силу растяжения 50 Н в течение 10 с в направлении, в котором на ремни крепления действует сила растяжения при использовании самоспасателя.
5.2 Конструктивные требования
5.2.1 Самоспасатели должны быть загерметизированы для защиты от окружающей атмосферы таким способом, чтобы разгерметизацию можно было легко обнаружить визуально.
5.2.2 Соединение комплектующих изделий должно обеспечивать надежное их крепление в самоспасателе.
5.2.3 Комплектующие самоспасателя, которые могут контактировать с пользователем, не должны иметь острых краев.
5.2.4 Средство переноски должно обеспечивать целостность герметичной упаковки самоспасателя.
5.2.5 Конструкция самоспасателя должна позволять:
· надевать и снимать его без посторонней помощи;
· пользоваться личными корригирующими очками.
5.2.6 В комплект самоспасателя с загубником должен входить носовой зажим.
5.3 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.3.1 Работоспособность после механического и температурного воздействия
Самоспасатель должен быть работоспособен после механического и температурного воздействия. Работоспособность после механического и температурного воздействия должна быть подтверждена значениями показателей по 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12.5, 5.3.2, после проведения механического и температурного воздействия на образцы по 8.3 и 8.4 соответственно.
После проведения механического и температурного воздействия самоспасатели не должны иметь видимых механических дефектов и изменений, исключающих возможность дальнейших испытаний.
5.3.2 Устойчивость к воспламенению
Составные элементы самоспасателя, подвергаемые воздействию пламени, не должны воспламеняться и продолжать гореть в течение 5 с после их извлечения из пламени.
5.3.3 Самоспасатель должен соответствовать требованиям настоящего стандарта после хранения  в течение не менее 5 лет при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С в соответствии с ГОСТ 15150.
5.4 Требования эргономики
5.4.1 Смотровое окно самоспасателя не должно искажать зрительное восприятие (видимость).
5.4.2 Смотровое окно самоспасателя должно обеспечивать ограничение поля зрения не более 30 % по отношению к полю зрения без самоспасателя.
5.4.3 Смотровое окно самоспасателя не должно запотевать (обмерзать) в течение всего срока службы самоспасателя.
5.4.4 Самоспасатель должен быть удобным и комфортным, не должен ограничивать подвижности головы, шеи, рук и туловища.
5.5 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям
Сырьё, материалы и покупные изделия должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям [1] или нормативным правовым актам, действующим на территории страны, принявшей стандарт.
5.6 Комплектность
В комплект самоспасателя должны входить:
· лицевая часть (капюшон, шлем-маска, маска, полумаска, четвертьмаска, загубник) или сочетание лицевых частей;
· фильтр(ы) различных марок по ГОСТ 12.4.235 или их сочетаний для защиты от газов и паров или газов, паров и аэрозолей;
· упаковка;
· средство переноски;
· руководство по эксплуатации.
5.7 Маркировка
5.7.1 Маркировка самоспасателей
Каждый самоспасатель должен иметь маркировку согласно ГОСТ 12.4.115, [1], а также следующие сведения:
· обозначение самоспасателя: «Универсальный» или «Специальный»;
· марку и класс самоспасателя;
· обозначение настоящего стандарта;
· номер партии.
5.7.2 Маркировка средства переноски
Маркировка средства переноски должна иметь маркировку согласно [1], содержать сведения, изложенные в 5.7.1, а также следующую информацию:
· комплектность самоспасателя;
· краткое руководство по применению (пиктограммы);
· допустимый срок службы;
· максимальные концентрации ОХВ и вредных химических веществ, от которых обеспечивается защита в самоспасателе;
· указание: «При нарушении целостности герметичной упаковки самоспасатель не пригоден к применению»;
· пиктограмму: «См. Руководство по эксплуатации» согласно ГОСТ 12.4.235.

Примечание – Допускается совмещение герметичной упаковки со средством переноски при условии сохранения герметичности упаковки.

5.7.3 Транспортная маркировка
Транспортная маркировка должна содержать сведения о самоспасателях, изложенные в 5.7.2, номер тары, количество самоспасателей в транспортной таре, отвечать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно».
5.8 Упаковка
5.8.1 При соблюдении условий транспортирования и хранения упаковка должна обеспечивать защиту самоспасателей и их составных частей от повреждений в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортирования и при хранении в течение гарантийного срока.
5.8.2 Требования к упаковке устанавливают в документации изготовителя на самоспасатель.
6	Требования безопасности и охраны окружающей среды
6.1 Материалы, применяемые для изготовления самоспасателя, не должны при хранении выделять в атмосферу вредные вещества в концентрациях, превышающих их предельно допустимые значения.
6.2 Самоспасатели после их использования по назначению или в связи с окончанием срока хранения подлежат утилизации. Указания по утилизации приводят в руководстве по эксплуатации. Не допускается сжигать и выбрасывать самоспасатели в общедоступные места.
6.3 Не допускается использование самоспасателя в условиях, не относящихся к его области применения или в условиях ограничения его применения.
7 Правила приёмки
7.1 Испытания и приёмку серийных самоспасателей осуществляют в соответствии с ГОСТ 15.309.
7.2 Самоспасатели принимают партиями. За партию принимают самоспасатели, изготовленные за ограниченный период времени по одной и той же документации, одновременно предъявляемые к приёмке и сопровождаемые одним документом, удостоверяющим приёмку продукции (формуляр, паспорт).
7.3 Количество самоспасателей в партии должно быть не более 6000 штук.
7.4 Для проверки соответствия качества самоспасателей при приёмке каждой партии выборочным контролем проводят приёмосдаточные испытания методом случайной выборки. Количество отобранных самоспасателей от партии и последовательность проведения приёмосдаточных испытаний устанавливает изготовитель.
7.5 С целью подтверждения качества и возможности продолжения изготовления самоспасателей по действующей документации проводят периодические испытания в объёме не менее объёма приёмосдаточных испытаний и в соответствии с правилами и требованиями, установленными изготовителем, но не реже одного раза в год.
7.6 Показатели и характеристики, обязательные при испытаниях самоспасателей по 8.4 и 8.5, должны соответствовать требованиям 5.1.7, 5.1.9, 5.6, 5.7, 5.8, 9, а также ГОСТ 12.4.235 (подраздел 6.6).

8 Методы испытаний
8.1 Общие положения
Перечень показателей, проверяемых при подтверждении соответствия самоспасателей, приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень показателей, проверяемых при подтверждении соответствия самоспасателей

	Наименование показателя
	Номер пункта,
подпункта
технических
требований
	Количество
отобранных
образцов самоспасателей,, шт.
	Предварительная подготовка образцов самоспасателей
	Номер пункта
методов
испытаний

	Внешний вид
	5.1.12.6; 5.2; 5.6; 5.7, 5.8
	Все
	—
	8.2

	Коэффициент подсоса, исключающего проницаемость фильтра в зоне дыхания1)
	5.1.5; 5.4.1; 5.4.3; 5.4.4
	5 по каждому тест-веществу
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.5

	Коэффициент подсоса, исключающего проницаемость фильтра в области глаз1)
	5.1.5; 5.4.1; 5.4.3; 5.4.4
	5
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.5

	Коэффициент подсоса при определении суммарного проникания в зоне дыхания1)
	5.1.6; 5.4.1; 5.4.3; 5.4.4 
	5 по каждому тест-веществу
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.6

	Коэффициент подсоса при определении суммарного проникания в области глаз1)
	5.1.6; 5.4.1; 5.4.3; 5.4.4
	5 по каждому тест-веществу
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.6

	Начальное сопротивление воздушному потоку
	5.1.7
	4
(2 – при каждом расходе воздуха)
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.7

	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
	5.1.8
	2
	ПП
	8.8

	Масса
	 5.1.9
	2
	ПП
	8.9

	Время защитного действия2)
	5.1.10
	3 для каждого ОХВ или вредного химического вещества
	МВ
	8.3, 8.10, 8.11

	Прочность узла крепления фильтра с лицевой частью
	5.1.12.5
	2
	 МВ+ТВ
	8.3, 8.4, 8.12

	Растяжение ремней крепления
	5.1.12.7
	2
	ПП
	8.13

	Устойчивость к воспламенению
	5.3.2
	2
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.14




Окончание таблицы 1

	Ограничение поля зрения
	5.4.2
	2
	ПП
	8.15

	Определение времени приведения в рабочее состояние и надевания самоспасателя
	5.1.2; 5.6; 5.7; 5.8; 9
	5
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.16

	Коэффициент проницаемости
	5.1.11
	4 (2 – по каждому тест-ве- ществу)
	МВ+ТВ
	8.3; 8.4; 8.17



	1) Проверяется в зависимости от конструкции самоспасателя.
2) Не распространяется на фильтры, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.235.

Примечание – В настоящей таблице приняты следующие условные обозначения испытаний:
- МВ – проведение механического воздействия;
- ТВ – проведение температурного воздействия.



8.2 Оценка внешнего вида
Внешний вид самоспасателя оценивают путем его визуального осмотра до и во время проведения испытаний.
При визуальном осмотре до проведения испытаний проверяют маркировку и упаковку самоспасателя, наличие руководства по эксплуатации.
При визуальном осмотре во время проведения испытаний проверяют маркировку, упаковку и комплектность самоспасателя, клапаны вдоха и выдоха, соответствие конструктивным требованиям.
8.3 Определение устойчивости к механическому воздействию
Испытания - по ГОСТ 12.4.235.
8.4 Определение устойчивости к температурному воздействию
Испытания - по ГОСТ EN 13274-5. Самоспасатели в наименьшей фабричной упаковке (средстве переноски), в которой они хранятся или поставляются, должны проходить следующий термический цикл:
а) нагревание до (70±3)0 С в течение (20±1) ч во влажной атмосфере;
б) охлаждение до (минус 30±3) в течение (20±1) ч.
После каждого температурного воздействия самоспасатель выдерживают при условиях окружающей среды не менее 4 ч.
8.5 Определение коэффициента подсоса, исключающего проницаемость фильтра
Испытания самоспасателей с противогазовыми фильтрами по ГОСТ EN 13274-1 с использованием гексафторида серы в зоне дыхания и аэрозоля хлорида натрия в зоне дыхания и в области глаз при наличии пяти образцов самоспасателей и пяти испытателей на каждое испытание. В области глаз в зоне смотрового окна самоспасателя устанавливают два штуцера – для отбора пробы воздуха и для подачи свежего воздуха под капюшон в объёме, равном отобранной пробе. 
Испытания самоспасателей с комбинированными фильтрами по ГОСТ EN 13274-1 с использованием гексафторида серы в зоне дыхания при наличии пяти образцов самоспасателей и пяти испытателей..
Во время испытаний испытатель даёт субъективную оценку самоспасателю. После испытаний в протокол заносят следующие пояснения испытателя:
а) Зрительное восприятие (видимость) через смотровое окно.
б) Уровень запотеваемости смотрового окна.
в) Удобство и комфорт, ограничение подвижности головы, шеи, рук и туловища.
8.6 Определение коэффициента подсоса при определении суммарного проникания
Испытания самоспасателей с комбинированными фильтрами по ГОСТ EN 13274-1 с использованием  аэрозоля хлорида натрия в зоне дыхания и в области глаз при наличии пяти образцов самоспасателей и пяти испытателей на каждое испытание в области глаз в зоне смотрового окна самоспасателя устанавливают два штуцера – два отбора пробы воздуха и для подачи свежего воздуха под капюшон в объёме, равном отобранной пробе.
Испытания универсальных самоспасателей по ГОСТ EN 13274-1 с использованием аэрозоля хлорида натрия и ГОСТ 12.4.157 с использованием аэрозоля масляного тумана с учётом подсоса через полосу обтюрации в зоне дыхания и в области глаз при наличии пяти образцов самоспасателей и пяти испытателей на каждое испытание. В области глаз в зоне смотрового окна самоспасателя устанавливают два штуцера – два отбора пробы воздуха и для подачи свежего воздуха под капюшон в объёме, равном отобранной пробе. 
Во время испытаний испытатель даёт субъективную оценку самоспасателю. После испытаний в протокол заносят следующие пояснения испытателя:
а) Зрительное восприятие (видимость) через смотровое окно.
б) Уровень запотеваемости смотрового окна.
в) Удобство и комфорт, ограничение подвижности головы, шеи, рук и туловища.
8.7 Определение начального сопротивления воздушному потоку
Испытания - по EN 13274-3, метод 1 при вертикальном (без наклона) головы – манекена.
8.8 Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
Испытания по – ГОСТ EN 13274-6.
8.9 Определение массы
Массу самоспасателя определяют взвешиванием на весах с погрешностью не более 10 г.
8.10 Определение времени защитного действия
Испытания фильтров по времени защитного действия при максимально допустимых концентрациях ОХВ и вредных химических веществ, рекомендованных изготовителем при эксплуатации самоспасателя и подтвержденных расчетом по 8.11, проводят по ГОСТ 12.4.235. При этом проскоковая концентрация ОХВ или вредных химических веществ регистрируется на уровне ПДК.
При испытаниях одного фильтра из комплекта фильтров воздушный поток, проходящий через этот фильтр, должен составлять пропорциональную часть общего воздушного потока, предназначенного для испытания всего комплекта фильтров. В этом случае должны быть выполнены все соответствующие требования настоящего стандарта.
8.11 Определение максимально допустимой концентрации 
Максимально допустимые концентрации ОХВ и вредных химических веществ определяют по формуле
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где С – максимально допустимая концентрация отдельного ОХВ или вредного химического вещества, мг/м3;
ПДК – предельно допустимая концентрация отдельного ОХВ или вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, мг/м3; 
К – заявленный изготовителем допустимый коэффициент подсоса, %, подтвержденный испытаниями по 8.5 и 8.6 соответственно.
8.12 Определение прочности узла крепления фильтра с лицевой частью
Испытания в соответствии с приложением А.
8.13 Определение растяжения ремней крепления
Испытания по - ГОСТ 12.4.322.
8.14 Определение устойчивости к воспламенению
Испытания в соответствии с приложением Б.
8.15 Определение ограничения поля зрения
Испытания – ГОСТ 12.4.008.
8.16 Определение 
Испытания по определению времени приведения рабочее состояние и надевания самоспасателя осуществляются в соответствии с приложением В. При этом проверяют внешний вид самоспасателя, комплектность, содержание руководства по эксплуатации и требования эргономики.
8.17 Определение коэффициента проницаемости
Испытания – по ГОСТ 12.4.246 без кондиционирования фильтров.
9	Руководство по эксплуатации
9.1 Наименьшая упаковочная единица должна быть снабжена Руководством по эксплуатации.
9.2 Руководство по эксплуатации должно соответствовать требованиям [1], ГОСТ 2.610 и содержать следующие сведения:
· информацию о маркировке;
·  гарантированный срок службы;
· состав самоспасателя;
· основные технические характеристики;
· максимально допустимые концентрации ОХВ и вредных химических веществ, от которых обеспечивает защиту самоспасатель.
9.3 Руководство по эксплуатации не должно содержать разночтений.
10 Транспортирование и хранение
Правила транспортирования и хранения устанавливает изготовитель в документации на самоспасатель.
11 Гарантия изготовителя
Гарантийный срок хранения самоспасателей в состоянии ожидания применения должен составлять не менее 5 лет.


Приложение А
(обязательное)
Определение прочности узла крепления фильтра с лицевой частью

1	Средства измерения и вспомогательные устройства:
· муляж головы человека;
· система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с капюшона;
· секундомер с погрешностью измерения не более ± 0,1 с;
· динамометр для создания и измерения усилия с погрешностью не более ±5 %.
2	Подготовка к испытаниям
Самоспасатель надевают на муляж головы человека (см. рисунок А.1).
Поверх капюшона надевают дополнительную систему ремней, снимающих нагрузку с капюшона.
Одним концом динамометр закрепляют за фильтр.

20

21

[image: ]2
3

















1 — система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с капюшона; 
2 — муляж головы человека;3 — капюшон; 4 — фильтр
Рисунок А.1 —Установка для определения прочности соединения между корпусом капюшона и фильтром самоспасателя

3 Порядок проведения испытаний

В течение (10,0 ± 0,2) с в осевом направлении создают растягивающее усилие (50 ± 5) И, которое измеряют динамометром. Испытания проводят 5 раз с интервалом в 10 с.
Результат испытаний считают положительным, если после их окончания установлено, что отсутствуют визуально наблюдаемые изменения внешнего вида капюшона и фильтра.





































Приложение Б 
(обязательное)
Определение устойчивости к воспламенению Испытание с одной горелкой на движущемся образце
1	Сущность метода
Испытуемый образец во время испытания надевают на голову манекена таким образом, чтобы он описывал в горизонтальной плоскости круг и проходил со скоростью (60 ± 5) мм/с через пламя температурой (800 ± 50) °С.
2	Испытательный стенд
Испытательный стенд включает в себя баллон с пропаном, оснащенный регулятором расхода, расходомер, манометр, блокиратор обратного зажигания, голову манекена и опору для образца, двигатель с регулятором скорости и одну горелку (см. рисунок Б.1). Для данных испытаний рекомендуется использовать горелки Теклю (TEKLU) Чистота пропана должна быть не менее 95 %.
3	Методика проведения испытаний
Устанавливают образец самоспасателя таким образом, чтобы его наружные части находились в непосредственном контакте с пламенем при вращении опоры.
Разместив образец непосредственно над горелкой, регулируют высоту так, чтобы расстояние между верхом горелки и самой нижней частью образца составляло (20 ± 2) мм.
Регулируют скорость двигателя таким образом, чтобы линейная скорость движения образца, измеряемая у горелки, составляла (60 ± 5) мм/с.
Удаляют испытуемый образец из зоны горелки, зажигают горелку и клапаном регулировки подачи пропана регулируют высоту пламени таким образом, чтобы она составляла (40 ± 4) мм. Для измерения температуры пламени используют термопару с минеральной изоляцией диаметром 1,5 мм (см. рисунок Б.1). Температура должна составлять (800 ± 50) °С на высоте (20 ± 2) мм над верхом горелки. Для получения необходимой температуры может потребоваться дополнительная настройка клапана регулировки подачи воздуха на каждой горелке и защита всего испытательного стенда от воздействия внешних воздушных потоков.
Образец проводят один раз через пламя. Испытание повторяют, закрепив образец в другом положении, для того чтобы обеспечить оценку всех материалов с наружной стороны образца. Важно, чтобы ни одна из частей образца не проходила через пламя более одного раза.
Необходимо вести наблюдения и регистрировать, продолжает ли образец гореть или представляет ли он какую-либо дополнительную опасность для пользователя.
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1 — двигатель и привод вращения (лицевые части СИЗОД);  2 — горелка; 
3 — термопара (диаметр 1,5 мм);
4 — устройство для измерения температуры

Рисунок Б.1 – Типовая схема стенда для проведения испытания самоспасателя в движении с использованием одной горелки




















Приложение В
 (обязательное)
Определение времени приведения в рабочее состояние и надевания самоспасателя
В испытаниях должны участвовать не менее 10 человек, изучивших правила применения самоспасателя.
По команде руководителя испытаний каждый испытатель (на время) самостоятельно изучает пиктограммы, нанесенные на футляре (сумке) или герметичной упаковке самоспасателя, вскрывает пакет руками, надевает самоспасатель и приводит его в рабочее состояние. Испытатели оценивают удобство вскрытия герметичной упаковки, руководитель испытаний определяет время, затраченное каждым испытателем на включение в самоспасатель. По окончании испытаний определяют среднее значение времени надевания и приведения в действие самоспасателя.
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