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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от _______ 20__ г. № ____)
За принятие проголосовали:
	[bookmark: _Hlk149610230]Краткое наименование страны по МК
(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166)
004–97
	Сокращенное наименование
национального
органа по стандартизации

	
	
	


4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях
МАШИНЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Общие технические требования
Safety in emergency. Emergency and rescue special vehicles. General technical requirements


Дата введения – ________________
[bookmark: _Hlk221010920]1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на специальные аварийно-спасательные машины (АСМ-спец), предназначенные для обеспечения аварийно-спасательных работ (АСР) при:
[bookmark: _Hlk221178290]- ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- ликвидации последствий радиационных аварий;
- ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
- ликвидации последствий химического и биологического (бактериологического) заражения;
- поиске и обезвреживанию взрывоопасных предметов (пиротехнические работ);
- проведении водолазных работ;
- проведении горноспасательных работ.
1.2 Настоящий стандарт не распространяется на:
[bookmark: _Hlk221090970]- аварийно-спасательные машины для газоспасательных работ;
- аварийно-спасательные машины для противофонтанных работ;
- специальные пожарные автомобили, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
[bookmark: _Hlk220341002]ГОСТ 12.4.103 Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 22.9.22–2023 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства аварийно-спасательные. Классификация
ГОСТ 22.9.24–2025 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Машины аварийно-спасательные. Общие технические требования
ГОСТ 22.9.46 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства защиты рук спасателя при выполнении аварийно-спасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний
EN 1822-1 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка
ГОСТ 8769–75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16556 Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия
ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 21753–76 Система «человек-машина». Рычаги управления. Общие эргономические требования
ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25907 Устройства буксирные автомобилей. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 26336 Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации
ГОСТ 32565 Стекло безопасное для наземного транспорта. Технические условия
ГОСТ 33997–2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки
ГОСТ IEC 60079 Взрывоопасные среды
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 
аварийно-спасательная машина; АСМ: Специальное транспортное средство, предназначенное для обеспечения аварийно-спасательных работ. 
[ГОСТ 22.9.24–2025, пункт 3.3]
3.2 аварийно-спасательная машина специальная; АСМ-спец: Аварийно-спасательная машина, предназначенная для обеспечения АСР, перечисленных в пункте 1.1 настоящего стандарта.
3.3
аварийно-спасательные работы; АСР: Действия по поиску и спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите окружающей среды в зоне чрезвычайной ситуации и от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, локализации и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 
[ГОСТ 22.9.22–2023, пункт 3.1.3]
3.4
аварийно-спасательные средства; АСС: Технические средства для проведения аварийно-спасательных работ. 
[ГОСТ 22.9.22–2023, пункт 3.1.2]
3.5
базовое шасси: Транспортная база, специально изготовленная либо серийно выпускаемая, предназначенная для размещения на ней составных частей аварийно-спасательной машины. 
[ГОСТ 22.9.24–2025, пункт 3.4]
3.6 кабина АСМ-спец: Конструктивно обособленное пространство АСМ-спец, предназначенное для размещения водителя и (или) членов расчета АСМ-спец и оснащенное органами управления транспортным средством. 
Примечание – В зависимости от компоновки кабина может быть выполнена как часть базового шасси, интегрирована с кузовом или представлять собой отдельный модуль.
3.7 кузов АСМ-спец: Конструктивная часть АСМ-спец, предназначенная для размещения АСС, технологического оборудования и (или) членов расчета.
[bookmark: _Hlk226534448]3.8 расчет АСМ-спец: Группа (отделение, экипаж) спасателей (специалистов), предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ и размещаемая на АСМ-спец. 
3.9 
технически допустимая максимальная масса: Заявленная изготовителем в технической документации максимальная масса АСМ-спец в полностью заправленном состоянии (топливом, смазкой, охлаждающей жидкостью), укомплектованная аварийно-спасательными средствами, инструментом, запасным колесом и расчетом аварийно-спасательной машины, обусловленная конструкцией аварийно-спасательной машины и заданными характеристиками.
[ГОСТ 22.9.24–2025, пункт 3.7]
3.10 
электрооборудование АСМ-спец: Совокупность агрегатов, силовых электрических линий и дополнительного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, распределения и передачи потребителям электрической энергии. 
[ГОСТ 22.9.24–2025, пункт 3.8]
Примечание – Совокупность агрегатов электрооборудования АСМ-спец включает в себя механизм отбора мощности от основного двигателя (двигателя шасси) или автономный источник энергии, специальные агрегаты (электрогенератор и т. п.) или устройства, а также средства передачи мощности от источника к специальным агрегатам (коробка отбора мощности, карданные и промежуточные валы и пр.).
4 Классификация
АСМ-спец классифицируют по следующим основным признакам:
а) по назначению (в зависимости от вида обеспечиваемых АСР):
- аварийно-спасательная машина специальная для проведения водолазных работ АСМ-спец (ВД);
- аварийно-спасательная машина специальная для проведения горноспасательных работ АСМ-спец (ГС);
- аварийно-спасательная машина специальная для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС АСМ-спец (МС);
Примечание – в качестве АСМ-спец (МС) применяются транспортные средства соответствующие ГОСТ 33665.
- аварийно-спасательная машина специальная для ликвидации последствий радиационных аварий АСМ-спец (РА);
- аварийно-спасательная машина специальная для ликвидации последствий химического и биологического (бактериологического) заражения АСМ-спец (ХБ);
- аварийно-спасательная машина специальная для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов АСМ-спец (НР);
- аварийно-спасательная машина специальная для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов (пиротехнических работ) АСМ-спец (ВОП);
б) по базовому шасси: 
- колесные;
- гусеничные; 
в) по технически допустимой максимальной массе:
- малого класса (до 1 т); 
- легкого класса (более 1 до 3 т); 
- среднего класса (более 3 до 10 т); 
- тяжелого класса (более 10 т). 
[bookmark: _Hlk221617294]5 Основные параметры и характеристики
5.1 Технически допустимая максимальная масса АСМ-спец не должна превышать значений, установленных изготовителем базового шасси.
[bookmark: _Hlk223336694]5.2 Дорожный просвет АСМ-спец на колесном шасси под осями в снаряженном состоянии должен быть не менее значения, установленного изготовителем базового шасси. 
5.3 Максимальная скорость АСМ-спец при полной массе снаряженного автомобиля должна быть не менее:
- 80 км/ч для АСМ-спец на колесном шасси;
- 20 км/ч для АСМ-спец на гусеничном шасси.
5.4 Запас хода АСМ-спец должен быть не менее значений, указанных в таблице 1.
Таблица 1 – Минимальный запас хода
	Класс АСМ-спец
	Запас хода, не менее

	Малый
	8 моточасов

	Легкий
	250 км

	Средний
	400 км

	Тяжелый
	600 км

	На шасси с амфибийными свойствами:
	

	– по суше
	По соответствующему классу

	– по воде
	8 моточасов


5.5 Наименьший радиус поворота АСМ-спец не должен превышать значения, установленного в технических условиях на базовое шасси.
5.6 Угол въезда колесной АСМ-спец должен быть не менее 25°, угол съезда – не менее 20°.
5.7 Величина угла поперечной статической устойчивости АСМ-спец должна быть не менее 25°.
5.8 Высота преодолеваемой стенки АСМ-спец:
- малого класса – не менее 0,2 м;
- легкого класса – не менее 0,25 м;
- среднего класса – не менее 0,3 м;
- тяжелого класса – не менее 0,35 м.
5.9 Глубина преодолеваемого брода АСМ-спец (без применения дополнительных приспособлений) должна быть не менее:
- для малого класса — 0,3 м;
- для легкого класса — 0,4 м;
- для среднего класса — 0,6 м;
- для тяжелого класса — 0,8 м.
5.10 Плавающие АСМ-спец должны обеспечивать преодоление водных преград на плаву по спокойной воде (скорость течения – до 0,2 м/с) со скоростью не менее:
- 5 км/ч — для АСМ-спец, осуществляющих движение на плаву за счет вращения колес или гусениц;
- 8 км/ч — для АСМ-спец, оборудованных водяным движителем. 


6 Конструктивные требования
6.1 На шасси с кабиной над двигателем должна быть обеспечена возможность проверки уровня и долива охлаждающей жидкости и моторного масла двигателя без подъема кабины.
6.2 Компоновка АСМ-спец на колесных шасси должна обеспечивать распределение массы по осям в соответствии со сведениями, приведенными в «Одобрении типа шасси».
Нагрузка на управляемую ось должна составлять не менее 25 % от технически допустимой максимальной массы.
Разность нагрузок по бортам (правому и левому) не должна превышать 2 % от технически допустимой максимальной массы. 
6.3 АСМ-спец должны быть оборудованы противотуманными фарами в соответствии с ГОСТ 8769–75 (пункт 2.3).
6.4 Уровень освещенности должен быть не менее:
- 10 лк – в кабине, отсеках кузова, на подножках и ступенях для доступа в кабину;
- 20 лк – для указателей, контрольных и измерительных приборов на панели управления;
- 100 лк – для лицевых поверхностей электрощитов, пультов управления АСС, обозначений на органах управления и показаний дисплеев рабочих мест расчета АСМ-спец.
6.5 Обзорность с места водителя должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 33997–2016 (пункт 4.4.2).
6.6 Площадки, по которым допускается перемещение расчета АСМ-спец, а также используемые для размещения АСС, должны иметь покрытие, препятствующее скольжению, с коэффициентом сцепления не ниже 0,7.
6.7 Для доступа к аварийно-спасательным средствам, размещаемым на крыше, АСМ-спец оборудуют лестницей или ступеньками с поручнями. При наличии лестницы ее крепят в транспортном положении к кузову таким образом, чтобы не препятствовать открытию дверей АСМ-спец. Лестницы должны иметь ступени шириной не менее 150 мм, глубиной не менее 180 мм. Расстояние между ступенями – не более 300 мм. Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного подъема на крышу без демонтажа элементов лестницы и другого оборудования, размещенного на АСМ-спец. Высота первой ступени над землей – не более 600 мм. Поверхность ступеней должна соответствовать требованиям пункта 6.6. При наличии двух и более ступеней устанавливают поручни или скобы диаметром от 20 до 40 мм и высотой (зазором от поверхности кузова до поручня) не менее 80 мм. Допускают использование тетивы лестницы в качестве поручней при условии, что их форма и размеры обеспечивают удобный и надежный захват рукой в средствах защиты рук спасателя типа 1ХВ по ГОСТ 22.9.46.
6.8 Выхлопная труба системы выпуска отработавших газов (при наличии двигателя(ей) внутреннего сгорания) АСМ-спец должна быть расположена и ориентирована таким образом, чтобы исключить прямое попадание отработавших газов в отсеки для размещения АСС и на стационарные рабочие места расчета АСМ-спец при работе двигателя на всех режимах.
6.9 АСМ-спец оснащают буксирными устройствами по ГОСТ 25907.
6.10 Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям (кроме знаков манипуляции, связанных с АСС), специальным световым и звуковым сигналам АСМ-спец – в соответствии с национальными требованиями.
7 Требования к конструктивным элементам кабины и кузова
7.1 Остекление кабины должно выполняться из безопасного стекла по ГОСТ 32565.
7.2 В кабине АСМ-спец должно быть предусмотрено не менее одного дополнительного аварийного выхода (двери или люка), не считая дверей штатной кабины базового шасси.
Размеры проема аварийного выхода в крыше кабины – не менее 500×700 мм.
Размеры проема аварийного выхода в виде двери – не менее 650×1250 мм.
7.3 Под сиденьями допускают размещение ящиков для хранения АСС; при этом сиденья выполняют откидными с фиксацией в открытом (откинутом) положении.
[bookmark: _Hlk223338542]Ширина подушек сидений – не менее 450 мм.
Высота передней кромки подушки сиденья от пола – от 400 до 450 мм.
Глубина подушек сидений – не менее 400 мм.
7.4 Двери кабины АСМ-спец должны иметь запирающие устройства с наружными и внутренними ручками управления. 
Двери напротив первого ряда сидений кузова должны запираться снаружи и изнутри, остальные двери — изнутри.
Запирающие устройства должны исключать самопроизвольное открывание дверей при движении.
Ручки запирающих механизмов должны иметь травмобезопасное исполнение:
- радиус скругления кромок в месте захвата кистью руки – не менее 2,5 мм;
- конструкция должна обеспечивать удобный и надежный захват рукой в средствах защиты рук спасателя типа 1ХВ по ГОСТ 22.9.46.
7.5 Двери АСМ-спец должны соответствовать следующим требованиям:
- двери должны иметь устройства, фиксирующие их в закрытом и открытом (достаточном для беспрепятственного выхода) положениях;
- двери кузова должны быть оборудованы самосрабатывающими запорными устройствами, удерживающими их в закрытом положении. 
7.6 Двери кабины снабжают опускаемыми или сдвижными стеклами с возможностью фиксации в промежуточных положениях.
7.7 АСМ-спец, у которых высота нижней кромки дверного проема превышает 400 мм от опорной поверхности, должны быть оснащены подножками и поручнями.
Подножка должна располагаться на высоте не более 550 мм от опорной поверхности. Ширина подножки – не менее 250 мм. Расстояние между ступенями (подножками) – не более 400 мм. Конструкция подножек должна обеспечивать установку стопы на глубину не менее 150 мм.
Подножки должны иметь противоскользящее исполнение по 6.6.
Наклон оси лестницы относительно опорной поверхности не менее 90о.
Требование не распространяется на АСМ-спец на гусеничных шасси, конструкция которых не предусматривает использование подножек.
[bookmark: _Hlk223439471]7.8 Проемы дверей, крышек люков, а также места ввода органов управления, кабелей сигнализации и освещения должны иметь уплотнения, препятствующие проникновению пыли, грязи и атмосферных осадков.
7.9 Оборудование АСМ-спец размещают таким образом, чтобы исключалась возможность травмирования расчета АСМ-спец об острые углы и кромки.
[bookmark: _Hlk223343264]7.10 В кабине АСМ-спец должно быть предусмотрено место для размещения, крепления и подключения средств связи, обеспечивающее возможность их использования (включая управление и контроль) с передних рабочих мест (водителя и переднего члена расчета).
7.11 АСМ-спец оборудуют системой поддержания температуры воздуха в кабине и зоне рабочих мест, расположенных в закрытом кузове в диапазоне от 15 °С до 25 °С во всем диапазоне рабочих температур в зависимости от исполнения АСМ-спец по 
ГОСТ 15150.
7.12 В кабине АСМ-спец должно быть предусмотрено место для установки не менее одного огнетушителя. Место установки должно находиться в зоне досягаемости водителя с его рабочего места.
7.13 В кабине предусматривают место для размещения не менее одной аптечки. Место размещения аптечки должно быть обозначено знаком не менее 70×70 мм в виде красного креста на белом фоне. 
7.14 Внутреннее освещение АСМ-спец оборудуют плафонами с автономным включением. Параметры освещенности — по 5.2.4.
7.15 Для члена расчета на переднем правом сиденье в кабине водителя должен быть предусмотрен светильник местного освещения. Светильник не должен ослеплять водителя.
7.16 Открытые при стоянке двери кабины, кузова и отсеков, а также выдвижные полки для размещения АСС, увеличивающие габариты АСМ-спец, должны быть оборудованы световозвращающими элементами или иными средствами световой сигнализации.
7.17 Отсеки кузова для хранения АСС должны быть оборудованы средствами термоизоляции или обогрева, обеспечивающими поддержание температуры воздуха не ниже 5 °С в течение не менее 4 ч при температуре наружного воздуха до минус 25 °С включительно, при неработающем основном двигателе.
7.18 При размещении обслуживаемого оборудования и АСС в отсеках выполняют следующие требования:
- глубина размещения оборудования и АСС (расстояние от внешней кромки отсека до места их установки) на высоте до 1,3 м от опорной поверхности не должна превышать 0,65 м;
- доступ к оборудованию и АСС массой свыше 5 кг, размещенным на высоте свыше 1,3 м от опорной поверхности и глубине до 0,65 м, обеспечивают с помощью дополнительных откидных или выдвижных подножек;
- при глубине размещения свыше 0,65 м оборудования и АСС применяют выдвижные полки или иные конструктивные решения, обеспечивающие удобство их использования.
7.19 Крепление АСС в отсеках должно исключать возможность их самопроизвольного перемещения при движении и резком торможении АСМ-спец.
7.20 Размещение лестниц на крыше кузова должно обеспечивать возможность их съема без затруднений. Крепление выдвижной лестницы снабжают направляющими, фиксаторами, а также роликами или валиками, облегчающими ее съем.
8 Требования к электрооборудованию АСМ-спец
8.1 Электрооборудование, применяемое в составе АСМ-спец, должно соответствовать требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории государств, субъекты которых применяют настоящий стандарт. 
8.2 Запас мощности генератора базового шасси должен составлять не менее 5 % от суммарной потребляемой мощности всех предусмотренных потребителей при номинальном режиме эксплуатации, определенных в технической документации на АСМ-спец, и одновременного заряда аккумуляторных батарей.
8.3 АСМ-спец оснащают выключателем аккумуляторной батареи (отключателем массы) базового шасси, обеспечивающим разрыв электрической цепи при техническом обслуживании и в аварийных ситуациях.
8.4 Электрическая проводка, проходящая внутри отсеков кузова, должна иметь разъемные соединения, обеспечивающие демонтаж узлов и агрегатов кузова без демонтажа электропроводки.
8.5 Каждая электрическая цепь питания дополнительного электрооборудования должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем, установленным в составе распределительного блока.
8.6 Электрические провода и жгуты прокладывают и закрепляют таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения об острые кромки смонтированного и перевозимого оборудования, нагреваемые в эксплуатации АСМ-спец поверхности и подвижные детали, а также истирания изоляции и обрыва. 
Длина жил проводов должна быть с запасом не менее 50 мм на переоконцевание.
8.7 Оболочка разветвительных коробок должна иметь степень защиты не менее IP45 по ГОСТ 14254.
8.8 На разветвительных коробках должна быть предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения на клеммах соединений.
8.9 При наличии выносного электрооборудования АСМ-спец комплектуют переносными и/или стационарными катушками с силовым кабелем Конструкция катушек должна исключать возможность контакта корпусов разъемов кабеля с поверхностью земли.
8.10 Разъемы электрических кабелей дополнительного электрооборудования должны иметь соединения, исключающие их самопроизвольное рассоединение.
8.11 Электрооборудование АСМ-спец должно иметь заземляющие зажимы для подключения защитного и рабочего заземления по ГОСТ 16556. Знаки заземления выполняют по ГОСТ 21130.
8.12 Электрооборудование АСМ-спец должно сохранять работоспособность после преодоления водных преград по 5.9 и 5.10.
9 Требования надежности 
[bookmark: _Hlk223452843]9.1 Коэффициент готовности АСМ-спец должен быть не менее 0,9. Критериями отказа являются неисправности, при которых не выполняется хотя бы одна функция АСМ-спец по предназначению.
9.2 Среднее время восстановления АСМ-спец – не более 2 ч. Критериями отказа являются неисправности, которые могут быть устранены только с помощью средств, входящих в комплект ЗИП.
10 Требования стойкости к внешним воздействиям
10.1 По устойчивости к климатическим воздействиям АСМ-спец должны соответствовать исполнению УХЛ, категории размещения 1 (эксплуатация на открытом воздухе), в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой и промышленной) по ГОСТ 15150. При наличии требований потребителя они могут изготавливаться в исполнении ХЛ.
При эксплуатации в условиях предельных нижних и верхних рабочих температур, а также верхнего значения относительной влажности воздуха не допускаются отказ запуска или нестабильная работа базового двигателя (пропуски зажигания, неустойчивая работа на холостом ходу, самопроизвольная остановка).
Должны выполняться требования 7.11 и 7.17.
10.2 АСМ-спец должна быть устойчива к воздействию дождя. Не допускают:
- проникновение воды в кабину и отсеки с АСС;
- попадание воды на токоведущие части электрооборудования.
10.3 Лакокрасочные покрытия и цветографические схемы АСМ-спец должны допускать механизированную бесконтактную мойку сосредоточенной струей воды под давлением не менее 15 МПа, а также быть стойкими к воздействию дезактивационных, дегазирующих и дезинфицирующих растворов. На наружных и внутренних поверхностях не допускаются:
- отслоения (набухания) лакокрасочных и других неметаллических покрытий;
- повреждения маркировки и надписей, делающие их нечитаемыми с расстояния 5 м при дневном освещении.
11 Требования эргономики
11.1 Усилия, прикладываемые к органам управления, не должны превышать значений, установленных ГОСТ 21753–76 (пункты 2.1, 2.2). Размеры рукояток, расстояние между смежными поверхностями рукояток должно быть не менее 50 мм, длина свободной части рычага – не менее 150 мм при любом его положении.
11.2 Для обозначения функционального назначения органов управления применяют символику по ГОСТ 26336. Допускают применение дополнительных символов, отражающих специфику назначения и работы АСМ-спец.
11.3 Расстояние между поверхностями крышек, люков, скоб, ручек и подобных элементов, предназначенных для их открывания должно обеспечивать возможность захвата их рукой в средствах защиты рук спасателя типа 1ХВ по ГОСТ 22.9.46.
11.4 Органы управления должны быть расположены таким образом, чтобы исключалась возможность их непреднамеренного включения при работе с другими органами управления.
12 Требования транспортабельности 
12.1 В АСМ-спец должны предусматриваться места и/или устройства, к которым могут быть подсоединены тяговые тросы или такелажные стропы для фиксации при транспортировании.
12.2 Устройства для присоединения тяговых тросов или такелажных строп должны иметь отверстия с округлением. Размер отверстий не менее 50×50 мм или диаметром 
50 мм для прохождения одной швартовочной связи. 
12.3 Устройства для присоединения или места для присоединения тяговых тросов или такелажных строп на АСМ-спец, должны располагаться на подрессоренной части попарно с противоположных сторон.
АСМ-спец должна иметь в своем комплекте приспособления для фиксации подрессоривания.
13 Дополнительные требования 
13.1 АСМ-спец (ВД)
13.1.1 АСМ-спец (ВД) среднего и тяжелого класса должна быть оснащена стационарным или перевозимым компрессором высокого давления, обеспечивающим заправку дыхательных аппаратов давлением не менее 20,0 МПа (200 бар) с производительностью не менее 200 л/мин.
13.1.2 В отсеке АСМ-спец (ВД) среднего и тяжелого класса для хранения дыхательных аппаратов должна быть предусмотрена система поддержания температуры не ниже 15 °С.
13.1.3 АСМ-спец (ВД) среднего и тяжелого класса должна быть оборудована ручной или электрической лебедкой с тяговым усилием не менее 2 кН и длиной троса не менее 50 м.
13.1.4 АСМ-спец (ВД) тяжелого класса должна иметь отсек для хранения не менее 2 гидрокостюмов и комплектов снаряжения с принудительной вентиляцией и осушением воздуха с подогревом до температуры не ниже 20 °С для просушки снаряжения после погружений.
13.1.5 АСМ-спец (ВД) среднего и тяжелого класса должна иметь возможность подключения к внешнему источнику электропитания (220/380 В, 50 Гц) для работы компрессора, подогревателей и освещения без разряда аккумуляторных батарей.
13.1.6 Место для размещения баллонов со сжатым воздухом должно обладать фиксирующими устройствами, не допускающими падения или перекатывание баллонов при эксплуатации АСМ-спец (ВД).
13.1.7 АСМ-спец (ВД) должна иметь внутреннее или в наружном исполнении отапливаемое пространство для обогрева и снаряжения водолазов. Размер пространства не менее 2×2×2 м, температура обогрева не менее 15 °С во всем диапазоне рабочих значений температур АСМ-спец (ВД).
13.2 Требования к АСМ-спец (ГС)
13.2.1 АСМ-спец (ГС) должна иметь отсек для хранения регенеративных патронов объемом не менее 0,5 м³ с теплоизоляцией. Количество регенеративных патронов должно соответствовать количеству членов расчета АСМ-спец (ГС).
13.2.2 Места размещения дыхательных аппаратов и дополнительных баллонов (при наличии) должны предусматривать устройства фиксации, препятствующие самопроизвольному перемещению при движении АСМ-спец (ГС).
13.3 Требования к АСМ-спец (РА)
13.3.1 АСМ-спец (РА) должна иметь устройство для дезактивации с возможностью распыления дезактивационного раствора с расходом не менее 0,8 л/мин, массой 
не более 30 кг, емкостью не менее 20 л.
13.3.2 АСМ-спец (РА) должна быть оснащена фильтро-вентиляционной установкой, создающей избыточное давление внутри салона (кабины) не менее 200 Па с очисткой воздуха фильтрами класса HEPA H14 или выше по EN 1822-1 [footnoteRef:1] [1:  На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 71176] 

13.3.3 В кабине АСМ-спец (РА) должен быть установлен один или несколько стационарных датчиков гамма-излучения с порогом срабатывания сигнализации 
0,3 мкЗв/ч.
13.3.4 Кабина АСМ-спец (РА) должна иметь защиту от радиационного излучения с коэффициентом ослабления радиации не менее 2.
13.4 Требования к АСМ-спец (ХБ)
13.4.1 АСМ-спец (ХБ) должна иметь устройство для проведения дегазации 
и дезинфекции с возможностью распыления дегазационного и дезинфекционного растворов с расходом не менее 0,8 л/мин, массой не более 30 кг, емкостью 
не менее 20 л.
13.4.2 АСМ-спец (ХБ) должна быть оснащена фильтро-вентиляционной установкой, создающей избыточное давление внутри салона (кабины) не менее 200 Па с очисткой воздуха фильтрами класса HEPA H14 или выше по EN 1822-1.
13.5 Требования к АСМ-спец (НР)
13.5.1 АСМ-спец (НР) должны иметь возможность управления и работы с дополнительным оборудованием АСМ-спец НР в специальной защитной одежде класса НсНм по ГОСТ 12.4.103.
13.5.2 Все электрические цепи АСМ-спец (НР), в том числе дополнительное оборудование, должны иметь степень взрывозащиты не ниже 1Ex nA IIC T4 
по ГОСТ IEC 60079 для работы во взрывоопасной среде паров нефтепродуктов.
13.5.3 АСМ-спец (НР) среднего и тяжелого классов должны быть оснащены насосом для откачки фракций нефтепродуктов с производительностью 
не менее 50 л/мин. 
13.5.4 АСМ-спец (НР) должна быть оборудована отсеком для размещения комплекта(ов) пневматического аварийно спасательного инструмента для аварийной герметизации. Места размещения комплекта(ов) пневматического аварийно спасательного инструмента должны предусматривать устройства фиксации, препятствующие самопроизвольному перемещению при движении АСМ-спец (НР).
13.5.5 АСМ-спец (НР) должна быть оборудована стационарным кабелем-заземлителем с медным наконечником длиной не менее 5 м для отвода статического заряда при перекачке горючих жидкостей.
13.5.6 Выпускная система двигателя АСМ-спец (НР) должна иметь искрогаситель и теплоизоляцию, исключающую нагрев поверхностей выше 200 °С.
13.6 АСМ-спец (ВОП)
13.6.1 Для перевозки взрывчатых веществ и средств взрывания в кузове АСМ-спец (ВОП) должны быть расположены и надежно закреплены два цельнометаллических сварных короб-сейфа (длина не менее 600 мм, ширина не менее 500 мм, высота не менее 300 мм). Двери короб-сейфов должны быть оборудованы запирающимися на ключ внутренним замком.
13.6.2 АСМ-спец (ВОП) тяжелого класса должна быть оборудована кран-манипуляторной установкой со следующими характеристиками:
- грузоподъемность на максимальном вылете, не менее – 0,6 т;
- максимальный вылет стрелы не менее – 5 м;
- снаряженная масса крана-манипулятора, не более – 2,1 т.
Управление кран-манипуляторной установкой должно осуществляться с помощью пульта(ов) дистанционного управления с расстояния не менее 15 м проводным управлением и 100 м с управлением по радиосвязи.
13.6.3 АСМ-спец (ВОП) тяжелого класса должна быть оборудована кузов-контейнером для перевозки взрывоопасных предметов со съемной крышей. Для возможности погрузки взрывоопасного предмета с помощью крано-манипуляторной установки. 
14 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям
[bookmark: _Hlk223522465]14.1 Материалы и покупные изделия, применяемые при производстве АСМ-спец, следует подвергать входному контролю по ГОСТ 24297–2013 (разделы 5, 6, 7).
14.2 Материалы и покупные изделия, применяемые при производстве АСМ-спец, должны выбираться с учетом предусмотренных условий эксплуатации.
14.3 Качество материалов подтверждают документами о качестве и/или соответствии.
15 Комплектность
15.1 В комплект поставки АСМ-спец входят:
- АСМ-спец;
- формуляр изделия;
- руководство по эксплуатации;
- эксплуатационные документы на оснащаемое АСМ-спец дополнительное оборудование и аварийно-спасательные средства (АСС);
- комплект инструмента и принадлежностей для технического обслуживания и текущего ремонта АСМ-спец;
- запасное колесо (для АСМ-спец на колесном шасси);
- аптечка первой помощи;
- огнетушитель(и) по пункту 4.11.4 ГОСТ 33997–2016;
- знак аварийной остановки (для АСМ-спец, предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования);
- противооткатные упоры (если предусмотрены конструкцией и режимами эксплуатации);
- приспособления для фиксации подрессоривания.
15.2 Эксплуатационная документация должна содержать:
- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;
- правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;
- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по их истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;
- сведения о техническом обслуживании и ремонте изделия (при наличии);
- гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);
- сведения о сертификации (при наличии);
- сведения о приемке;
- юридический адрес изготовителя (поставщика) и/или продавца;
- сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит, при необходимости, изготовитель, поставщик либо продавец).
16 Маркировка
16.1 На каждом АСМ-спец в доступном для осмотра месте должна быть закреплена несъемная табличка с маркировкой, содержащей:
- наименование и обозначение изделия; 
- заводской номер;
- наименование и/или товарный знак изготовителя;
- дату изготовления (месяц, год);
- наименование страны-изготовителя.
16.2 Маркировка должна быть выполнена на русском языке и, при наличии соответствующих требований в законодательстве стран, на территории которых реализуется продукция, на государственном языке (государственных языках) этих стран.
16.3 Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой.
16.4 На АСМ-спец наносят манипуляционный знак «Центр тяжести» по ГОСТ 14192.
17 Упаковка
17.1 Полностью укомплектованная АСМ-спец должна отправляться потребителю в собранном виде без упаковки. 
17.2 ЗИП должен быть упакован в ящик категории КУ-1 по ГОСТ 23170.
17.3 Эксплуатационная и сопроводительная документация должна быть упакована в пакет категории КУ-2 по ГОСТ 23170. 
17.4 Перед отправкой потребителю АСМ-спец должна быть подвергнута пломбированию. Пломбируются все люки, двери, пробки заправочных горловин. 
17.5 Не возимый (групповой) комплект запасных частей и принадлежностей упаковывают в ящики, приспособленные для их погрузки и разгрузки авто- и электропогрузчиками.
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