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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	Система стандартов безопасности труда
ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАБОТ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ И ХИМИЧЕСКИ ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.
Общие технические требования и методы испытаний 
Occupation safety standards system.  Additional protective footwear for works with radioactive and chemically toxic substances. General technical requirements and test methods
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1. Область применения
[bookmark: i45187]Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для дополнительной специальной обуви (далее – дополнительная обувь) многоразового и одноразового применения для защиты от радиоактивных веществ и дополнительной защиты от жидких химических веществ. 
Настоящий стандарт не распространяется на дополнительную обувь, применяемую при работе с закрытыми источниками ионизирующего излучения, средства защиты пациентов медицинских учреждений от радиоактивных веществ и/или ионизирующих излучений при диагностике и/или терапии, а также средства индивидуальной защиты специального назначения:
- пожарные;
- военные;
- авиационные;
- для подводных работ.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты.
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 14236 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 23251 Обувь. Термины и определения
ГОСТ 28735 Обувь. Метод определения массы
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.217 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.218 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах
ГОСТ 12.4.220 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред
ГОСТ 12.4.270 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная основная для работ с радиоактивными веществами. Общие технические условия
ГОСТ ISO 9073-3 Материалы нетканые. Методы испытаний. Часть 3. Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения при разрыве методом полоски
ГОСТ ISO 20344-2024 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Методы испытаний
ГОСТ EN 16523-1 Система стандартов безопасности труда. Определение стойкости материалов к проникновению химических веществ. Часть 1. Проникновение потенциально опасных жидких химических веществ при непрерывном контакт
 Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
[bookmark: i58907]В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23251 и следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 дополнительная специальная обувь: Средство индивидуальной защиты ног, предназначенное для непосредственной носки пользователем поверх основной специальной обуви и/или специальной одежды и обеспечивающее защиту от радиоактивных веществ и дополнительную защиты от жидких химических веществ.
[bookmark: _Hlk195021193]3.2 дополнительная специальная обувь многоразового применения: Дополнительная специальная обувь, подлежащая дезактивации.
3.3 дополнительная специальная обувь одноразового применения: Дополнительная специальная обувь, не подлежащая дезактивации и предназначенная для применения до выхода ее из строя (появления заметных изменений или дефектов, которые могут повлиять на защитные свойства обуви) или до превышения установленных предельных уровней загрязнения.

3.4 основная специальная обувь: Средство индивидуальной защиты ног от одного или нескольких опасных и/или вредных факторов внешней среды.
[ГОСТ 12.4.270–20ХХ, 3.1]

3.5 чулки: дополнительная специальная обувь, закрывающая основную специальную обувь и ногу пользователя выше колена.
3.6 бахилы: дополнительная специальная обувь, закрывающая основную специальную обувь и ногу пользователя до колена.
3.7 чехлы: дополнительная специальная обувь, закрывающая основную специальную обувь и ногу пользователя, имеющая высоту 15-25 см.
3.8 следы: дополнительная специальная обувь, закрывающая низ основной специальной обуви на 5-8 см.
3.9 верх специальной обуви: Часть (части) специальной обуви, покрывающая(ие) носочную, боковые и заднюю части специальной обуви, и соединенные с подошвой.
3.10 размер дополнительной обуви: Расстояние между крайними точками носочной и пяточной части подошвы.
3.11 подошва: наружная ходовая деталь/поверхность низа обуви, расположенная под основной специальной обувью.

4 Классификация
Дополнительная обувь подразделяется на:
[bookmark: _Hlk215492233]- дополнительную обувь многоразового применения (устойчивую к дезактивации) с верхом из полимерных материалов или текстильных материалов с полимерным покрытием;
- дополнительную обувь одноразового применения (не подлежащую дезактивации) с верхом из текстильных материалов с полимерным покрытием (включая нетканые материалы ламинированные). 

5 Общие технические требования
[bookmark: _Hlk215234577]5.1 Общие положения
Общие требования к дополнительной обуви установлены в 5.2-5.12.
Дополнительные требования к антистатической дополнительной обуви установлены в 5.13 и распространяются только на изделия, для которых заявлена защита от статического электричества.
Дополнительная обувь не должна выделять вещества в количестве, вредном для здоровья человека. Санитарно-химические, органолептические и токсиколого-гигиенические показатели должны соответствовать [1].

5.2 Требования к конструкции
5.2.1 Дополнительная обувь выпускается следующих конструкций: чулки, бахилы, чехлы и следы (см. рисунок 1).
Дополнительная обувь должна иметь застежки и/или эластичные элементы, обеспечивающие плотное прилегание к ноге пользователя и предназначенные для защиты от попадания загрязнений, в т.ч. сверху. Конструкция дополнительной обуви должна обеспечивать ее герметичность. 
Дополнительную обувь допускается изготавливать с унифицированным следом для правой и левой ног. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по форме, размеру и расположению. 
Метод оценки в соответствии с 6.2.

[image: ]
1 – чулки; 2 – бахилы; 3 – чехлы; 4 – следы
Рисунок 1 – Конструкции дополнительной обуви

5.2.2 Дополнительная обувь должна быть совместима с основной специальной обувью. Изготовитель должен привести в эксплуатационной документации информацию о совместимости с основной специальной обувью (включая рекомендуемые конструкции основной специальной обуви), инструкции по надеванию, подгонке и снятию, сведения об ограничениях по применению (при наличии). Проверка совместимости по 5.2.7.

5.2.3 Масса 
Масса полупары дополнительной обуви не должна превышать значений, приведенных в Таблице 1.
Массу полупары дополнительной обуви определяют в соответствии с                         ГОСТ 28735.
Таблица 1 – Требования к массе дополнительной обуви
	Конструкция дополнительной обуви
	Масса полупары дополнительной обуви, г, 
не более

	Чулки
	180

	Бахилы
	450

	Чехлы
	190

	Следы
	45


5.2.4 Размер
Размер дополнительной специальной обуви должен соответствовать установленному изготовителем с учетом совместимости с основной специальной обувью. 
Изготовитель должен установить размеры дополнительной специальной обуви, выраженные в длине подошвы по горизонтальной линии между крайними точками носочной и пяточной части. 
Размер дополнительной специальной обуви определяют в соответствии с 6.3.

5.2.5 Подошва
Подошвы дополнительной обуви изготавливаются из полимерных составов, резины (в том числе на основе нитрильных каучуков), а также их комбинации, например, в двухслойных подошвах.
Внешняя сторона подошвы должна обеспечивать защиту от скольжения (иметь протектор, рифление, покрытие для защиты от скольжения или иные конструктивные элементы) в соответствии с требованиями 5.10.

5.2.6 Соединение верха с подошвой
Соединение деталей верха дополнительной обуви с подошвой производится сваркой, либо методом формования низа совместно с верхом. Допустимо использование в конструкции дополнительной обуви с верхом из текстильных материалов с полимерным покрытием ниточных швов при условии их дополнительной герметизации.

5.2.7 Эргономические свойства
Эргономические свойства дополнительной обуви определяют в условиях моделирования трудовой деятельности в соответствии с методикой испытаний, установленной в ГОСТ ISO 20344-2024 (5.1). 
Для проведения испытаний должны быть предоставлены образцы основной специальной обуви, рекомендованной для совместного использования изготовителем. В процессе испытаний по ГОСТ ISO 20344-2024 (5.1) в обязательном порядке отмечают повреждения дополнительной обуви, а также отмечают совместима или не совместима дополнительная обувь с основной специальной обувью, рекомендуемой изготовителем для совместного использования.
Дополнительная обувь соответствует эргономическим требованиям, если анкета, приведенная в ГОСТ ISO 20344-2024 (5.1) заполнена и все ответы положительные, а также при визуальном осмотре в соответствии с 6.2 не обнаружены повреждения дополнительной обуви и дополнительная обувь совместима с основной специальной обувью, рекомендованной изготовителем для совместного использования. 

[bookmark: _Toc117696881][bookmark: _Toc205195139]5.3 Прочность при разрыве материала верха 
1) Прочность при разрыве материала верха (для обуви с верхом из полимерных материалов) при испытаниях по ГОСТ 14236 должна составлять: 
- не менее 16,0 МПа (в продольном направлении);
- не менее 13,0 МПа (в поперечном направлении).
2) Разрывная нагрузка материала верха (для обуви с верхом из текстильных материалов с полимерным покрытием) при испытаниях по ГОСТ ISO 9073-3 должно составлять:
- не менее 110 Н (в продольном направлении); 
- не менее 110 Н (в поперечном направлении). 

5.4 Сопротивление раздиру материала верха
1) Сопротивление раздиру верха из полимерных материалов при испытаниях по ГОСТ ISO 20344-2024 (6.3) должно составлять: 
- не менее 20 Н (в продольном направлении);
- не менее 20 Н (в поперечном направлении).
2) Сопротивление раздиру верха из текстильных материалов с полимерным покрытием при испытаниях по ГОСТ ISO 20344-2024 (6.3) должно составлять:
- не менее 30 Н (в продольном направлении);
- не менее 25 Н (в поперечном направлении).

5.5 Прочность швов соединений верха
1) Разрывная нагрузка швов соединений верха из полимерных материалов при испытаниях по ГОСТ 12.4.220 должна составлять не менее 16,8 Н.
2) Прочность швов соединений верха из текстильных материалов с полимерным покрытием при испытаниях по ГОСТ ISO 20344-2024 (5.25) должна составлять не менее 10 Н/мм. 

5.6 Прочность крепления верха с подошвой
Если подошва выполнена из одного материала с верхом дополнительной обуви, то прочность крепления верха с подошвой должна соответствовать требованиям 5.5.
Если подошва выполнена в виде отдельной детали низа обуви и материал подошвы отличается от материала верха обуви, то прочность крепления верха с подошвой дополнительной обуви должна составлять не менее 3,0 Н/мм при испытаниях по ГОСТ ISO 20344-2024 (5.2).

5.7 Устойчивость подошвы к многократному изгибу
Подошва дополнительной обуви многоразового применения должна быть устойчива к многократному изгибу не менее 30 000 циклов. При этом после                     30 000 циклов не должно наблюдаться следующих дефектов:
1) увеличение разреза должно быть не более 4 мм;
2) появление самопроизвольных трещин, размер которых превышает 4 мм в длину или 1,5 мм в глубину, общее количество трещин любых размеров не более пяти.
Метод испытаний в соответствии с ГОСТ ISO 20344-2024 (8.6).

5.8 Герметичность
Дополнительная обувь, за исключением следов, должна быть герметична при испытаниях в соответствии с 6.4.

5.9 Стойкость к воздействию химических веществ
5.9.1 Стойкость к проникновению жидких химических веществ
Стойкость материалов и швов дополнительной обуви к проникновению жидких химических веществ должна составлять не менее 360 мин.
Метод испытаний в соответствии с ГОСТ EN 16523-1 или ГОСТ 12.4.218 с использованием:
- серной кислоты с массовой долей 96 %;
- раствора гидроокиси натрия с массовой долей 40 %.
Допускается дополнительно проводить испытания с использованием других жидких тест-веществ, если это предусмотрено изготовителем в соответствии с назначением дополнительной обуви. 
5.9.2 Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
Стойкость материалов и швов дополнительной обуви многоразового применения к воздействию жидких агрессивных сред должна быть не менее 75 % по показателям условная прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве. 
Метод испытаний в соответствии с ГОСТ 12.4.220 с использованием: 
[bookmark: _Hlk233134357]- раствора серной кислоты с массовой долей 30 %;
[bookmark: _Hlk233134366]- раствора гидроокиси натрия с массовой долей 10 %. 
Допускается дополнительно проводить испытания с использованием других жидких тест-веществ, если это предусмотрено изготовителем в соответствии с назначением дополнительной обуви. 

5.10 Сопротивление скольжению
Коэффициент трения скольжения дополнительной обуви должен составлять не менее 0,31 при скольжении пяточной части вперед и не менее 0,36 при скольжении носочно-пучковой части назад.
Для проведения испытаний должны быть предоставлены образцы основной специальной обуви, рекомендованной для совместного использования изготовителем. 
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ ISO 20344-2024 (5.14), при использовании лаурилсульфата натрия.

5.11 Устойчивость к дезактивации
Дополнительная обувь многоразового применения и ее материалы должны соответствовать требованиям, установленным в 5.3-5.9, при испытаниях в соответствии с Приложением А ГОСТ 12.4.217, при этом после испытаний маркировка специальной обуви должна оставаться легко читаемой. Оценку маркировки проводят в соответствии с 6.2.

5.12 Коэффициент дезактивации
Коэффициент дезактивации материалов дополнительной обуви многоразового применения должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.217. 

5.13 Дополнительные требования
5.13.1 Защита от статического электричества
Электрическое сопротивление комплекта основной и дополнительно обуви, предназначенной для защиты от статического электричества, должно составлять от 105 до 109 Ом.
Метод испытаний в соответствии с ГОСТ ISO 20344-2024 (5.13). Перед испытаниями должно быть проведено кондиционирование в сухих атмосферных условиях по ГОСТ ISO 20344-2024 (5.13.3.2, перечисление a)).
Испытания проводят совместно с основной обувью, рекомендованной изготовителем. Образцы основной и дополнительной обуви для испытаний предоставляются изготовителем.

6 Методы испытаний 
6.1 Общие положения
Испытания, в том числе в соответствии с методиками, ссылки на которые содержит настоящий стандарт, проводят с использованием испытательного оборудования и средств измерений, обеспечивающих заданные условия испытаний. Требования к испытательному оборудованию (включая определение точностных характеристик испытательного воздействия), методикам (методам) измерений, применяемых при испытаниях, средствам измерений и методикам (методам) измерений, применяемым при испытаниях, установлены в технических регламентах, нормативных правовых актах, нормативных документах, документах по стандартизации или иных документах в соответствии с действующим законодательством.
Количество образцов и испытуемых проб приведено в таблице 3.



Таблица 3 – Количество образцов и испытуемых проб
	Показатель
	Пункт настоящего стандарта
	Тип и количество образцов
	Тип и количество испытуемых проб из каждого образца

	1 Конструкция
	5.2.1
	3 пары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	1 пара обуви

	Совместимость с основной специальной обувью
	5.2.2
	2 пары обуви 
(разных размеров)
	1 пара обуви

	2 Масса
	5.2.3
	2 пары обуви 
наибольшего размера
	1 пара обуви

	3 Размер
	5.2.4
	3 пары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	1 пара обуви

	4 Эргономические свойства
	5.2.7
	2 пары обуви 
(разных размеров, в соответствии с размерами ног испытателей)
	1 пара обуви

	5 Прочность при разрыве материала верха
	5.3
	3 полупары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	3 испытуемые пробы
(для каждого направления)

	6 Сопротивление раздиру материала верха
	5.4
	3 полупары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	3 испытуемые пробы
(для каждого направления)

	7 Прочность швов соединений верха
	5.5
	3 полупары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	3 испытуемых пробы

	8 Прочность крепления верха с подошвой
	5.6
	3 полупары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	3 испытуемых пробы

	9 Устойчивость подошвы к многократному изгибу
	5.7
	3 полупары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	3 испытуемых пробы

	10 Герметичность
	5.8
	3 полупары 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	1 полупара обуви

	11 Стойкость к проникновению жидких химических веществ
	5.9
	3 полупары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	1 испытуемая проба
материала и шва

	12 Сопротивление скольжению
	5.10
	2 пары обуви 
(среднего размера)
	1 пара обуви

	13 Стойкость к дезактивации
	5.11
	в соответствии с количеством образцов, установленных в настоящей таблице для каждого метода испытаний
	в соответствии с количеством испытуемых проб, установленных в настоящей таблице для каждого метода испытаний

	14 Коэффициент дезактивации
	5.12
	в соответствии с 
ГОСТ 12.4.217
	в соответствии с 
ГОСТ 12.4.217






Окончание таблицы 3
	Показатель
	Пункт настоящего стандарта
	Тип и количество образцов
	Тип и количество испытуемых проб из каждого образца

	15 Защита от статического электричества
	5.13.1
	3 пары обуви 
(наименьшего, среднего и наибольшего размеров)
	1 пара обуви

	Примечание — Образец – изделие дополнительной обуви (полупара или пара), подлежащая испытаниям; испытуемая проба – часть образца непосредственно подвергаемая испытаниям



6.2 Осмотр 
Осмотр образцов дополнительной обуви проводится до и после испытаний.
Осмотр образцов, а также маркировки и указаний по эксплуатации, проводится в рассеянном естественном или искусственном свете при освещенности не менее 300 лк без применения дополнительных измерительных или технических средств. При проведении визуального контроля возможно использование дополнительного освещения.
Температура окружающей среды при проведении осмотра от плюс 20 °С до плюс 35 °С. При проведении осмотра контролируемая поверхность или элемент образца располагается на расстоянии не более 600 мм. 
При положительных результатах осмотра до испытаний, образцы допускаются к испытаниям. При отрицательных результатах осмотра образец признается не прошедшим испытания.
По результатам осмотра не допускаются:
- отклонения от требований к конструкции, указанных в 5.5.1;
- отклонения от требований к маркировке до и после дезактивации;
- нарушение работоспособности застежек и соединений дополнительной обуви;
- разрывы или нарушение целостности (подошвы, материалов или швов дополнительной обуви);
- другие дефекты (трещины, перфорации, деформации).
Оценка читаемости маркировки образцов в ходе осмотра проводится с привлечением трех испытателей, при этом не менее двух испытателей из трех должны оценить маркировку, как легко читаемую невооруженным глазом.  К участию в исследованиях допускаются испытатели без патологических изменений органа зрения, с остротой зрения каждого глаза не менее 0,8 без коррекции.

6.3 Определение размера дополнительной обуви
Размер дополнительной обуви измеряют по горизонтальной линии между крайними точками носочной и пяточной части подошвы с помощью металлической линейки по ГОСТ 427.

6.4 Определение герметичности
Верх голенища дополнительной обуви герметизируют, устанавливая заглушку и стягивая голенище хомутом или жгутом. Заглушку соединяют через штуцер (фитинг) с линией сжатого воздуха и манометром. 
Приготавливают мыльный раствор, используя мыло туалетное или хозяйственное (например, мыло хозяйственное 65%-ное) в пропорции 60 г на 1000 см3 воды, тщательно перемешивая до его полного растворения. 
В системе устанавливают и поддерживают избыточное давление (1200±50) Па в течение всего времени испытания. После выдержки в течение 5 мин испытуемый образец обмазывают мыльным раствором, включая швы и соединения.
Образец считают герметичным при отсутствии пузырьков на его поверхности.

7 Маркировка
7.1 Маркировка дополнительной обуви
Дополнительная обувь должна иметь маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ 7296-2025 (3.3), технического регламента [1] или нормативным правовым актам, действующими на территории государства, принявшего стандарт. Маркировка должна быть нанесена либо непосредственно на каждую полупару дополнительной обуви, либо на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к каждой полупаре дополнительной обуви. Маркировка должна быть трудноудаляемой, четко видимой и разборчивой, в том числе и после дезактивации в соответствии с п. 5.11 для дополнительной обуви многоразового применения. Маркировка должна содержать, как минимум, следующую дополнительную информацию:
1) обозначение настоящего стандарта;
2) классификационный признак в соответствии с разделом 4: дополнительная обувь многоразового применения или дополнительная обувь одноразового применения;
3) информацию о материале верха и подошвы дополнительной обуви;
4) размер дополнительной обуви;
5) информацию об размере основной специальной обуви, совместимой с дополнительной обувью;
6) обозначение защитных свойств в соответствии с ГОСТ 12.4.103;
7) обозначение дополнительных защитных свойств в соответствии с п. 5.13;
8) фразу «См. указания по эксплуатации» или соответствующую пиктограмму.

7.2 Маркировка на упаковке
Упаковка специальной обуви – по ГОСТ 7296-2025 (раздел 4). 
Каждая упаковка дополнительной обуви должна иметь маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ 7296-2025 (3.3.4, 3.3.5), технического регламента [1] или нормативным правовым актам, действующими на территории государства, принявшего стандарт. 
Маркировка должна содержать, как минимум, следующую дополнительную информацию:
1) обозначение настоящего стандарта;
2) классификационный признак в соответствии с разделом 4: дополнительная обувь многоразового применения или дополнительная обувь одноразового применения;
3) информацию о материале верха и подошвы дополнительной обуви;
4) размер дополнительной обуви;
5) информацию об размере основной специальной обуви, совместимой с дополнительной обувью;
6) обозначение защитных свойств в соответствии с ГОСТ 12.4.103;
7) обозначение дополнительных защитных свойств в соответствии с п. 5.13;
8) фразу «См. указания по эксплуатации» или соответствующую пиктограмму.


8 Указания по эксплуатации
Указания по эксплуатации должны соответствовать требованиям                          ГОСТ 7296-2025 (3.3.6), технического регламента [1] или нормативным правовым актам, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
Указания по эксплуатации должны быть составлены на официальном(-ых) языке(-ах) страны или региона назначения.
Изготовитель в указаниях по эксплуатации предоставляет, как минимум, следующую дополнительную информацию:
1) обозначение настоящего стандарта;
2) классификационный признак в соответствии с разделом 4: дополнительная обувь многоразового применения или дополнительная обувь одноразового применения;
3) информацию о материале верха и подошвы дополнительной обуви;
4) обозначение защитных свойств в соответствии с ГОСТ 12.4.103;
5) обозначение дополнительных защитных свойств в соответствии с 5.13;
6) предупреждение о том, что дополнительная обувь одноразового применения не подлежит повторному применению;
7) информацию о проверках, которые должны быть проведены пользователем перед применением (при необходимости);
8) инструкции по надеванию, подгонке и снятию;
9) инструкции по надлежащему использованию;
10) сведения по уходу и/или дезактивации (ее режимов), в соответствии со свойствами применяемых материалов, с учетом рекомендаций производителей материалов;
11) информацию о совместимой основной специальной обуви по                        ГОСТ 12.4.270 (с указание ее размеров), сведения о совместном использовании, правилах подбора и возможных ограничениях;
12) информацию о других средствах индивидуальной защиты, с которыми может применяться дополнительная обувь.
13) информацию о том, что эксплуатация дополнительной обуви допускается только поверх основной специальной обуви. 
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