**МКС 23.080**

**ИЗМЕНЕНИЕ №1 ГОСТ EN 809 – 2017 Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей. Общие требования безопасности**

**Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации**

**(протокол N от )**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (управлению строительством) следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации (управлению строительством)**

**Введение.** Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности, предъявляемые к жидкостным насосам, а также описывает критерии соответствия таким требованиям. Стандарт соответствует положениям Приложения 1 новой Директивы Европейского Союза 2006/42/ЕС на безопасность машин и механизмов. Перечень опасных факторов, определяемых настоящим стандартом, указан в разделе 4 «Перечень значительных опасностей»;

второй абзац изложить в следующей редакции:

«Настоящий стандарт имеет идентичную степень соответствия с исходным Европейским стандартом типа С по классификации EN ISO 12100-1 (т. е. устанавливает минимальные требования к безопасности отдельной группы машин). В случае разночтений между положениями стандарта типа С и положениями стандартов типа А и В (касающихся общих положений безопасности и некоторых частных аспектов), положения стандарта типа С имеют преимущественную силу.»

**Раздел 8.** Заменить элемент списка «СЕ-маркировка» на «Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке»;

Удалить сноску к разделу.