**МКС 67.160.10**

**Изменение № 2 ГОСТ 12712–2013 Водки и водки особые. Общие технические условия**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от )**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:**

**[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации**

Предисловие

Первый абзац изложить в новой редакции: «Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

1.Область применения Второй абзац. Заменить слова: «к маркировке – в 5.3» на «к упаковке – в 5.3, к маркировке – в 5.4».

2 Нормативные ссылки дополнить:

По всему тексту ГОСТ 12712-2013 заменить: «крепость, %» на «крепость, % об.».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями\*:

3.1 водка: спиртной напиток крепостью от 37,5 % об. до 56 % об., произведенный на основе ректификованного этилового спирта и подготовленной (исправленной) воды с обработкой водно-спиртового раствора (сортировки) сорбентами с последующим фильтрованием, с пищевыми ингредиентами или без них, и представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом. Допускается в бутылку с водкой внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г, специально подготовленных колосьев и/или зерен различных злаковых культур, требования к подготовке которых должны быть приведены в технологической инструкции на конкретное наименование.

3.2 «особая водка» – водка крепостью от 37,5 до 45 процентов с подчеркнуто специфическим ароматом и (или) вкусом, получаемым(и) за счет внесения пищевых ингредиентов, и (или) с добавлением ароматных спиртов, других ароматических компонентов, изготовленная путем смешивания ректификованного этилового спирта с подготовленной (исправленной) водой с последующей обработкой этого водно-спиртового раствора активным углем и последующим фильтрованием.

\* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [5].

Раздел 5

пункт 5.1.4 после слов «установленных в [1]» дополнить ссылкой «[5]».

пункт 5.2 второй абзац после слов «пищевого сырья» дополнить «, соответствующий требованиям [5]».

третий абзац исключить слова «для естественной воды» и заменить слова: «исправленной, в том числе умягченной воды» на «подготовленной (исправленной)».

последний абзац после слов «соответствовать требованиям [1]» дополнить ссылкой «[5]».

пункт 5.3 после слов «в соответствии с [3]» дополнить ссылкой «[5]».

пункт 5.4 после слов «в соответствии с [4]» дополнить ссылкой «[5]».

Раздел «Библиография» дополнить ссылкой [5]:

[5] ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

|  |  |
| --- | --- |
| Директора ВНИИПБТ - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,  |  И.М. Абрамова |
| Заведующая лабораторией технологии ликероводочного производства |  Н.Е. Головачёва |
| Ведущий научный сотрудник лаборатории технологии ликероводочногопроизводства |  С.С. Морозова |

Заведующая отделом стандартизации,

сертификации и метрологии А.В. Шарыкина