**МКС 67.160.10**

**Изменение № 1 ГОСТ 33723-2016 Дистиллят зерновой. Технические условия**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от )**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:**  **[коды альфа-2 по** [**МК (ИСО 3166) 004**](http://docs.cntd.ru/document/842501075)**]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации**

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 9218–86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия» на «ГОСТ 9218–2015 Автомобильные транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей. Технические требования и методы испытаний»;

«ГОСТ 9353–90 Пшеница. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 9353–16 Пшеница. Технические условия»;

ГОСТ 16990–88 Рожь. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 16990–2017 Рожь. Технические условия»;

«ГОСТ 28672–90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 28672–2019 Ячмень. Технические условия»;

исключить сноски: «\*», «\*\*»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 5583–78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия»;

«ГОСТ 13195–73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа»;

«ГОСТ 33817–2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»;

«ГОСТ 34675–2020 Дистилляты зерновые и ромовые, дистиллят виски, напитки спиртные на их основе. Газохроматографический метод определения концентрации летучих компонентов».

Пункт 3.1. Заменить слова: «сброженного зернового или солодового сусла» на «сброженного зернового **и/или** солодового сусла».

Пункт 4.1.4 изложить в новой редакции: «Показатель безопасности зернового дистиллята (метиловый спирт) должен соответствовать требованиям, установленным [1], [6]»;

Пункт 4.2.2. Заменить слова: «или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт» на «и обеспечивать сохранение качества и безопасности зернового дистиллята».

Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции: «Для выдержки зерновых дистиллятов используют дубовые бочки, дубовые буты, резервуары (эмалированные или из нержавеющей стали), изготовленные из материалов, обеспечивающих сохранение качества и безопасность зерновых дистиллятов, дубовую клепку по ГОСТ 247, газообразный технический и медицинский кислород по ГОСТ 5583».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«Определение органолептических показателей – по ГОСТ 33817»;

исключить сноску: «\*».

Пункт 6.3. После ссылки: «по ГОСТ 32036» дополнить ссылкой «или ГОСТ 34675».

Пункт 6.5. Дополнить ссылкой: «или ГОСТ 13195».

Библиография. Дополнить ссылкой [6]:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [6] | Технический регламент Евразийского экономического союза  ТР ЕАЭС 047/2018 | О безопасности алкогольной продукции |

».