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Введение

Международный стандарт IEC 60335-2-32 разработан Техническим комитетом по стандартизации TC 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов» Международной электротехнической комиссии (IEC).
Шестое издание отменяет и заменяет пятое издание, опубликованное в 2019 г. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.
Основные изменения в настоящем стандарте по сравнению с предыдущей редакцией заключаются в следующем:
a) текст стандарта приведен в соответствие с содержанием IEC 60335-1:2020;
b) текст некоторых примечаний переведен в основной текст стандарта (раздел 1);
c) применен испытательный щуп 19 (8.1.1, 20.2, B.22.3, B.22.4).

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ IEC 60335-1–2024, разработанным на основе шестого издания IEC 60335-1:2020.

Примечание 1 – В настоящем стандарте при упоминании «Часть 1» подразумевается IEC 60335-1.

Настоящий стандарт дополняет или изменяет соответствующие положения ГОСТ IEC 60335-1–2024.
Если конкретный пункт части 1 не упоминается в настоящем стандарте, этот пункт применяют в зависимости от возможности. Если в настоящем стандарте указано «дополнение», «изменение» или «замена», соответствующий текст в части 1 следует адаптировать соответствующим образом.

Примечание 2 – Используется следующая система нумерации:
- подразделы, таблицы и рисунки, пронумерованные начиная со 101, являются дополнительными к тем, что приведены в части 1;
- если примечания не включены в новый пункт или не включают примечания в части 1, они нумеруются, начиная с 101, включая примечания в замененном пункте или подпункте;
- дополнительные приложения обозначены буквами AA, BB и т.д.
Примечание 3 – В настоящем стандарте использованы следующие шрифтовые выделения:
- текст требований – светлый;
- методы испытаний – курсив;
- примечания – светлый петит.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.

Выполнение требований настоящего стандарта допустимо проводить лицам, имеющим соответствующую квалификацию и опыт.
Настоящий стандарт устанавливает признанный международным сообществом уровень защиты от опасностей, создаваемых прибором при его нормальном применении, с учетом инструкций изготовителя, включая электрические, механические, термические, пожарные и радиационные опасности. В стандарте рассмотрены возможные нештатные ситуации, которые могут возникать на практике, а также вопросы влияния электромагнитных воздействий на безопасную работу приборов.
Настоящий стандарт, насколько это возможно, учитывает требования серии стандартов IEC 60364, с целью обеспечения совместимости с правилами подключения прибора к электросети.
Если устройство, входящее в область применения настоящего стандарта, также включает в себя функции, которые входят в область применения другого стандарта серии стандартов IEC 60335-2, соответствующий стандарт из серии IEC 60335-2, применяют к каждой функции отдельно, в зависимости от целесообразности. Если применимо, учитывают влияние одной функции на другую.
Если стандарт части 2 не содержит дополнительных требований для охвата опасностей, рассматриваемых в части 1, применяют часть 1.

Примечание 4 – Это означает, что технические комитеты, ответственные за стандарты, входящие в серию IEC 60335-2, определили, что нет необходимости указывать особые требования к рассматриваемому прибору сверх общих требований.

Настоящий стандарт относится к серии стандартов, рассматривающих безопасность приборов, и имеет приоритет над горизонтальными и общими стандартами, в область применения которых входят указанные аспекты стандартизации.

Примечание 5 – Горизонтальные и общие стандарты, рассматривающие аспекты безопасности, неприменимы, поскольку они учитывались при разработке общих и частных требований для серии стандартов IEC 60335.

Если при осмотре и испытании обнаружено, что прибор, соответствующий настоящему стандарту, имеет другие характеристики, которые снижают установленный уровень безопасности, то такой прибор не считают соответствующим требованиям безопасности, установленным настоящим стандартом.
Прибор, в котором используют материалы или формы конструкции, отличающиеся от указанных, допускается признавать соответствующим требованиям настоящего стандарта, если он выдержал испытания и установлено, что он эквивалентен приборам, указанным в настоящем стандарте.

Примечание 6 – Стандартами, касающимися аспектов, не связанных с безопасностью бытовой техники, являются:
- стандарты МЭК, опубликованные Техническим комитетом 59, касающиеся методов измерения производительности;
- CISPR 11, CISPR 14-1 и соответствующие стандарты серии IEC 61000-3, касающиеся электромагнитных излучений;
- CISPR 14-2, касающийся электромагнитной помехоустойчивости;
- стандарты IEC, опубликованные Техническим комитетом 111, касающиеся вопросов охраны окружающей среды.
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	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Часть 2-32
Частные требования к массажным приборам


	Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-32. Particular requirements for massage appliances
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1 Область применения
Данный раздел части 1 заменен следующим.

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к электрическим массажным приборам бытового и аналогичного назначения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов, включая приборы питаемые постоянным током (DC) и приборы с батарейным питанием. 
Примерами приборов, на которые распространяется настоящий стандарт, являются:
- массажеры для ног;
- водяные массажеры для ног;
- ручные массажеры;
- массажные кровати;
- массажные пояса;
- массажные кресла;
- массажные подушки.
Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и в фермерских хозяйствах, входят в область распространения настоящего стандарта.
Настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей при использовании приборов, с которыми пользователи сталкиваются внутри и вне дома. Настоящий стандарт не учитывает опасности, возникающие: 
- при использовании приборов без надзора и инструкций пользователями (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора и инструкций;
- при использовании приборов детьми для игр.
Следует учитывать, что:
- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту судов и самолетов, могут быть необходимы дополнительные требования;
- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и другие предъявляют к приборам дополнительные требования.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- приборы, сконструированные исключительно для промышленного применения;
- приборы, предназначенные для применения в местах, где преобладают особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ);
- электрические приборы для ухода за ногами, не содержащие электродвигателей, и другие электрические приборы для ухода за кожей или волосами (IEC 60335-2-23);
- электрические приборы для ухода за кожей лица, предназначенные для бытового, коммерческого и аналогичного использования (IEC 60335-2-115).

2 Нормативные ссылки
[bookmark: _Toc68904561]Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

Дополнение
IEC 60335-2-17, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам)
IEC 60584-1, Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerances [Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы (EMF)]


3 Термины и определения
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

3.1 Определения, относящиеся к физическим характеристикам
3.1.9 Изменение
нормальная работа (normal operation)

Заменить первый абзац следующим
Ручные приборы работают без внешней нагрузки, за исключением нагрузки, которую создает головка вибратора. 
Приборы, предназначенные для использования под ногами сидящего человека, работают с платформой, нагруженной массой 5 кг, равномерно распределенной на площади 100×300 мм. Приборы, содержащие нагревательные элементы, работают с двумя листами термоизоляции, размещенной на платформе для ног. Листы термоизоляции сделаны из открыто-ячеистого полиэфира размерами приблизительно 300×100×15 мм. Они расположены вместе и нагружены равномерно распределенной массой 10 кг. Приборы, имеющие резервуар для жидкости, наполняют водой в соответствии с инструкциями и нагружают массой 10 кг.

Примечание 101 - Открыто-ячеистый полиэфир имеет следующее строение:
- плотность ячеек  на 1 см;
- удельный вес 30 кг/м3   %;
- жесткость (120-170) Н при 40%-ном вдавливании, измеренная в соответствии с ISO 2439.

Приборы, предназначенные для использования под ногами стоящего человека, работают с платформой, нагруженной массой 90 кг, равномерно распределенной на площади 200×300 мм.
Массажные пояса работают с поясом, нагружаемым силой 200 Н. Сила приложена в горизонтальном направлении с помощью ролика, пояс располагают приблизительно симметрично относительно ролика.
Массажные подушки работают с подушкой, размещенной между двумя слоями фетра и установленной на плоской горизонтальной поверхности. Фетр толщиной приблизительно 25 мм и весом (4±0,4) кг/м2 должен выступать за края подушки не менее чем на 15 мм. Верхний слой фетра нагружают массой 90 кг, распределяя ее равномерно по поверхности площадью 300×300 мм.
Массажные кресла работают без нагрузки.
Массажные кровати нагружают массой 90 кг, распределяя ее равномерно по поверхности площадью 0,5×2,0 м.
Водяные массажеры для ног наполняют водой температурой (40±2) °С.

4 Общие требования
Применяют данный раздел части 1.

5 Общие условия испытаний
Применяют данный раздел части 1.

6 Классификация
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

6.1 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Переносные приборы должны быть классов II или III. Стационарные приборы должны быть классов I, II или III.

7 Маркировка и инструкции
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

7.12 Дополнение
Инструкции для приборов, имеющих нагреваемые части поверхности, соприкасающиеся с кожей, должны содержать следующие сведения:
«Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором».
Инструкции для приборов, имеющих контейнер для жидкости, наполняемый водой, должны содержать следующее:
«Если из прибора вытекает вода, прибором пользоваться запрещается».

8 Защита от доступа к токоведущим частям
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

8.1.1 Изменение
В дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний. 

8.1.4 Изменение
Все части, находящиеся под напряжением, в приборах для массажа ног, использующих воду, считаются токоведущими частями.

9 Пуск электромеханических приборов
Данный раздел части 1 не применяют.

10 Потребляемая мощность и ток
Применяют данный раздел части 1.

11 Нагрев
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

11.2 Изменение
Заменить четвертый абзац следующим
Комбинированные приборы располагают, как указано для электромеханических приборов.

11.3 Дополнение
Если внешние доступные поверхности являются достаточно плоскими и допускают доступ, то для измерения повышения температуры внешних доступных поверхностей, указанных в таблице 101, используют испытательный щуп, показанный на рисунке 101. Щуп прикладывают к поверхности с усилием (4 ± 1) Н так, чтобы обеспечить наилучший возможный контакт между щупом и поверхностью. Измерение проводят после контакта в течение 30 с.
Щуп можно удерживать на месте с помощью зажима для лабораторной стойки или аналогичного устройства. Допускается использовать любой измерительный прибор, дающий те же результаты, что и щуп.

11.7 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Ручные приборы работают в течение 20 мин.
Другие приборы работают до установившегося состояния.

Заменить первое перечисление третьего абзаца следующим
- полностью разряженная батарея заряжается во время работы прибора в соответствии с указаниями в течение 1 часа или указанного времени, в зависимости от того, что наступит раньше, если это разрешено конструкцией прибора;

11.8 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Во время испытания постоянно контролируют повышение температуры, которое не должно превышать значений, указанных в таблицах 3 и 101.

Дополнение
Повышение температуры частей, которые контактируют с кожей или волосами, должно быть не более значений, установленных для ручек, постоянно удерживаемых рукой.
Температура воды в середине емкости должна быть не более 50°С.
Для массажных подушек с нагревательными элементами принимают ограничения температуры, установленные для нагреваемых подушек в IEC 60335-2-17.

Таблица 101 — Максимальное повышение температуры для указанных внешних доступных поверхностей при нормальных условиях эксплуатации
	Поверхность
	Повышение температуры внешних доступных поверхностей, a, e К

	
	Поверхности приборов, расположенных на полу
	Поверхности ручных приборов и других приборов

	Оголенный металл
	38
	42

	Металл с покрытиемb
	42
	49

	Стекло и керамика
	51
	56

	Пластик и пластиковое покрытие толщиной более 0,4 мм c, d
	58
	62

	а Повышение температуры на нижней стороне приборов, предназначенных для использования на полу, недоступные для щупа диаметром 75 мм с полусферическим концом, не измеряют.
b Металл считается покрытым, если используется покрытие толщиной не менее 90 мкм, выполненное эмалевым или непластмассовым покрытием.
c Предельное повышение температуры пластика также применяют к пластику, имеющему металлическую отделку толщиной менее 0,1 мм.
d Если толщина пластикового покрытия не превышает 0,4 мм, применяют пределы повышения температуры металла с покрытием или стекла и керамического материала.
e Пределы также применимы к приборам, предназначенным для коммерческого использования, например, в аэропортах, торговых центрах и т.д.

	Примечание — Температурные пределы ручек, рукояток, захватов, кнопок, пультов управления и аналогичных деталей указаны в таблице 3.



12 Заряд металл-ионных батарей
Применяют данный раздел части 1.

13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

13.2 Изменение
Заменить два последних перечисления восьмого абзаца, следующим, и исключить девятый абзац
- для стационарных приборов класса I, за исключением закрепленных приборов – 0,75 мА;
- для закрепленных электромеханических приборов класса I – 3,5 мА;
- для закрепленных комбинированных приборов класса I – 3,5 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора (в зависимости от того, что больше), но не более 5 мА.

14 Динамические перегрузки по напряжению
Применяют данный раздел части 1.

15 Влагостойкость
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

15.2 Дополнение
Водяные массажеры для ног полностью наполняют раствором для разлива жидкости, и затем опорожняют в течение 30 с, наклоняя или переворачивая наиболее неблагоприятным способом.

16 Ток утечки и электрическая прочность
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

16.2 Изменение
Заменить два последних перечисления четвертого абзаца, следующим, и исключить шестой абзац
- для стационарных приборов класса I, за исключением закрепленных приборов – 0,75 мА;
- для закрепленных электромеханических приборов класса I – 3,5 мА;
- для закрепленных комбинированных приборов класса I – 3,5 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора (в зависимости от того, что больше), но не более 5 мА.

17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
Применяют данный раздел части 1.

18 Износостойкость
Данный раздел части 1 не применяют.

19 Ненормальная работа
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

19.1 Дополнение
Приборы, содержащие резервуар для жидкости, заполняемый пользователем, подвергают также испытанию по 19.101.

19.7 Изменение
Приборы, предназначенные для использования под ногами сидящего человека, массажные подушки, кресла и кровати работают до установившегося состояния. Другие приборы работают 30 с.

19.9 Не применяют

19.10 Дополнение
Испытание также проводят, не удаляя съемные части.

19.13 Дополнение
При испытании по 19.101 повышение температуры поверхности резервуара не должно превышать 60 К.

19.101 Приборы, содержащие резервуар для жидкости, заполняемый пользователем, работают при номинальном напряжении и без жидкости.

20 Устойчивость и механические опасности
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

20.1 Изменение
Портативные приборы подвергают испытанию, когда они установлены на подставку для зарядки.

Изменение
Заменить седьмой абзац следующим
Прибор не должен опрокидываться, за исключением случаев, если прибор или его часть, которая опрокидывается, соответствуют всем нижеследующим требованиям:
- прибор содержит только цепи, которые питаются безопасным сверхнизким напряжением в соответствии с 8.1.4;
- прибор содержит только маломощные цепи в соответствии с 19.11.1;
- прибор сбрасывают с высоты 1 м на жестко закрепленную бетонную поверхность 5 раз, при этом прибор удерживается в различных положениях, в зависимости от вероятности падения. После падений прибор или его часть, в зависимости от ситуации, не должны иметь повреждений, чтобы не нарушалось соответствие требованиям 15.1 и 20.2;
- максимальный вес прибора, готового к использованию, составляет 450 г;
- готовый к использованию прибор не имеет острых краев. Край с радиусом 1 мм или более не считается острым.

20.2 Дополнение
В дополнение к испытательному щупу 18 при аналогичных условиях испытания также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032.

21 Механическая прочность
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

21.1 Изменение
Приборы, предназначенные для использования под ногами сидящего человека, нагружают, как установлено для условий нормальной работы, но массой, увеличенной до 90 кг. Нагрузку прикладывают в течение 30 с.
Ручные части приборов также испытывают по 21.101.

21.101 Ручную часть прибора помещают на перевязи, которые изготавливают путем скрепления четырех углов одного слоя марли. Самая нижняя точка подвесного устройства подвешивается на высоте 900 мм над бетонной или подобной твердой поверхностью.
Ручную часть прибора, закрепленную на подвесе, опускают из неподвижного положения. Испытание проводят пять раз, при этом ручную часть прибора устанавливают таким образом, чтобы она падала на бетонную поверхность в пяти различных положениях.
Прибор не должен быть поврежден до такой степени, чтобы это нарушало соблюдение требований 8.1 и 29.

22 Конструкция
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

22.101 Приборы должны быть сконструированы так, чтобы волосы не могли быть затянуты в прибор или накручены на движущиеся части.
Соответствие проверяют осмотром.

22.102 Приборы, в которых используется вода и циркулирует воздух, должны быть сконструированы так, чтобы вода не могла проникать в двигатель и контактировать с токоведущими частями или основной изоляцией.
Соответствие проверяют следующим испытанием.
Отверстие для защиты от перелива перекрывают и прибор наполняют водой до отверстия для переливания. Противодренажные (обратные) клапаны приводят в нерабочее состояние поочередно.
После испытания на изоляции не должно быть следов воды, которые могут привести к уменьшению путей утечки и воздушных зазоров ниже значений, установленных в разделе 29.

23 Внутренняя проводка
Применяют данный раздел части 1.

24 Компоненты
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

24.2 Дополнение
Массажные подушки могут быть оснащены выключателем, установленным в гибком шнуре.
Массажные кресла и массажные кровати могут быть оснащены пультом управления, встроенным в гибкий шнур, при условии, что длина гибкого шнура такая, что при нормальном использовании пульт управления не касается пола.
Пульт управления, не содержащий токоведущих частей, может быть встроен в гибкий шнур независимо от его длины.

25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.
25.7 Дополнение
Плоский двойной мишурный шнур допускается для ручных массажных приборов, если они оснащены неразборной вилкой.

26 Зажимы для внешних проводов
Применяют данный раздел части 1.

27 Заземление
Применяют данный раздел части 1.

28 Винты и соединения
Применяют данный раздел части 1.

29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция
Применяют данный раздел части 1.

30 Теплостойкость и огнестойкость
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.
Заменить два перечисления в критериях соответствия следующим 
- для массажных приборов 30.2.2 применяют.

31 Стойкость к коррозии
Применяют данный раздел части 1.

32 Радиация, токсичность и подобные опасности
Применяют данный раздел части 1.
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A – клей; B – провода термопары диаметром 0,3 мм по IEC 60584-1, тип K; C – расположение рукоятки, обеспечивающее усилие контакта (4±1) Н; D – поликарбонатная трубка: внутренний диаметр 3 мм, наружный диаметр 5 мм; E – диск из луженой меди: диаметр 5 мм, толщина 0,5 мм

Рисунок 101 – Щуп для измерения температуры поверхности



Приложения

Применяют приложения части 1, за исключением следующего.


Приложение B
(обязательное)
Приборы с батарейным питанием, отделяемые батареи и съемные батареи для приборов с батарейным питанием

Применяют приложение части 1, за исключением следующего.

B.11.1 Дополнение
Для ручных приборов, работающих со съемными батареями или отделяемыми батареями, которые отсоединяются от прибора для целей заряда, прибор работает в течение 20 минут или до разрядки второй батареи, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Для ручных приборов со встроенными батареями или отделяемыми батареями, которые не отсоединяются от прибора для целей заряда и которые не могут выполнять свои функции по назначению во время заряда батарей, прибор работает в течение 20 минут или до полного разряда батареи, в зависимости от того, что произойдет раньше.

B.22.3 Дополнение
В дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.

B.22.4 Дополнение
В дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.




Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	IEC 60335-2-17
	IDT
	ГОСТ IEC 60335-2-17-2025 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам»

	IEC 60584-1
	-
	*

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. 

Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: 
- IDT – идентичные стандарты.
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