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Минск
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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
1  РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «СПР СЭЙФТИ» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование 
национального органа 
по стандартизации

	
	
	

	
	
	



4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ISO 16321-3:2021/Amd 1:2025 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица профессионального применения. Часть 3: Дополнительные требования к средствам защиты из сетчатых материалов» («Eye and face protective for occupation use – Part 3: Additional requirements for mesh protectors», IDT).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 94 «Средства индивидуальной защиты», Подкомитетом SC 6 «Защита глаз и лица», в сотрудничестве с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN), Техническим комитетом CEN/TC 85 «Средства защиты глаз».
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями и терминологией, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
          5  ВЗАМЕН ГОСТ EN 1731-2014 (EN 1731:2006) 
6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав. Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации своего государства аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»



Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.
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Введение

Семейство документов, состоящее из стандартов серий ISO 16321, ISO 18526 и ISO 18527, было разработано в ответ на потребность заинтересованных сторон во всем мире в разработке минимальных требований и методов испытаний средств защиты глаз и лица, продаваемых на международном рынке. В стандарте ISO 4007 представлены термины и определения для различных типов продукции. Методы испытаний приведены в стандартах серии ISO 18526, а требования к профессиональным средствам защиты глаз и лица приведены в стандартах серии ISO 16321. Средства защиты глаз для конкретных видов спорта в основном рассматриваются в стандартах серии ISO 18527. 
























                                                       ГОСТ ISO 16321-3-202Х (проект, RU, первая редакция)
ГОСТ ISO 16321-3-202Х (проект, RU, первая редакция)


IV
III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда. 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА 
Требования
Часть 3
Требования к средствам индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов
 Eye and face protection for occupation use – Part 3: Additional requirements for mesh protectors

Дата введения

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к характеристикам и маркировке средств индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов (далее - сетчатые СИЗ глаз и лица), предназначенных для защиты от механических воздействий, например, от ударов летящих частиц и осколков. Другие применимые требования к сетчатым СИЗ глаз и лица и к оправам/креплениям, на которых они должны устанавливаться, приведены в ISO 16321-1.
Настоящий документ также распространяется на сетчатые СИЗ глаз и лица, используемые в учебных заведениях, при выполнении работ, аналогичных профессиональным, например работ типа «сделай сам».
Настоящий документ не распространяется на средства индивидуальной защиты от брызг жидкости (включая расплавленный металл), горячих твердых частиц, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Для защиты от таких видов опасности требуются соответствующие дополнительные или альтернативные средства защиты, описанные в ISO 16321-1.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 4007 Personal protective equipment – Eye and face protection – Vocabulary (Средства индивидуальной защиты. Защита глаз и лица. Словарь)
ISO 16321-1:2021 Eye and face protection for occupational use – Part 1: General requirements (Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Часть 1: Общие требования)
ISO 18526-2:2020 Eye and face protection – Test methods - Part 2: Physical optical properties (Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 2: Физические оптические свойства)
ISO 18526-3:2020 Eye and face protection – Test methods - Part 3: Physical and mechanical properties (Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 3: Физико-механические свойства)
ISO 18526-4 Eye and face protection – Test methods - Part 4: Headforms (Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 4: Макеты головы человека)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы термины, приведенные в ISO 4007.
ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:
-	платформа онлайн-просмотра ISO, доступная по адресу: https://www.iso.org/obp/
-	Электропедия IEC, доступная по адресу: http://www.electropedia.org/

4 Требования
4.1 Общие положения
В настоящем документе приведены только требования, отличающиеся от требований стандарта ISO 16321-1 или дополняющие их.
Должны соблюдаться следующие требования ISO 16321-1:
a) общие требования к средствам защиты (п.п. 4.2–4.6);
b) поле зрения (п. 5.1);
c) области защиты (п. 7.1);
d) наголовная лента и наголовное крепление (п. 7.2);
e) базовый уровень удара средств индивидуальной защиты в сборе (п. 7.4);
f) устойчивость к тепловому воздействию (п. 7.5);
g) устойчивость к коррозии (в применимых случаях) (п. 7.7);
h) устойчивость к воспламенению (п. 7.8);
i) проникание через отверстия для вентиляции и зазоры (в применимых случаях) (п. 7.9); 
j) Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц, уровень удара C, D, E, (необязательное требование) (п. 7.10);
k) удары объектов большой массы, уровень удара HM, (необязательное требование) (п. 7.11).
Указанные в настоящем документе дополнительные требования обязательны для выполнения.
Описанные в настоящем документе сетчатые СИЗ глаз и лица ), предназначены для использования при нормальных температурах окружающей среды (23±5) °C. Для гарантии, что критические аспекты защиты не будут нарушены из-за экстремальных температур, превышающих нормальный диапазон рабочих условий (от -5 °C до +55°C), в этот документ включены (необязательные) физические и механические требования к экстремальным температурам. Эти физические и механические требования также могут быть предоставлены производителями для подтверждения требований к защите при температурах ниже -5 °C и/или выше +55 °C.















) Для целей настоящего стандарта термин «сетчатые СИЗ глаз и лица» используется как синоним сетчатых щитков и оправ/креплений, на которых они должны устанавливаться, но не ограничиваясь ими.
 
4.2    Светопропускание сетчатых СИЗ глаз и лица
При измерении в соответствии с п. 7 ISO 18526-2 коэффициент светопропускания сеткой, обеспечивающей видимость во всех областях в поле зрения, должен превышать 20,0 %. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Источник света для данного расчета не указан, так как результаты будут одинаковыми для всех источников света.

4.3    Количество ячеек в сетчатых СИЗ глаз и лица
Щитки защитные лицевые и очки защитные закрытого типа: при использовании сетки с квадратными ячейками, покрывающей не менее 90 ячеек, минимальное количество целых ячеек в сетке должно составлять 15 на см² при испытаниях в соответствии со стандартом ISO 18526-3:2020, раздел 11.1.
Очки защитные открытого типа: при использовании квадратной сетки с не менее чем 150 ячейками минимальное количество целых ячеек в сетке должно составлять 50 на см² при испытаниях в соответствии со стандартом ISO 18526-3:2020, 11.1».
Указанные минимальные значения должны соблюдаться в каждой из пяти контрольных точек во фронтальной зоне каждого глаза.

          4.4    Контакт с металлическими деталями в сетчатых СИЗ глаз и лица
При проведении испытаний в соответствии п. 11.1 ISO 18526-3 металлические части сетчатых СИЗ глаз и лица не должны непосредственно соприкасаться с головой/лицом пользователя.

4.5   Отражение от средств защиты из сетчатых материалов
При проведении испытаний в соответствии с п. 13.3 ISO 18526-2 световой коэффициент отражения, ρv, от поверхности сетки со стороны глаз не должен превышать 10 %.

         4.6  Дополнительные или альтернативные линзы	
Дополнительные или альтернативные линзы, устанавливаемые на сетчатые СИЗ глаз и лица, должны соответствовать требованиям  ISO 16321-1. Дополнительная или альтернативная линза должна соответствовать или превышать требования к уровню удара, предъявляемые к сетчатым СИЗ глаз и лица, на которых установлена линза.

      5    Маркировка сетчатых СИЗ глаз и лица 
       5.1  Общие положения
При испытании в соответствии с п. 8 ISO 18526-3 вся маркировка должна быть четкой и долговечной, оставаться разборчивой в течение всего предполагаемого срока службы сетчатых СИЗ глаз и лица.
Маркировка должна быть полностью видна после полной сборки сетчатых СИЗ глаз и лица. Маркировка не должна выходить за пределы минимального поля зрения. Если сетка и передняя часть оправы образуют единое целое, вся маркировка должна наноситься на переднюю часть оправы или на сетку.
На сетчатых СИЗ глаз и лица, для которых заявлено соответствие положениям настоящего документа, маркировка должна наноситься только на элементы, перечисленные в ISO 16321-1 (таблица 18) с подтверждёнными результатами испытаний. 

     5.2  Обязательная маркировка на сетке
	          Для сетки последовательность элементов маркировки должна быть следующей:
a) номер настоящего документа;
b) опознавательный знак или торговая марка изготовителя;
c) уровень удара.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении маркировки могут использоваться специальные национальные или региональные правила.

    5.3  Обязательная маркировка на оправе
Для оправ последовательность элементов маркировки должна быть следующей:
a) номер настоящего документа;
b) опознавательный знак или торговая марка изготовителя;
c) уровень удара;
d) соответствующий размер головы.
Если изготовитель желает указать размеры для различных макетов головы человека (в соответствии с ISO 18526-4), на которые будет надеваться средство защиты, в маркировке изделия должны быть указаны следующие символы:
—  размеры обозначаются соответствующими символами: 1-C12, 1-S, 1-M, 1-L или 2-S, 2-M, 2-L;
—   универсальные размеры обозначаются символами, соответственно, наименьшего и наибольшего размеров разделенные косой чертой, например, 1-M/1-L.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении маркировки могут использоваться специальные национальные или региональные правила.

5.4  Дополнительная маркировка на сетке
В применимых и проверенных случаях последовательность возможных дополнительных обозначений на сетке должна быть следующей:
a) обозначение модели;
b) предельные значения температуры при проведении механических испытаний.
ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные национальные или региональные правила, касающиеся маркировки, могут содержать требования об обязательном включении данных элементов в маркировку.

5.5  Дополнительная маркировка на оправе
В применимых и проверенных случаях последовательность возможных дополнительных обозначений на оправах должна быть следующей:
a) обозначение модели;
b) предельные значения температуры при проведении механических испытаний.
ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные национальные или региональные правила, касающиеся маркировки, могут содержать требования об обязательном включении данных элементов в маркировку.
5.6  Образец маркировки
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[bookmark: _Toc221386328]        6 Информация, предоставляемая изготовителем
Для каждого средства защиты из сетчатых материалов изготовитель должен, как минимум, предоставить указанную ниже печатную информацию, которая должна быть оценена в соответствии с положениями п. 9 ISO 18526-3:
ПРИМЕЧАНИЕ: В конкретных национальных или региональных нормативных документах в отношении информации, предоставляемой изготовителем, могут быть указаны дополнительные и/или иные обязательные требования. Например, может быть допустима иная формулировка предупреждений, но имеющая тот же смысл.
a) наименование и адрес изготовителя;
b) номер настоящего документа;
c) обозначение модели сетчатых СИЗ глаз и лица;
d) инструкции по хранению, использованию и техническому обслуживанию;
e) особые указания по очистке и/или дезинфекции;
f) подробные сведения об области применения, диапазоне предполагаемого использования, возможностях защиты и эксплуатационных характеристиках;
g) подходящий макет головы человека в соответствии с  ISO 18526-4, например, «Это средство защиты подходит для макета головы человека 1-S». Эта информация должна быть представлена либо в виде маркировки на оправе, см. п. 5.3, либо в виде отдельной информации на этикетках, упаковке, бирках и т. д., прилагающихся к сетчатым СИЗ глаз и лица в месте продажи средства защиты.
h) любые конкретные предупреждения, приведенные в настоящем документе;
i) подробные сведения о любых аспектах рабочих характеристик, которые были оценены при экстремальных температурах и при соответствующих предельных значениях температуры;
j) подробная информация о применимых дополнительных принадлежностях и запасных частях; инструкции по установке должны прилагаться к оригинальному сетчатому СИЗ глаз и лица или к запасной части или принадлежности;
k) расшифровка значения маркировки на защитной сетке в соответствии с п. 5;
l) способ определения срока ремонта или замены сетчатых СИЗ глаз и лица.


Приложение ДА
(справочное)
 Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица  ДА.1
	Обозначение ссылочного европейского стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	ISO 4007
	IDT
	ГОСТ ISO 4007-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Словарь»

	ISO 16321-1
	-
	*

	ISO 18526-2
	-
	*

	ISO 18526-3
	-
	*

	ISO 18526-4
	-
	*

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
      - IDT – идентичные стандарты.
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