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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Лесэксперт» (ООО «Лесэксперт»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от	№	)
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	




4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 8965:2022 «Лесозаготовительная промышленность. Технология. Словарь» («Logging industry - Technology – Vocabulary», NEQ).
5 ВЗАМЕН ГОСТ 17461–84

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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Введение

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения понятий, относящихся к технологии лесозаготовительной промышленности. 
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области лесозаготовительной промышленности.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, синонимы — курсивом.
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	ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Термины и определения
Technology logging industry. Terms and definitions


Дата введения – 202 – –
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в технологии лесозаготовительной промышленности.
2 Термины и определения
	1 лесозаготовительная промышленность: Отрасль лесной промышленности и лесного хозяйства, занимающаяся заготовкой, трелевкой, вывозкой, первичной обработкой и переработкой деревьев, хлыстов, лесоматериалов и отходов лесозаготовок.
	logging industry

	2 лесозаготовка: Совокупность последовательных технологических операций, направленных на получение лесоматериалов.
	logging, harvesting

	3 лесоэксплуатация: Заготовка древесного сырья, живицы и продуктов побочного пользования.
	forest exploitation

	4 лесосырьевая база: Часть территории лесного фонда, закрепленная на установленный срок за лесозаготовительным предприятием.
	cutting allotment

	5 лесосечный фонд: Запасы древостоев, предназначенных для лесозаготовки.
	forest inventory

	6 лесосечные работы: Комплекс основных технологических и транспортных операций, а также подготовительных и вспомогательных работ на лесосеке.
	cut block works, cutting unit works

	7 рубка главного пользования: Валка спелых и перестойных древостоев.
	main cut

	8 первичная обработка: Лесозаготовительные операций (кроме транспортирования) включающие обрезку сучьев, раскряжевку и сортировку для подготовки лесоматериалов к дальнейшему производству.
	primary processing

	9 лесосека: Участок леса, отведенный для лесозаготовки.
	forest tract, timber supply block

	10 расчетная лесосека: Объем годового запаса древесины, установленный для лесозаготовки с определенного лесного участка.
	allowable cut

	11 делянка: Часть лесосеки, отграниченная по размеру и местоположению.
	cut block, cutting unit

	12 пасека: Часть делянки, с которой срубленные деревья или круглые лесоматериалы трелюются по одному трелевочному волоку.
	cutting strip, skidding trail

	13 трелевочный волок: Специально подготовленный участок делянки, по которому осуществляется перемещение срубленных деревьев, хлыстов и круглых лесоматериалов при трелевке до лесопогрузочного пункта.
	skid trail, haul path, logging trail, skid road, snig track, hauling route, path

	14 пасечный трелевочный волок: Трелевочный волок, расположенный в пределах пасеки.
	skidding trail in cutting strip

	15 магистральный трелевочный волок: Трелевочный волок, соединяющий лесопогрузочный пункт с несколькими пасечными волоками.
	

	16 технологическая карта разработки лесосеки: Документ, регламентирующий порядок освоения лесосеки, содержащий характеристику и схему, а также основные производственные показатели.
	cutting plan

	17 технологические элементы лесосеки: Участки лесосеки, занятые под волоки, лесовозные дороги, лесопогрузочные пункты, места складирования древесины, топливно-смазочных материалов, размещение бытовых помещений, стоянки техники.
	cut block construction elements

	18 подготовительные работы на лесосеке: Операции по созданию необходимых условий для выполнения основных работ на лесосеке, включая подготовку лесосек, лесопогрузочных пунктов, обустройство мастерского участка и выбор трасс усов лесовозных дорог, монтаж и демонтаж оборудования.
	preparatory work in cutting area

	19 подготовка лесосек: Операции, выполняемые до проведения основных работ на лесосеке: уборка опасных деревьев, разметка магистральных трелевочных волоков.
	preparation of cutting area

	20 обустройство мастерского участка: Оснащение мастерского участка технологическим оборудованием и средствами пожаротушения, их размещение на делянке, а также установка средств связи и устройство противопожарной минерализованной полосы.
	arrangement of headmaster site

	21 основные работы на лесосеке: Валка, пакетирование деревьев, очистка от сучьев, трелевка и погрузка хлыстов или деревьев, а при заготовке сортиментов или технологической щепы также раскряжевка, сортировка, штабелевка, измельчение и погрузка.
	basic operations in cutting area

	22 вспомогательные работы на лесосеке: Операции по техническому обслуживанию лесосечных машин, их охране, снабжению горюче-смазочными материалами, а также бытовое обслуживание персонала, работающего в лесу.
	auxiliary work in the cutting area

	23 лесопогрузочный пункт: Площадка у лесотранспортного или сплавного пути для временного размещения деревьев, хлыстов, сортиментов и для их погрузки на лесотранспортные средства или для пуска в сплав.
	landing

	24 лесопогрузочный пункт промежуточный: Постоянный или временный участок, на котором партии лесоматериалов складируются для перегрузки с одного вида транспорта на другой.
	transfer yard

	25 лесопромышленный склад: Участок земли, для первичной обработки древесного сырья, хранения лесоматериалов и переработки древесных отходов.
	processing yard

	26 лесопромышленный склад береговой: Лесопромышленный склад, расположенный у водного пути.
	waterside processing yard

	27 лесопромышленный склад верхний: Лесопромышленный склад, расположенный на делянке у трелевочного волока.
	upper processing yard

	28 лесопромышленный склад нижний: Лесопромышленный склад, расположенный на пересечении лесовозной дороги и дороги общего пользования.
	lower processing yard

	29 лесопромышленный склад прирельсовый: Лесопромышленный склад, расположенный у железной дороги.
	railroad processing yard

	30 лесопромышленный склад промежуточный: Лесопромышленный склад, расположенный у лесовозной дороги, предназначенный для формирования запаса лесоматериалов.
	intermediate processing yard

	31 вместимость лесопромышленного склада: Количество лесоматериалов, которое может быть размещено на площади лесопромышленного склада.
	capacity of processing yard

	32 производительность лесопромышленного склада: Количество лесоматериалов, обрабатываемое на лесопромышленном складе, за единицу времени (сутки, месяц, год).
	productivity of processing yard

	33 запас: Резерв круглых лесоматериалов, размещаемых на лесопромышленных складах, достаточный для непрерывной работы лесозаготовительного предприятия.
	operating reserve

	34 рубка: Процесс лесозаготовки.
	cutting

	35 валка: Отделение ствола дерева от прикорневой части и приземление в заданном направлении.
	felling, falling

	36 валка дерева без корней: Отделение ствола растущего или сухостойного дерева на уровне прикорневой части или выше с оставлением пня.
	

	37 валка деревьев «напроход»: Валка деревьев при безостановочном движении машины в процессе их срезания.
	

	38 валка дерева с корнями: Извлечение целого дерева из грунта путем выдергивания или опрокидывания.
	felling of trees including roots

	39 подпил дерева: Начальная операция валки дерева, способствующая падению спиленного дерева в заданном направлении, осуществляемая посредством выполнения одного или двух резов у основания ствола со стороны направления падения дерева.
	undercut

	40 недопил дерева: Предопределенный участок между подпилом и задним резом, соединяющий пень со стволом и обеспечивающий валку в заданном направлении.
	holding bridge

	41 зависание дерева: Прекращение падения дерева при валке вследствие его застревания в кронах рядом стоящих деревьев.
	tree hang-up

	42 опасное дерево: Гнилое, сухостойное, зависшее, выкорчеванное или сломанное дерево, представляющее опасность для работников и оборудования.
	danger tree, hazardous tree

	43 скол ствола: Продольная трещина или другие повреждения в приторцевой зоне срубленных деревьев.
	butt damage

	44 деловая часть ствола: Часть ствола, используемая для оценки деревьев на корню.
	trunk

	45 долготье: Хлыст или часть хлыста с длиной, кратной длине получаемых сортиментов, с припуском на раскряжевку.
	long pole

	46 раскряжевка: Поперечное деление лесоматериалов под прямым углом к продольной оси ствола.
	bucking

	47 торцовка: Обработка (опиливание, поперечное деление) лесоматериалов для получения торца, перпендикулярного к продольной оси ствола.
	off-cutting, trimming

	48 ствол: Часть стоящего дерева над поверхностью земли, кроме сучьев.
	stem

	49 срубленное дерево: Дерево после валки.
	felled tree

	50 заготовка целого дерева: Способ лесозаготовки, при котором срубленные деревья транспортируются с места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги до того, как будет произведена любая обработка, такая как обрезка вершины дерева, обрезка сучьев и обычно раскряжевка.
	full-tree logging, whole-tree logging, total-tree logging

	51 круглые лесоматериалы: Хлысты и бревна, полученные путем поперечного деления ствола поваленного дерева.
	round timber

	52 вальщик: Работник, осуществляющий валку деревьев вручную.
	feller, faller, cutter

	53 подпил: Клиновидный рез, видимый на нижнем торце или комлевом бревне, сделанный у основания ствола для осуществления валки в заданном направлении.
	undercut

	54 механизированная заготовка: Способ лесозаготовки, при котором используется механическое передвижное оборудование.
	machine logging

	55 харвестер: Самоходная машина, которая выполняет валку деревьев в совокупности с другими функциями, такими как обрезка сучьев и раскряжевка.
	harvester

	56 форвардер: Самонагружающаяся самоходная машина, предназначенная для трелевки в погруженном положении.
	forwarder

	57 хлыст: Ствол дерева без вершины.
	tree-length

	58 хлыстовая заготовка: Способ лесозаготовки, при котором хлысты транспортируются с места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги.
	tree-length logging

	59 бревно: Часть ствола дерева определенной длины, полученная при раскряжевке.
	log

	60 сортиментная заготовка: Способ лесозаготовки, при котором срубленные деревья обрабатываются на месте валки путем обрезки сучьев, вершины дерева, раскряжевки и укладываются в штабеля перед последующей трелевкой на лесопромышленный пункт или на обочину дороги.
	cut-to-length logging

	61 отщеп: Участок с отколовшейся древесиной в приторцевой зоне круглого лесоматериала.
	beard

	62 пень: Корневая система и часть ствола, оставшиеся в земле и над ее поверхностью после валки дерева.
	stump

	63 козырек: Выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникший в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериалов.
	sloven

	64 расчистка снега перед валкой дерева: Удаление снега вокруг дерева с целью уменьшения высоты пня при валке, а также на дорожках для отхода вальщика от падающего дерева.
	snow removal before felling

	65 трелевка: Перемещение срубленных деревьев или лесоматериалов от места валки до лесопогрузочного пункта или обочины лесовозной дороги.
	skidding, snigging

	66 трелевочная машина: Самоходная машина, предназначенная для трелевки путем протаскивания по поверхности земли.
	skidder

	67 чокер: Канатный трос, который накручивается и крепится вокруг пачки или одного срубленного дерева, хлыста или круглого лесоматериала для трелевки или подвесной трелевки на лесопогрузочный пункт или на обочину дороги.
	choker

	68 чокеровка: Процесс крепления чокера вокруг одного или пачки срубленных деревьев, хлыстов или круглых лесоматериалов.
	choking

	69 чокерная трелевка: Трелевка с использованием чокеров.
	choker skidding, choker snigging

	70 бесчокерная трелевка: Трелевка с использованием механизированного захватного устройства, смонтированного на трелевочной машине или установке.
	choker-less skidding, choker-less snigging

	71 трелевка волоком: Чокерная трелевка, при которой нижний ряд перемещаемой пачки деревьев или лесоматериалов соприкасается с грунтом по всей длине.
	ground skidding, ground snigging

	72 трелевка гужевым транспортом; конная трелевка: Способ лесозаготовки, при котором срубленные деревья или лесоматериалы перевозятся тягловыми лошадьми от места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги.
	horse logging

	73 трелевка за комель: Способ трелевки, при которой срубленные деревья или лесоматериалы крепятся трелевочным приспособлением за комель.
	butt-end skidding, butt end snigging

	74 трелевка за вершину: Способ трелевки, при которой срубленные деревья или лесоматериалы крепятся трелевочным приспособлением за вершину.
	top-end skidding, top-end snigging

	75 трелевка в полупогруженном положении: Трелевка, при которой один из концов каждой пачки лесоматериалов располагается над поверхностью земли.
	semi-suspended skidding, semi-suspended snigging

	76 трелевка в погруженном положении: Трелевка, при которой лесоматериалы транспортируются от места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги, без соприкосновения с грунтом.
	forwarding

	77 полуподвесная трелевка: Трелевка, при которой один из концов каждого перемещаемого дерева, хлыста или сортимента подвешен к канату трелевочной установки, а второй конец соприкасается с грунтом.
	highlead yarding

	78 подвесная трелевка: Трелевка лесоматериалов в полностью подвешенном положении.
	cable yarding, high-lead yarding

	79 формирование пачки: Сбор лесоматериалов с помощью механизированного захватного устройства, смонтированного на машине, либо подтаскиванием их канатом трелевочного трактора или лебедки.
	bundle assembling

	80 очистка деревьев от сучьев: Обрубка, обрезка или обламывание сучьев с деревьев.
	limb-stripping of trees

	81 пачковая очистка деревьев от сучьев: Одновременная очистка пачки деревьев от сучьев.
	tree bundle limbing

	82 обрубка сучьев: Удаление сучьев топором.
	limbing by axe

	83 обрезка сучьев: Удаление сучьев со срубленных деревьев.
	delimbing, limbing

	84 зачистка сучьев: Удаление остатков сучьев до размеров, установленных в нормативно-технической документации.
	clean limbing

	85 разобщение пачки: Разъединение лесоматериалов, собранных в пачку, для поштучной подачи на последующие операции.
	log unscrambling

	86 разметка: Нанесение на хлыст или долготье меток, определяющих длину намечаемых сортиментов с учетом их размерно-качественных характеристик.
	marking of tree lengths

	87 раскряжевка пачковая: Раскряжевка пачки лесоматериалов с оценкой качества пачки в целом.
	bunch bucking

	88 раскряжевка поштучная: Раскряжевка отдельных лесоматериалов с оценкой качества каждого бревна.
	piece-by-piece bucking

	89 поштучная раскряжевка хлыстов: Раскряжевка отдельных хлыстов с предварительной оценкой качества каждого хлыста.
	

	90 пачковая раскряжевка хлыстов: Одновременная раскряжевка пачки хлыстов.
	bundle bucking

	91 разделка долготья: Поперечное деление долготья на сортименты.
	bucking of long logs

	92 оторцовка: Опиливание хлыстов и сортиментов для получения торцовой поверхности, перпендикулярной к их продольной оси.
	off-cutting

	93 окорка: Удаление коры с лесоматериалов.
	debarking

	94 чистая окорка: Полное удаление коры и любых остатков древесины ветвей и сучьев.
	clean barking

	95 грубая окорка: Частичное удаление коры.
	rough barking

	96 пятнистая окорка: Грубая окорка с удалением коры пятнами.
	patch barking

	97 пролыска: Грубая окорка с удалением коры полосами по всей длине.
	barking in strips

	98 поштучная окорка: Окорка отдельных сортиментов или хлыстов.
	

	99 пачковая окорка: Одновременная окорка пачки сортиментов или хлыстов.
	bundle barking

	100 маркировка: Нанесение знаков, обозначающих сорт или диаметр, на один из торцов круглого лесоматериала.
	labelling

	101 сортировка: Распределение круглых лесоматериалов по качеству, породам, размерам и назначению.
	grading

	102 раскалывание круглых лесоматериалов: Разделение круглых лесоматериалов вдоль волокон.
	log splitting

	103 переработка отходов лесозаготовок: Комплекс операций рационального использования порубочных остатков.
	logging residue processing

	104 производство щепы: Измельчение хлыстов или круглых лесоматериалов и древесных отходов в мелкую древесную стружку.
	chipping

	105 очистка мест рубок: Удаление или измельчение порубочных остатков.
	post-cutting activities

	106 порубочные остатки: Лесосечные остатки, образующиеся при лесозаготовках.
	logging residues

	107 заготовка древесной зелени: Отделение хвои, листьев, неодревесневевших побегов, почек со свежесрубленных или растущих деревьев.
	collection of foliage

	108 подвяливание древесины: Подсушивание стволов свежесрубленных или растущих деревьев через ветви.
	whole tree drying

	109 объем древесины: Количество здоровой древесины в отдельном дереве или насаждении, которая пригодна для продажи в соответствии с данными экономическими условиями.
	merchantable volume

	110 валовый объем древесины: Объем древесины основного ствола, за исключением пня и вершины, но включая поврежденную и разложившуюся древесину.
	gross merchantable volume

	111 чистый объем древесины: Объем древесины основного ствола, за исключением пня, вершины, и также разложившейся или поврежденной древесины.
	net merchantable volume

	112 сорт: Мера качества лесоматериалов.
	grade

	113 поштучный метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов, основанный на измерении фактических (действительных) размеров каждого бревна или хлыста.
	piece-by-piece measurement of volume

	114 геометрический метод определения объема: Метод определения совокупного объема бревен, уложенных в штабель фиксированной формы, с пересчетом складочного объема в плотный объем.
	geometric measurement of volume

	115 групповое определение объема: Определение объема совокупности лесоматериалов по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости.
	aggregate determination of roundwood volume of logs

	116 гидростатический метод определения объема: Метод определения плотного объема, основанный на измерении объема или массы воды, вытесненной при полном погружении круглых лесоматериалов.
	hydrostatic measurement of volume

	117 фотографический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов, основанный на расчете размеров и коэффициента полнодревесности на основании фотографического изображения торца штабеля и учета длины.
	photographic determination of roundwood volume of logs

	118 электронно-оптический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов с помощью электронных оптических (сканирующих) устройств.
	electro-optical determination of volume

	119 весовой метод определения объема: Метод определения объема, основанный на взвешивании круглых лесоматериалов с последующим пересчетом массы в плотный объем.
	mass measurement of volume

	120 ксилометрический метод определения объема: Метод определения объема, основанный на измерении объема (массы) вытесненной воды при погружении в нее лесоматериалов.
	xylometric determination of roundwood volume

	121 погрузка: Комплекс операций по захвату, перемещению и укладке лесоматериалов на транспортные средства.
	loading

	122 погрузка лесоматериалов с «шапкой»: Погрузка лесоматериалов в подвижной состав железных дорог с использованием верхней суженной части габарита погрузки.
	

	123 пакетная погрузка: Погрузка партии лесоматериалов за одну операцию.
	bundle loading

	124 пакетирование: Сбор и укладка срубленных деревьев или хлыстов в пачки для более эффективной трелевки.
	bunching

	125 пакет: Совокупность круглых лесоматериалов, фиксированных обвязкой или другими упаковочными средствами.
	bundle

	126 пачка: Срубленные деревья или лесоматериалы, собранные вместе для последующей трелевки или обработки.
	bunch

	127 выгрузка древесины: Комплекс операций по захвату и перемещению лесоматериалов после завершения транспортирования.
	unloading

	128 штабель: Совокупность круглых лесоматериалов, уложенных в ряд или несколько параллельных рядов.
	pile, stack

	129 штабелевка: Укладка лесоматериалов в штабель.
	stacking

	130 поленница: Штабель из круглых или колотых поленьев.
	pile of wood

	131 плотный штабель лесоматериалов: Штабель, в котором лесоматериалы уложены без прокладок.
	

	132 рядовой штабель лесоматериалов: Штабель, в котором лесоматериалы уложены плотными рядами, отделенными друг от друга горизонтальными прокладками.
	

	133 пачковый штабель лесоматериалов: Штабель, в котором лесоматериалы уложены пачками, отделенными друг от друга прокладками.
	

	134 пакетный штабель лесоматериалов: Штабель из пакетов лесоматериалов.
	

	135 вывозка древесины: Перемещение лесоматериалов от погрузочного пункта до места временного хранения или обработки.
	hauling, trucking

	136 прямая вывозка: Вывозка лесоматериалов от места заготовки до места обработки или временного хранения.
	wood hauling from stump to lower landing

	137 воздушное транспортирование древесины: Механизированный способ лесозаготовки, при котором лесоматериалы перемещаются по воздуху летательными аппаратами от места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги.
	aerial logging

	138 лесовозная дорога: Дорога, предназначенная для вывозки лесоматериалов.
	hauling road

	139 магистраль лесовозной дороги: Основной участок лесовозной дороги, связывающей осваиваемую лесосеку с лесопромышленным складом, грузосборочной лесовозной дорогой и дорогой общего пользования или пунктом потребления.
	main hauling road

	140 ветка лесовозной дороги: Ответвление от магистрали лесовозной дороги, обслуживающее часть лесосырьевой базы не менее двух лет.
	subsidiary hauling road, secondary hauling road

	141 лесовозный ус: Временный лесовозный путь со сроком эксплуатации не более года, примыкающий к ветке или магистрали лесовозной дороги и предназначенный для освоения отдельных лесосек.
	hauling road feeder

	142 грузосборочная лесовозная дорога: Лесовозная дорога, обслуживающая несколько лесозаготовительных предприятий.
	shared hauling road

	143 автомобильная лесовозная дорога: —
	track haul road

	144 гравийная лесовозная дорога: —
	gravel road

	145 щебеночная лесовозная дорога: —
	road surfaced with drippings

	146 грунтощебеночная лесовозная дорога: Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из грунта и щебня, перемешанных в определенной пропорции.
	

	147 колейная железобетонная лесовозная дорога: Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из железобетонных дорожных плит, уложенных по полосам движения колес автопоезда.
	road with strips of reinforced concrete slabs

	148 лесовозная дорога с укрепленным покрытием: Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из грунта, гравия, грунто-гравийных смесей, щебня, грунто-щебня, обработанных вяжущими материалами.
	stabilised road

	149 лежневая лесовозная дорога: Автомобильная лесовозная дорога с деревянным покрытием, уложенным по полосам движения колес автопоезда.
	wood strip road

	150 грунтовая лесовозная дорога: —
	earth road

	151 лесовозная дорога с инвентарным покрытием: Временная автомобильная лесовозная дорога с покрытием из переносных элементов.
	

	152 лесовозная дорога круглогодичного действия: Лесовозная дорога, предназначенная для эксплуатации в течение всего года.
	all-season road

	153 лесовозная дорога сезонного действия: Лесовозная дорога, действующая в один из сезонов года.
	seasonal hauling road

	154 зимняя лесовозная дорога: Лесовозная дорога, функционирующая в зимний период.
	winter hauling road

	155 снежная лесовозная дорога: Зимняя лесовозная дорога с покрытием из уплотненного снега.
	snow road

	156 ледяная лесовозная дорога: Зимняя лесовозная дорога со сплошным или колейным ледяным покрытием.
	iced road

	157 снежно-ледяная лесовозная дорога: Снежная лесовозная дорога, обработанная водой.
	snow-iced road

	158 железная лесовозная дорога: Железнодорожный путь, предназначенный для вывозки древесины с делянки к местам ее последующей переработки или временного хранения.
	railway hauling track

	159 грузооборот лесовозной дороги: Количество лесоматериалов, перевозимое по лесовозной дороге в определенный период времени.
	hauling road volume

	160 защитная полоса: Участок лесонасаждения, на котором рубки не производятся или запрещены.
	buffer strip, green strip, leave strip
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