ГОСТ 22361–202
(проект RU, первая редакция)
ГОСТ 22361–202
(проект RU, первая редакция)
ГОСТ 22361–202
(проект RU, первая редакция)
	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ЕАSС)

	[image: Picture in Документ1]
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
	ГОСТ
22361–
202 





ПОДСТАВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Типы и функциональные размеры









Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия








Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202_

Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 135 «Мебель»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 22361–95


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»



















Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Типы и функциональные размеры
Supports for technical educational facilities. Types and functional dimensions
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[bookmark: _Toc353812883][bookmark: _Toc353812935]1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на подставки для установки технических средств обучения в образовательных организациях (далее – подставки). 
Настоящий стандарт не распространяется на подставки, изготовляемые по специальным заказам.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 20400 Продукция мебельного производства. Термины и определения

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20400, а также термины со следующими определениями:
3.1 подставка для технических средств обучения: Подставка, предназначенная для размещения и безопасной установки различных технических устройств, используемых в образовательном процессе, со вспомогательными плоскостями или секциями.
Примечание — К техническим средствам обучения относят мультимедийные проекторы, диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, магнитофоны, радиоустановки, музыкальные центры (аудиосистемы), проигрыватели, радиоузлы, кинопроекторы и киноустановки, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, принтеры, ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные доски, документ-камеры и др.
3.2. подставка-стойка: Подставка на одной и более опорах, имеющая рабочую поверхность и одну или несколько вспомогательных плоскостей для размещения дополнительной техники, программных и информационных носителей.
3.3. подставка-тумба: Тумба, имеющая рабочую поверхность для размещения технических средств обучения, предназначенная для работы сидя и стоя и имеющая систему хранения для сопутствующих материалов, дополнительной техники, программных и информационных носителей
3.4 подставка-шкаф: Шкаф, имеющий рабочую поверхность для размещения и хранения технических средств обучения.
4 Типы
4.1 Подставки изготовляют трех типов:
- I — подставки-стойки;
- II — подставки-тумбы;
- III — подставки-шкафы.
4.2 Подставки должны быть переносными, складными или передвижными; настольными или напольными.

5 Функциональные размеры 
5.1 Функциональные размеры подставок должны соответствовать указанным на рисунках 1-3 и в таблице 1. 
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Рисунок 1 — Тип I
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Рисунок 2 — Тип II
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Рисунок 3 — Тип III


H – высота рабочей поверхности для установки технических средств обучения;
H1 – высота вспомогательной плоскости для размещения дополнительной техники, программных и информационных носителей;
L × B – размеры основной рабочей поверхности для технических средств обучения
L1 × B1 – размеры вспомогательной плоскости для размещения дополнительной техники, программных и информационных носителей

Таблица 1
	Тип
	Размеры, мм

	
	H
	H1
	L х B, не менее
	L1 х B1, не менее

	I
	400—1200 
	не менее 500*
	350×400 
	300×400

	II
	720—1000
	не менее 600
	350×400 
	—

	III
	1200—1500 
	700—900 
	800×400 
	—

	 * Для напольных подставок.



4.2 Угол наклона рабочей поверхности подставок типов I и II должен изменяться от 0° до 10°.
4.3 Наклонные поверхности подставок типов I и II должны иметь ограждение высотой не менее 10 мм, если не предусмотрено крепление технических средств к поверхности.
4.4 Допускается регулировка подставок типа I и II по высоте не более чем на 700 мм.
4.5 Углы рабочих поверхностей в подставках типа I и II должны быть округлыми. Радиус скругления 10—30 мм
4.6 Внутренние размеры (в плане) ящиков в подставках типов II, III должны быть не менее 340×340 мм, высота ящика — не менее 65 мм.
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