|  |
| --- |
| **ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ****(ЕАСС)****EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION****(EASC)** |
| Описание: Picture in Документ1 | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ**СТАНДАРТ** | **ГОСТ 3489.23-ХХХХ** *(проект, RU,* *перваяредакция)* |

**ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ**

**ГАРНИТУРА ШКОЛЬНАЯ**

 **(для алфавитов на русской и**

**латинской графических основах)**

**НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ**

**Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения**

**Москва**

**Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации**

**20**\_\_

**Предисловие**

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

**Сведения о стандарте**

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 181 «Игрушки и товары для детства»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 20\_\_\_ г. № )

За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименованиестраны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166)004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 3489.23—71

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

|  |
| --- |
| **ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ** **ГАРНИТУРА ШКОЛЬНАЯ****(на русской и латинской графических основах)****НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ**Printing Types. Type Family «Shkoljnaya» (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas |

Дата введения

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Школьной гарнитуры для рынка печатной продукции народного потребления.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—ХХ.

# Назначение Школьной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении А.

# **2 Рисунки и кегли**

2.1. Школьная гарнитура относится к группе новых малоконтрастных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание и кегли должны соответствовать табл. 1 и табл. 2.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка, за исключением строчных букв «т», «а», «д» в шрифтах курсивных начертаний алфавитов русской графической основы.

Таблица 1

Рисунки и кегли

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для ручного набора |
| Прямое нормальноесветлое  | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальноесветлое | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальноесветлое | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальноесветлое  | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальноесветлое  | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальноесветлое  | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальноесветлое | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальноесветлое | Кегли: с 6 по 48 |
| Прямое нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |
| Курсивное нормальное полужирное | Кегли: с 6 по 48 |

Таблица 2

Размер (кегль) шрифта в пунктах ДИДО, в миллиметрах, в пунктах Postscript

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер шрифтав пунктах(в системе ДИДО) | Размер шрифтав мм(в системе СИ) | Размер шрифта в пунктах(в системе Postscript) |
| 4 | 1,00 | 4,2 |
| 5 | 1,25 | 5,2 |
| 6 | 1,50 | 6,3 |
| 7 | 1,75 | 7,3 |
| 8 | 2,00 | 8,4 |
| 9 | 2,25 | 9,4 |
| 10 | 2,50 | 10,5 |
| 11 | 2,75 | 11,5 |
| 12 | 3,00 | 12,5 |
| 13 | 3,25 | 13,6 |
| 14 | 3,50 | 14,6 |
| 15 | 3,75 | 15,7 |
| 16 | 4,00 | 16,7 |
| 17 | 4,25 | 17,8 |
| 18 | 4,45 | 18,6 |
| 19 | 4,70 | 19,6 |
| 20 | 4,95 | 20,6 |
| 22 | 5,45 | 22,7 |
| 24 | 5,95 | 24,8 |
| 26 | 6,45 | 26,9 |
| 28 | 6,95 | 29,0 |
| 30 | 7,45 | 31,1 |
| 32 | 7,95 | 33,2 |
| 34 | 8,45 | 35,3 |
| 36 | 8,95 | 37,4 |
| 40 | 9,95 | 41,5 |
| 44 | 10,95 | 45,6 |
| 48 | 11,95 | 49,8 |

 **3 Линия шрифта**

3.1 Линия шрифта – по ГОСТ 3489.1-хх.

Линия шрифта кегля 6 – 1,76 мм.

 **4 Ёмкость шрифта**

4.1Ёмкость шрифта — количество букв на один квадрат. Измерение ёмкости шрифта следует проводить в словах, не включающих самых узких и самых широких букв русского и латинского алфавитов («ш», «ы», «t», «i» и т. д.).

# **Приложение А**

# **(справочное)**

# **Назначение**

Школьная гарнитура рекомендуется для набора:

– книжных, журнальных, газетных и продолжающихся изданий для детей и юношества;

– научных и научно-популярных книжных изданий;

– научно-популярных журналов.

Допускается для набора:

–производственно-практических книжных изданий;

– инструктивно-методических книжных изданий.

|  |  |
| --- | --- |
| УДК 655.24:006.354 | МКС 01.140.4037.100.10   |
| Ключевые слова: шрифт, гарнитура, школьная, начертание, емкость |

Президент Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ» А.В. Цицулина