**Сводка отзывов**

**к проекту ГОСТ EN 403 «Система стандартов безопасности труда.**

 **Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель**

**фильтрующий c капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически опасных веществ и продуктов горения. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| **Государственные органы** |
| **1 Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан** № 04-1-101/12400 от 14.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **2 Министерство культуры и спорта Республики Казахстан** № 11-01-29/1822 от 12.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **3 Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 25-18/05-3252 от 14.05.2020** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **4 Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»**  № 5786/09 от 14.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |   |
| **Ассоциации** |
| **5 Евразийская промышленная Ассоциация** № 20-0733 от 20.04.2020 |
|  | Раздел 4 |  Второй абзац. Первое предложение изложить в новой редакции: «Комплект самоспасателя состоит из лицевой части с комбинированным фильтром, ~~и~~ специальной упаковки ~~(при необходимости)~~ **, герметичной упаковки и сумки.** | Не принято, требований к герметичности упаковки в ТРТ С 019/2011 и по тексту стандарта нет. Упаковка может быть в виде футляра, сумки и т.д. |
|  | 6.8 | Упаковка должна **быть герметичной и** открываться с легкостью без инструментов. | Не принято, требований к герметичности упаковки в ТРТ С 019/2011 и по тексту стандарта нет |
|  | 6.10.1 | Значение «5%» заменить на «3%», «2%» заменить на «1%».Слишком высокие допустимые показатели подсоса, а показатель крайне важен. Основные производители в РФ имеют показатели средние 1%. Для современных изделий это нормально. Также большинство корпоративных требований - 1%. | Не принято, значения соответствуют ТР ТС 019/2011 подпунктам 14) и 15) пункта 4.4 *для изделий низкой эффективности*. Стандарт устанавливает минимальные требования к самоспасателям (раздел 1). В РФ действует ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕN 403:2004) |
|  | 6.11.1 | Значение времени защитного действия «не менее 15 мин» заменить «не менее 30 мин» | Не принято, значение соответствует ТР ТС 019/2011 подпункту 15) пункта 4.4 |
|  | 6.21  | Значение «15 минут» заменить на «30 минут». | Не принято, значение соответствует ТР ТС 019/2011 подпункту 3) пункта 4.4 |
|  | 8.1  | Маркировку дополнить ссылкой на технический регламент Таможенного союза 019/2011 | Принято |
| **6 ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»** № 193-1/2020 от 28.04  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ТК** |
| **7 ТК по стандартизации № 68 «Безопасность и охрана труда»** на базе РГП «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» № 02-16/124 от 28.04.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **8 ТК по стандартизации в области пожарной безопасности № 46** на базе АО «НИИ ПБ и ГО» № 29-24-7-4/87 от 05.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Предприятия** |
| **9 Филиал РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля Качества и безопасности товаров и услуг РК по Северо-Казахстанской области** № 01-17/1822 от 28.04.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **10 Филиал РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля Качества и безопасности товаров и услуг РК по г.Алматы** № 14-06-02/856 от 29.04.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **11 АО «Государственный фонд социального страхования»** № 18/613 от 04.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **12 АО «Өрт сөндіруші»** № 29-20-5-7/287 от 16.04.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **13 ИП «PNA company»** № 14-04/20 от 28.04.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **14 ТОО «Кен Айдан»** № 43 от 11.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **15 ТОО «Спецкомплект»** б/н  |
|  |  |  Замечаний и предложений нет |  |
| **16 ТОО «Вернал**» № 73 от 14.04.2020 |
|  |  |  Замечаний и предложений нет |  |
| **17** **ИП «СИЗОД»** № 88 от 14.05.2020 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ОПС и ИЛ** |
| **18 ТОО «Казэкспоаудит»** № 232-6 от 24.04.2020  |
|  |  | Корректно изложить методы испытания в 7.5.2, 7.6.2.5, 7.7.2.1, 7.9, 7.12.Промерить и откорректировать стиль подачи информации в стандарте  | принято |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов: 18

из них: без замечаний и предложений: 16

с замечаниями и предложениями:2

Общее количество замечаний: 7

из них: принято: 2;

не принято: 5.

**Заместитель Генерального директора И. Хамитов**